梅蓄A厂发电电动机风罩内通风风机物资零星采购要求
项目名称：梅蓄A厂发电电动机风罩内通风风机物资零星采购
	序号
	采购名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	数量
	单位
	备注

	[bookmark: _GoBack]1
	梅蓄A厂发电电动机风罩内通风风机物资零星采购
	风机专用三相异步电动机，功率180W，2800r/min，电流0.87A，380V，S1，防护等级IP44，B级绝缘，50Hz，LW≤80dB(A)，型号YCF8312
	60天
	梅州抽水蓄能电站
	2
	个
	[image: fbd6e5cc989c4bff9d61b4fd9c0fab53]
[image: IMG_20240605_173723]

	※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。

	※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。

	资质条件要求（如有）：合法经营。

	成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交

	违约条款（如有）：无

	其它要求（如有）：无
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