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需求租赁的设备概况
一、设备名称：交流级差配合测试系统
二、参考型号：PXJ-1000A
三、租赁数量：1套，租赁时间：6个月，租赁期内需提供第三方检测机构出具的检测合格报告。
四、租赁要求：
（一）、设备性能要求：
1. 仪器具备可以单独使用，也可以与 PC 机联机使用的功能。 
2. 仪器可提供直流大电流源使用。 
3. 具有液晶显示器、高速热敏打印机，人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程。 
4. 具有电力电子控制技术产生直流大电流输出，输出电流响应速度快、精度高、连续可调。 
5. 具有掉电存储功能，可以存 1000 组试验数据。 
6. 能够自动保存设置数据，掉电后开机后显示上一次的设置数据。 
7. 具有安秒动作试验方式、通流不动作试验、脱扣测试试验、差级配合 试验、内阻测试试验五大试验。完全兼容全点测试和抽点测试。 
8. 仪器具有RS232 通信接口，电脑完全可以控制仪器并导出试验数据。 
9. 具有联机使用方式时，可以操作控制仪器、导入试验数据、存储试验数据、生成数据报表、生成数据曲线、生成 EXCEL 报表等。  
10. 仪器带有过热、过流、过压保护保护功能。 
11. 仪器具有抗干扰能力强，电磁兼容性能强。 
（二）、技术参数要求
1. 电源输入：220V±10%，频率：50Hz±0.5 Hz； 
2. 测试电流范围：0—1000A； 
3. 测试电压范围：0-1.0V； 
4. 测试电流纹波系数：小于 5%； 
5. 输出电流的稳定性：≤0.5%； 
6. 时间记录：0-9999S；最小时间分辨率：0.1mS； 
7. 环境温度：－20℃至 50℃ 
五、报价要求：供应商报价应包含13%开票税、运输费、校验费；
六、发票要求：供应商应能开具专用增值税发票。



