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技术规范书
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三亚变电运检分公司
二〇二五年六月
项目负责人：     （签名）
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[bookmark: _Toc529463210]1.总则
本技术规范书适用于海口供电局的便携式GIS气室漏气收集装置。
1.1本技术规范书规定了便携式GIS气室漏气收集装置的服务界限、技术要求、安全要求等具体内容。
1.2本技术规范书提出的技术要求。除技术规范书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位（SI）。
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[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Toc351722590][bookmark: _Toc291690055][bookmark: _Toc445396911][bookmark: _Toc529463212][bookmark: _Toc476060463]通过该项目的研发，我们将为GIS设备的运行和维护研制一套便携式GIS气室漏气收集装置，设置专用采样放气口便于气体分析设备接入以及检测压力表实时显示内部压强，进一步提升了检测的便捷性和准确性。该设备的连接轴和变径密封垫可进行拆卸，可适用于不同规格法兰管径。
3.服务要求
[bookmark: _Toc529463214][bookmark: _Toc490993885]本服务要求中标单位严格保障加工精度，按技术规范完成装置部件加工与组装，同时做好测试过程控制，针对密封性能、管径适配性、功能联动性及便携性开展全面测试，同步落实各环节质量管控，确保便携式 GIS 气室漏气收集装置符合技术指标和实际使用需求。
4.技术要求
[bookmark: _Toc529463215][bookmark: _Toc490993886]4.1 设备密封试验标准：根据《电气设备交接试验标准》，GIS设备密封试验通过检测SF₆气体的泄漏量来判定气室的年漏气率是否合格，控制标准是每一独立气室的年漏气率不大于0.5%。收集装置需满足这一标准，确保能够及时发现泄漏的SF₆气体。
4.2 设备符合GB/T 10123-2022耐腐蚀标准。
5.安全责任要求
5.1 乙方应确保参与项目的人员具备相应资质，严格遵守电力行业安全作业规范，并承担装置加工、测试及运输过程中的安全责任。
5.2 乙方应制定项目安全操作规程，定期对加工设备、测试仪器进行安全检查，甲方应对乙方安全措施落实情况进行监督。
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