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[bookmark: _Toc32223]柳州局职工食堂固定资产购置项目气改电设备购置技术规范书
[bookmark: _Toc4819]总则
1.1本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局职工食堂固定资产购置项目气改电设备采购，它提出了项目物资的性能、结构、安装等方面的技术要求。
1.2本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3投标人应具有备良好的财务状况和商业信誉。投标方应随同投标书提供所要求的资格证明文件及供货记录。
1.4如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.5本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.6投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术规范，如发现应标的技术规范条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.7设备技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。
1.8投标方在投标建议书中建议的每个设备功能必须逐一说明。投标方认为需特殊说明的部分应附详细的技术资料，否则，由于评标理解不同，产生的后果由投标方负责。
1.9在不超出以下功能模块的情况下，所有招标方提出的细化功能投标方应予以满足。
[bookmark: _Toc17025]供货范围和技术服务要求
[bookmark: _Toc283142589][bookmark: _Toc283011667][bookmark: _Toc282433715]2.1供货范围一览表
投标方提供设备的具体规格、数量见表2.2《供货范围及设备技术规格一览表》。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
供货范围及设备技术规格一览表
	名称
	数量
	单位
	技术参数
	参考图片

	电磁灶（大锅灶）
	2
	台
	1、 裸机尺寸:1100*1100*(高度800+背板400)
2、功率/电压:20KW/380V 锅的直径:80CM
3、材质:304不锈钢，厚度2.0mm
4、使用磁感8档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                                    
5、采用气候和动力学机芯，全铝密封机芯外壳，专利铜桥模块化结构，底部分层负压散热设计，避免油污、运行平稳；
6、一级能效设计，配置防火、耐高温、防漏电线盘，无盲区，均匀加热；
7、机身采用IPX6防水设计，背面使用变频防水风机；
8、采用烟雾耐腐蚀明火仿真屏具有：屏显锅具加热弧度模拟功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师轻松掌控火力大小；                
9、采用固定式电路线槽，配置专用高低压自适应电源，防水防油，避免电路起火；
10、智能保护：缺相、过载、超压、无锅、短路等功能，全屏中文显示；       
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	单眼电磁灶（单炒炉）
	1
	台
	1、裸机尺寸:1000*1100*(高度800+背板400);
2、功率/电压:15KW/380V; 具直径:40CM                                
3、使用304#不锈钢材质，使用2.0mm油膜不锈钢板材，炉面一体成型；焊接处采用满焊工艺；使用磁感8档360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节；                                                    
4、采用气候和动力学机芯，全铝密封机芯外壳，专利铜桥模块化结构，底部分层负压散热设计，避免油污、运行平稳；
5、一级能效设计，配置防火、耐高温、防漏电线盘，无盲区，均匀加热；
6、机身采用IPX6防水设计，背面使用变频防水风机；
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	四眼煲仔电磁炉（四头煲仔炉）
	1
	台
	1、裸机尺寸:700*800*(高度800+背板150);
2、功率/电压:15KW/380V;
3、材质:304不锈钢，厚度2.0mm
4、彩色LED显示屏，中文显示
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2.2  技术服务范围
2.2.1投标方负责设备现场安装和调试。
2.2.2投标方应按要求提供设备相关的必须的组件、附件、材料，并完成设备安装调试、培训。投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

[bookmark: _Toc32082]双方责任
3.1投标方职责：
在招标方的配合下，投标方全面负责合作配合工作，并作好下述工作：
3.1.1负责合同内所需设备的测试，并根据招标方需求在现场细化。
3.1.2合同期内为招标方提供项目维护服务。
3.1.3对招标方参与合作项目的技术人员进行培训，并提供有关文件资料和技术数据。
3.1.4指导招标方人员参与设备的安装调试，并给予充分的帮助和支持。
3.1.5提供安装、调试过程中所需要的硬件环境及工具。提供的设备、资料，投标方应列出详细清单。
3.1.6负责提供的所有文件资料，图纸和用户手册等。
3.1.7投标方应对最终提供的全部技术资料的准确性负责。
3.1.8投标方应保证提供的所有设备的质量、性能及技术指标完全满足合同要求。
[bookmark: _Toc245894378]3.2招标方职责：
招标方派人参与合作开发，并做好下述工作：
3.2.1派出符合专业要求的工程技术人员进行具体的现场合作协调工作。
3.2.2参与设备在现场进行测试、集成。

[bookmark: _Toc32385]设备售后服务要求
4.1质保期内，免费更换或维修设备。
4.2在设备生命周期内，保证供应各种部件。
5.3投标方负责设备安装和调试服务，并提出技术建议。
5.4投标方负责对招标方技术人员进行现场培训，费用由投标方负责。
[bookmark: _Toc123547900][bookmark: _Toc245894379]
[bookmark: _Toc30846]包装、运输、贮存
5.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。
5.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。
5.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.4产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
5.5随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。
①装箱资料应包括：设备清单，出厂合格证，检验报告。
②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各3份，另提供电子版全套资料1份。

[bookmark: _Toc6808]备品备件及专用工具
6.1备品备件
投标方应根据自身设备的情况，向招标方提供必要的备品备件。备品备件应是全新的，与设备同型号、同工艺。备品备件清单见下表（由投标方填写）。
	序号
	备品备件名称
	型号规范
	单位
	数量

	l
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


6.2专用工具
[bookmark: _GoBack]投标方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试仪表等设备，供招标方选择。投标方应提供的专用工具清单见表2（由投标方填写）。
	序号
	专用工具名称
	型号规范
	单位
	数量

	l
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



[bookmark: _Toc167003829][bookmark: _Toc93490801][bookmark: _Toc93490580][bookmark: _Toc137397828][bookmark: _Toc93490630][bookmark: _Toc10760]附件
[bookmark: _Toc93490583][bookmark: _Toc93490804][bookmark: _Toc93490633][bookmark: _Toc137397831][bookmark: _Toc167003832]附件1、差异表
差 异 表
	序号
	招标书指标要求
	投标方配置的指标
	差异情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc93490584][bookmark: _Toc137397832][bookmark: _Toc167003833][bookmark: _Toc93490805][bookmark: _Toc93490634]附件2、投标方需要说明的其他问题
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