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2025年南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司南方鼎元大厦路由器采购项目技术规范书










南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司
2025年8月
[bookmark: _Toc1817498756][bookmark: _Toc181279517][bookmark: _Toc27046881]1项目概述
概况：购置2套路由器设备，用于组建数字语音交换系统更换原来的模拟交换系统，配置软交换设备、SBS、交换机、中继网关等。
数量：
	序号
	类别
	数量
	单位

	1
	路由器
	2
	套


项目地点：广东省广州市
供货期：签订合同后15天内发货
[bookmark: _Toc11699]2项目方案
2.1设备要求及标准
	序号
	设备名称
	参数标准
	参考品牌产品配置

	





1
	





路由器
	1、 处理器、Flash、交换/转发芯片要求必须为自主可控的设计、研发、生产。（提供相关证明文件）。
2、 固化12个WAN口(4个10/100/1000M自适应电口
3、 4个1GSFP光口
4、 4个1G/10GSFP+光口)
5、 24个GELAN口,支持LAN/WAN切换
6、 1个Console口
7、 1个USB口
8、 1个精灵键
9、 4个HSIC模块插槽
10、 2个交流电源
	中兴ZXR10-3800-8X
[bookmark: _GoBack]（总调接入连接要求）



2.2运输方式
整箱包装，物流运输。

3技术服务要求
3.1资质要求
投标方应具备规定的营业执照、供货承诺函、型式检验报告、授权证明（代理经销商需提供）
3.2信息保密要求
本项目团队成员获得接触和知悉与本项工作相关的国家秘密、商业秘密或敏感信息和数据的资格，为此，项目组成员应当承担维护信息安全及保密义务和法律责任，一旦因违反信息安全及保密相关的行为规范，将被南网列入“黑名单”，不被允许参与招标方的任何业务。
3.3其他要求
(1)按照招标方要求，完成其他现场相关支持工作。
(2)中标方提供的服务，不得侵犯任何第三方的合法权益，由此引起的纠纷或者第三方以及招标方造成的损失，应由中标方承担全部责任。
3.4时间进度要求
	序号
	时间段
	工作内容

	1
	自合同签订之日起－2025年8月
	合同签订

	2
	2025年8月-2025年9月
	完成2套设备及配套的资料的生产及交付
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4.1交付形式及数量要求
(l)路由器2套，满足第2.1的功能要求并通过验收；
(2)提供设备参数数据。
4.2验收
(1)装置交付后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
(2)乙方未按期完成装置交付的，每逾期1天，应向甲方支付相当于装置购置费0.5％的违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同。
4.3技术支持与售后服务
1、质保期限
供应商需提供自验收合格之日起不少于1年的免费质保期。
2、质保范围
(1)覆盖产品设计、材料或工艺缺陷导致的故障。
(2)包括免费维修或更换零部件（人工及材料费用由供应商承担）。
(3)不包含人为损坏、误操作、自然灾害等非质量问题；
3、服务响应
(1)故障报修后，供应商需在48小时内响应，并提供明确解决方案。
(2)如需现场服务，技术人员应在3个工作日内到达。
(3)返修周期不超过15天，否则需提供备用设备或替代方案。
4、技术支持
提供终身免费技术咨询。
5、文档要求
提供质保书及售后服务联系人。
5投标技术文件要求
5.1技术方案
投标方应针对交付装置提供详尽的技术参数、技术说明。
5.2项目管理实施
(1)项目进度及保障措施
(2)项目交付项
投标方根据验收要求应提交给招标方的交付文件等。
5.3技术支持与售后服务
投标方要明确所能提供的售后服务等情况。
5.4其它补充说明
投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。
6包装、运输、贮存和质量保证
（1）包装、运输和贮存均由投标方负责，货物按需求分批运输及装卸的目的地为广东省广州市，物资抵达目的地后，投标方组织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符，需求方有权向投标方提出索赔。
（2）所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。
（3）在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
（4）各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
（5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。
（6）整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
（7）随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。
（8）设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
（9）订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的合格证书。
（10）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的规定。若需求方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
（11）投标方提供产品应与送样检测合格产品保持一致。
（12）投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000GB/T1900质量保证体系，该质量保证体系经过国家认证和正常运转。
7自主可控要求
	管控项
	管控要求

	软硬件资源要求
	投标方所涉及的服务器、操作系统、数据库、芯片、中间件等基础软硬件产品需符合自主可控应用要求

	运行环境要求
	需满足自主可控标准运行环境要求，投标方所涉及的服务器、终端、操作系统、数据库、中间件等运行环境信息需满足自主可控要求。

	运行环境要求
	依照《南方电网信息领域基础软硬件自主可控适配目录》相关要求，投标方所涉及的服务器、操作系统、数据库、中间件、终端相关技术路线需满足南方电网公司自主可控要求。



依照《南方电网信息领域基础软硬件自主可控适配目录》相关要求，投标方所涉及的服务器、操作系统、数据库、中间件、终端相关技术路线需满足南方电网公司自主可控要求。
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