标的名称：玉林抽水蓄能电站主体工程施工项目
标段名称：玉林抽水蓄能电站上水库工程
 
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网输配电〔2024〕10 号

	2
	项目备案文号
	桂发改新能〔2023〕1161 号

	3
	资金落实情况
	已落实，南网储能计财〔2025〕3号

	4
	项目建设单位
	南方电网储能股份有限公司

	5
	项目建设地点
	广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇



[bookmark: _Toc4755][bookmark: _Toc13498][bookmark: _Toc28718]（一）项目概况：
玉林抽水蓄能电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。电站上水库正常蓄水位679.00m，死水位644.00m。正常蓄水位相应库容为877万m3，死库容为61万m3，水库调节库容816万m3。上库挡水建筑物为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程为684.00m，主坝坝顶轴线长351.00m，坝顶宽10.00m，最大坝高99.00m。
（二）采购范围：
本标为上水库工程，采购范围主要包括：上库主坝（沥青混凝土心墙堆石坝）、副坝（沥青混凝土心墙堆石坝）、库盆开挖及支护工程、库周防渗及防护工程、上水库进/出水口段、永久及临时道路、施工导流、上水库砂石加工系统和混凝土生产系统、接地工程及其他临时工程等。具体详见招标文件。
（3） 承包方式：
固定单价承包。
（4） 报价表：
本项目采用工程量清单报价的形式，具体详见本标段附件A-项目信息清单内的《工程量清单及投标辅助数据格式附件》并填报。







标的名称：玉林抽水蓄能电站主体工程施工项目
标段名称：玉林抽水蓄能电站下水库工程

	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网输配电〔2024〕10 号

	2
	项目备案文号
	桂发改新能〔2023〕1161 号

	3
	资金落实情况
	已落实，南网储能计财〔2025〕3号

	4
	项目建设单位
	南方电网储能股份有限公司

	5
	项目建设地点
	广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇



（一）项目概况：
玉林抽水蓄能电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。电站下水库正常蓄水位253.00m，死水位224.00m。正常蓄水位相应库容为905万m3，死库容为90万m3，水库调节库容815万m3。下库挡水建筑物为沥青混凝土心墙堆石坝，坝顶高程为258.50m，坝顶轴线长392.00m，坝顶宽10m，最大坝高89.70m。
（二）采购范围：
本标为下水库工程，采购范围主要包括：沥青混凝土心墙坝、库盆开挖及支护、库岸边坡防护工程、泄洪洞、导流洞（含封堵）、放水管、生态流量管、下水库进/出水口、永久及临时道路、施工导流、混凝土生产系统和沥青混凝土生产系统、接地等工程及其他施工辅助设施。具体详见招标文件。
（5） 承包方式：
固定单价承包。
（4） 报价表：
本项目采用工程量清单报价的形式，具体详见本标段附件A-项目信息清单内的《工程量清单及投标辅助数据格式附件》并填报。







标的名称：玉林抽水蓄能电站主体工程施工项目
标段名称：玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程

	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	南方电网输配电〔2024〕10 号

	2
	项目备案文号
	桂发改新能〔2023〕1161 号

	3
	资金落实情况
	已落实，南网储能计财〔2025〕3号

	4
	项目建设单位
	南方电网储能股份有限公司

	5
	项目建设地点
	广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇



（一）项目概况：
玉林抽水蓄能电站装机容量1200MW，装机4台，单机容量300MW。电站上水库正常蓄水位679.00m，死水位644.00m，调节库容816万m3。下水库正常蓄水位253m，死水位224m，调节库容804万m3，电站额定水头415m。
输水发电系统厂房采用中部式开发方式，引水及尾水系统均采用1洞4机布置，引水主洞采用一级竖井方案。
（二）采购范围：
主要建筑物包括：引水系统（不含上水库进/出水口）、尾水系统（不含下水库进/出水口）、厂房系统、施工支洞、永久及临时道路、混凝土生产系统、下水库砂石加工系统、接地工程及其他临时工程等。具体详见招标文件。
（6） 承包方式：
固定单价承包。
（5） 报价表：
[bookmark: _GoBack]本项目采用工程量清单报价的形式，具体详见本标段附件A-项目信息清单内的《工程量清单及投标辅助数据格式附件》并填报。

