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[bookmark: _Toc229476473][bookmark: _Toc229476507][bookmark: _Toc229476378][bookmark: _Toc229476588][bookmark: _Toc112756677][bookmark: _Toc3051]一、总则
[bookmark: _Toc112756678]1.1本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的2025-2026年党建教育基地设备安装。它提出了相关设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.5本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。
1.6本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。
1.7投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
1.9投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.10标注“★”的条款为必须满足条款，不满足要求视为无效投标。
1.11标注“▲”的条款为关键条款和技术参数，不满足做扣分处理。
[bookmark: _Toc28756]二、工作范围
[bookmark: _Toc290652071][bookmark: _Toc10908]（一）项目概况
本标书采购的设备适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。
表2.1工程概况一览表（项目单位填写）
	序号
	名称
	内容

	1
	采购设备或项目名称
	2025-2026年党建教育基地设备安装

	2
	项目单位
	人才发展中心

	3
	项目单位地址
	深圳市


[bookmark: _Toc290652072][bookmark: _Toc3110]（二）范围和界限
1）本标书适用于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付和试验的指导、监督以及试运行工作。
2）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。
[bookmark: _Toc290652073][bookmark: _Toc8597]（三）服务范围
1）供货范围一览表
投标方提供的设备及其附件的具体规格、数量见表2.2：供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。
表2.2设备供货范围响应表（项目单位填写）
	[bookmark: RANGE!A1]序号
	项目名称
	数量
	单位
	投标方保证

	
	
	
	
	型式、规格
	数量

	1
	一、边界管控系统

	2
	网络边缘防护代理
	1
	台
	　
	　

	3
	内部区域访问控制器
	1
	台
	　
	　

	4
	区域互联枢纽机
	1
	台
	　
	　

	5
	互联网访问策略管理器
	1
	台
	　
	　

	6
	数据平面控制器
	1
	台
	　
	　

	7
	高密度供电接入节点
	11
	台
	　
	　

	8
	聚合边缘交换单元
	3
	台
	　
	　

	9
	射频管理系统
	1
	台
	　
	　

	10
	嵌入式射频接入点
	7
	个
	　
	　

	11
	高覆盖射频分布单元
	19
	个
	　
	　

	12
	短距光传输适配器
	28
	对
	　
	　

	13
	高速多模光接口单元
	10
	对
	　
	　

	14
	小型设备箱
	2
	个
	　
	　

	15
	中型设备箱
	1
	个
	　
	　

	16
	大型设备箱
	3
	个
	　
	　

	17
	二、出入管控系统

	18
	智能身份识别终端
	14
	台
	　
	　

	19
	开关供能单元
	14
	个
	　
	　

	20
	数字身份凭证
	28
	张
	　
	　

	21
	凭证写入终端
	1
	个
	　
	　

	22
	单点电磁闭锁
	10
	个
	　
	　

	23
	单点锁具定位基座
	10
	个
	　
	　

	24
	双点锁具定位基座
	4
	个
	　
	　

	25
	双点电磁闭锁
	4
	个
	　
	　

	26
	物理授权触发装置
	14
	个
	　
	　

	27
	三、扩展显示系统

	28
	高分辨率视觉终端
	13
	台
	　
	　

	29
	四、青年讲堂显示系统（2间）　　

	30
	高密度室内显像设备
	14.64
	平方
	　
	　

	31
	视频处理器
	2
	台
	　
	　

	32
	接收卡
	56
	张
	　
	　

	33
	显像设备配套电源管理器
	2
	台
	　
	　

	34
	屏体线缆
	2
	套
	　
	　

	35
	屏体钢结构
	15.84
	平方
	　
	　

	36
	五、青年讲堂扩声系统（2间）　

	37
	专业功放
	3
	台
	　
	　

	38
	专业音箱
	12
	只
	　
	　

	39
	支架
	12
	只
	　
	　

	40
	调音台
	2
	台
	　
	　

	41
	音频处理器
	2
	台
	　
	　

	42
	无线话筒
	2
	套
	　
	　

	43
	话筒呼叫控制嵌入软件
	2
	套
	　
	　

	44
	话筒天线
	2
	套
	　
	　

	45
	电源管理器
	2
	台
	　
	　

	46
	音频连接线
	8
	根
	　
	　

	47
	音频连接线
	4
	根
	　
	　

	48
	音频连接线
	8
	根
	　
	　

	49
	音频连接线
	12
	根
	　
	　

	50
	音频连接线
	4
	根
	　
	　

	51
	六、党建展示区显示系统（3楼党建培训室）　

	52
	高密度室内显像设备
	15.21
	平方
	　
	　

	53
	视频处理器
	1
	台
	　
	　

	54
	接收卡
	56
	张
	　
	　

	55
	显像设备配套电源管理器
	1
	台
	　
	　

	56
	屏体线缆
	1
	项
	　
	　

	57
	屏体钢结构
	16.26
	平方
	　
	　

	58
	电子黑板
	1
	套
	　
	　

	59
	交互智能终端
	6
	台
	　
	　

	60
	32寸数字画作展示界面
	14
	台
	　
	　

	61
	七、党建展示区扩声系统（3楼党建培训室）　

	62
	专业功放
	3
	台
	　
	　

	63
	专业音箱
	6
	只
	　
	　

	64
	支架
	6
	只
	　
	　

	65
	音频处理器
	1
	台
	　
	　

	66
	无线话筒
	3
	套
	　
	　

	67
	话筒呼叫控制嵌入软件
	3
	套
	　
	　

	68
	话筒天线
	3
	套
	　
	　

	69
	电源管理器
	1
	台
	　
	　

	70
	音频连接线
	6
	根
	　
	　

	71
	音频连接线
	8
	根
	　
	　

	72
	音频连接线
	2
	根
	　
	　

	73
	八、党建基地中央空调安装　

	74
	1匹一拖一风管机
	1
	台
	　
	　

	75
	2匹分体新风挂机
	1
	台
	　
	　

	76
	2匹一拖一风管机
	1
	台
	　
	　

	77
	3匹一拖一新风风管机
	7
	台
	　
	　

	78
	新风多联外机
	1
	台
	　
	　

	79
	多联机内机（带新风）
	4
	台
	　
	　

	80
	3匹一拖一新风风管机
	5
	台
	　
	　

	81
	新风多联外机
	2
	台
	　
	　

	82
	多联机内机（带新风）
	6
	台
	　
	　

	83
	多联机内机（带新风）
	2
	台
	　
	　

	84
	3匹一拖一新风风管机
	2
	台
	　
	　

	85
	多联外机
	1
	台
	　
	　

	86
	多联机内机
	2
	台
	　
	　

	87
	新风多联外机
	2
	台
	　
	　

	88
	多联机内机（带新风）
	6
	台
	　
	　

	89
	多联机内机（带新风）
	2
	台
	　
	　

	90
	3匹一拖一新风风管机
	2
	台
	　
	　

	91
	1.5匹分体新风挂机
	5
	台
	　
	　

	92
	线控器
	40
	个
	　
	　

	93
	遥控器
	6
	个
	　
	　

	94
	冷媒管Φ15.9δ=1.0mm
	65
	m
	　
	　

	95
	冷媒管Φ12.7δ=0.8mm
	115
	m
	　
	　

	96
	冷媒管Φ9.5δ=0.8mm
	65
	m
	　
	　

	97
	冷媒管Φ6.4δ=0.8mm
	115
	m
	　
	　

	98
	冷媒保温管M-15δ=17.8mm
	65
	m
	　
	　

	99
	冷媒保温管H-12δ=14.0mm
	115
	m
	　
	　

	100
	冷媒保温管H-10δ=14.0mm
	65
	m
	　
	　

	101
	冷媒保温管H-7δ=14.0mm
	115
	m
	　
	　

	102
	分歧管
	14
	套
	　
	　

	103
	分歧管
	2
	套
	　
	　

	104
	信号线3芯
	400
	m
	　
	　

	105
	线管DN20
	400
	m
	　
	　

	106
	出回风百叶
	46
	套
	　
	　

	107
	3匹铜管含保温电源线
	120
	m
	　
	　

	108
	2匹铜管含保温电源线
	17
	m
	　
	　

	109
	1-1.5匹铜管含保温电源线
	35
	m
	　
	　

	110
	PVC-U给水管DN25
	280
	m
	　
	　

	111
	排水保温管DN25
	280
	m
	　
	　

	112
	镀锌钢板
	65
	m2
	　
	　

	113
	多联机支架
	6
	副
	　
	　

	114
	3匹铁支架
	16
	套
	　
	　

	115
	2匹铁支架
	2
	套
	　
	　

	116
	1-1.5匹铁支架
	5
	套
	　
	　

	117
	室内机吊杆
	40
	台
	　
	　

	118
	室外机减震垫
	24
	个
	　
	　

	119
	九、党建基地语音通信系统

	120
	通信控制终端
	1
	台
	
	

	121
	语音接入终端
	10
	台
	
	


2）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的仪器及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.2，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。
3）投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。
4）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。
5）如果调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。
6）设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。
7）投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方正常使用和维护设备。
[bookmark: _Toc12690]三、应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。
[bookmark: _Toc279769035]标准如下：
《网络工程设计标准》（GB/T51375-2019）
《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)
《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》（GB/T28049-2011）
《LED显示屏通用规范》SJ/T11141
《LED显示屏检测方法》ST/T11281
《电子测量仪器包装、标志、存储要求》SJ/T104636-93
《建筑电气设计技术技术规程》JDJ16-83
《民用建筑电气设计规范》JGJ/TT16—92
《电气装置安装工程及验收规范》GB50169-92
《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》GB8898-88
《电网电源供电的室用和类似一般用途的电子及相关设备的安全要求》GB8898-88
《电工电子产品外壳防护标准》4208-1993
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-88
《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85
《电力设备接地设计技术规范》SDJ8-98
《中国强制性产品认证制度》-3C认证
[bookmark: _Toc21871]四、使用环境要求
[bookmark: _Toc279769036]本设备招标书技术文件需要采购的设备，其外部使用条件见表4.1。投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
4.1设备使用环境要求相应表（项目单位填写）
	序号
	名称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	操作温度
	-10℃～+50℃
	
	

	2
	存储温度
	-10℃～+50℃
	
	

	3
	湿度
	10%-80%（非冷凝）
	
	


[bookmark: _Toc276490903][bookmark: _Toc276492375][bookmark: _Toc24654]五、技术要求
[bookmark: _Toc18050][bookmark: _Toc276492376]（一）设备技术参数和性能要求响应表
投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表5.1）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表10.1：技术差异表。注：1.标注“★”的条款为必须满足条款，投标方应出具相应技术资料证明达到条款和技术参数的要求，不满足要求视为无效投标；2.标注“▲”的条款为关键条款和技术参数，投标方应出具相应技术资料证明达到条款和技术参数的要求，不满足做扣分处理；3.对非“★”“▲”的技术参数条款有要求提供对应证明材料的，投标方应根据参数要求提供相应技术资料证明，不满足做扣分处理。
表5.1技术参数和性能要求响应表（项目单位填写）
	序号
	项目名称
	项目要求
	单位
	投标方保证

	
	
	参数描述
	数量
	
	型式、规格
	数量

	1
	一、边界管控系统
	
	
	
	

	2
	网络边缘防护代理
	1、机架式，配置≥8个Combo口，2个SFP+万兆光口，2个WAN口，≥1个Console口，1个USB接口；
2、采用国产芯片，提供检测报告及设备使用的芯片照片证明，加盖厂商印章；
3、支持前后风道；
4、吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥250万，每秒新建连接数≥6万，IPSec吞吐量≥1.5Gbps，IPSec最大连接数≥4000，SSLVPN最大并发用户数≥100，含SSLVPN≥100用户授权,提供原厂官网产品介绍链接及截图，加盖厂商印章；
5、支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；
6、支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；
7、支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题
8、具备威胁防护AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，RDP协议暴力破解检测，SSH协议暴力破解检测，恶意C&C流量检测，ECA恶意加密流量识别，SQL注入流量检测，提供第三方检测报告证明，加盖厂商印章
9、支持安全综合评估，能对设备健康度检查，应能给出对应分值，能够直观展现严重问题、一般问题、提示问题的问题条数；检查项至少应包括硬件健康度、网络及业务健康度、资源使用、系统健康度等等；应能够根据健康度检查结果给出处理建议
10、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持DNS过滤，应支持对DNS高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能。
11、支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式
12、支持可视化管理，对设备进行组网图配置，组网图能够直观的呈现内网区域、服务器区域、外网区域的可视化管理，链路能展现运行状况，应包含IP地址、接口状态、输入流量、输入错包数、输出流量、输出错包数、速率等
13、能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括IP地址/地区、协议、时间段、WANID、反病毒/入侵防御/URL过滤/内容过滤/WEB应用防护等。
14、实配威胁防护3年，硬盘≥240G。
15、安全要求：投标产品集成部件的芯片须基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。
	1
	台
	
	

	3
	内部区域访问控制器
	1、桌面设备，配置≥10个电口，2个≥SFP光口，≥1个Console口，1个USB接口；
2、采用国产芯片，提供检测报告及设备使用的芯片照片证明，加盖厂商印章；
3、吞吐量≥2Gbps，最大并发连接数≥40万，每秒新建连接数≥2万，IPSec吞吐量≥1Gbps，IPSec最大连接数≥1000，SSLVPN最大并发用户数≥100，含SSLVPN≥100用户授权，提供原厂官网产品介绍链接及截图，加盖厂商印章；
4、支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；
5、支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议；
6、支持NAT地址复用技术，可实现单个公网IP地址的无限制端口转换，可有效解决地址短缺问题
7、具备威胁防护AI引擎，AI引擎用于DGA域名请求检测，RDP协议暴力破解检测，SSH协议暴力破解检测，恶意C&C流量检测，ECA恶意加密流量识别，SQL注入流量检测，提供第三方检测报告证明，加盖厂商印章
8、支持安全综合评估，能对设备健康度检查，应能给出对应分值，能够直观展现严重问题、一般问题、提示问题的问题条数；检查项至少应包括硬件健康度、网络及业务健康度、资源使用、系统健康度等等；应能够根据健康度检查结果给出处理建议
9、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配，支持DNS过滤，应支持对DNS高、中、低、自定义过滤级别选择，从而提高网站过滤的性能。
10、支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式
11、支持可视化管理，对设备进行组网图配置，组网图能够直观的呈现内网区域、服务器区域、外网区域的可视化管理，链路能展现运行状况，应包含IP地址、接口状态、输入流量、输入错包数、输出流量、输出错包数、速率等
12、能够对虚拟资源灵活配置，配置项包括会话数、策略数、IPSec隧道数，整体带宽、新建回话速率等进行按需分配，同时应支持剩余资源查询，确保灵活分配；支持虚拟服务安全管控，虚拟服务策略应包括IP地址/地区、协议、时间段、WANID、反病毒/入侵防御/URL过滤/内容过滤/WEB应用防护等。
13、实配威胁防护授权3年，存储卡≥64G
14、安全要求：投标产品集成部件的芯片须基于自主可控芯片，包括但不限于多核架构CPU、DRAM颗粒、PHY、FLASH、电源、交换转发、通信等芯片。
	1
	台
	
	

	4
	区域互联枢纽机
	1、交换容量≥2.4Tbps
2、包转发率≥480Mpps
3、≥24个千兆电口,≥8个2.5GE光口，≥8个25GESFP28光口；支持≥1个子卡槽位，支持1+1电源备份），自带2个可拔插风扇
4、支持独立的网络指示灯，可以快速感知设备是否联网、是否被云管纳管。设备上线，清晰可见
5、支持MAC地址≥16K，提供官方截图证明，加盖厂商印章
6、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN
7、支持ERPS以太环保护协议（G.8032），支持STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和MSTP（IEEE802.1s）协议
8、支持静态路由，策略路由路由，支持≥512个FIBv4条目，支持≥512个FIBv6条目，提供官方截图证明，加盖厂商印章
9、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的设备组合在一起，从逻辑上虚拟为一台设备
10、MTBF（平均无故障时间）超过70年
11、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求
12、业务口防雷可达10KV
13、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保
14、支持SNMPv1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护

	1
	台
	
	

	5
	互联网访问策略管理器
	1、1U设备，≥12个千兆电口，≥12个千兆光口，含1对Bypass接口，1个console口，1个USB接口
2、内置≥2T硬盘
3、内置冗余电源
4、网络吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥2.5Gbps，最大并发连接数≥65W，每秒新建连接数≥3.5W，IPSEC吞吐量≥1.22Gbps
5、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式；旁路部署支持加入多个物理接口；部署模式切换无需重启设备
6、使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，使用VRF功能可以作为MPLS组网里的MCE设备；不同vrf下的接口可以配置相同的ip地址；支持静态路由
7、包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名。支持智能和快速识别模式配置。提供截图证明，加盖厂商印章
8、支持在设备旁路部署时针对违规上网行为进行阻断过滤。支持针对用户、IP地址、应用协议、URL、时间、终端类型、VLAN、DSCP等多维度进行权限管控；针对非法行为支持公告提醒，推送间隔和推送页面支持自定义。提供截图证明，加盖厂商印章
9、针对私接网络行为，惩罚方式包括但不限于无操作、阻断和限速，阻断和限速支持自定义惩罚时长
10、支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。支持会话的统计与分析，支持统计会话源Top20、会话目的Top20，以趋势图方式展示并发会话、新建、TCP、UDP、其他协议等趋势信息
11、支持本地安全防护，包括但不限于入侵防御、病毒查杀、DDOS、异常包防护等，入侵防御规则不少于7800条，病毒防护规则不少于400万
12、支持端口镜像功能，支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像，支持将接口的流量镜像到另一个接口，方便网络问题定位。支持PING、TCP、DNS方式进行接口、域名、IP地址连通性和时延探测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级，支持以列表形式展示的名单
13、支持网监平台特征库化，可通过特征库升级方式新增网监平台，提供截图证明，加盖厂商印章
	1
	台
	
	

	6
	数据平面控制器
	1、交换容量≥2.56Tbps
2、包转发率≥960Mpps
3、千兆电口≥24个；万兆光口（SFP+）≥16个;25G光口（SFP28）≥8个；40G/100G混合端口（QSFP28）≥2个，扩展槽≥1个
4、支持冗余电源，冗余风扇
5、支持MAC地址≥64K，提供官方截图证明，加盖厂商印章
6、支持4KVLAN，支持支持Access、Trunk、Hybrid方式，支持基本QinQ和灵活QinQ，支持基于MAC的动态VLAN分配
7、支持STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）和MSTP（IEEE802.1s），支持ERPS以太环保护协议（G.8032）
8、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议，提供官方截图证明，加盖厂商印章
9、支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的设备组合在一起，从逻辑上虚拟为一台设备
10、支持PIMDM、PIMSM、PIMSSM支持IGMPv1/v2/v3及IGMPv1/v2/v3Snooping、MLDSnooping和IGMPfast
11、支持802.3az能效以太网EEE，节能环保
12、支持SNMPv1/v2/v3,Telnet,RMON，HTTPS,Web等方式进行管理和维护

	1
	台
	
	

	7
	高密度供电接入节点
	1、交换容量≥396Gbps
2、包转发率≥88Mpps
3、≥24个千兆电口,4个2.5G光口
4、支持POE/POE+，POE功率400W，支持永久POE功能，设备重启时（如软件版本升级时重启），对下挂PD设备供电不会中断，保证设备重启过程中PD不掉电
5、支持MAC地址≥16K，提供官方截图证明，加盖厂商印章
6、支持4KVLAN
7、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；支持STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）协议
8、支持IGMPv1/v2/v3Snooping
9、支持链路聚合
10、支持云管理，支持WEB管理（HTTPS），支持SSHv2.0，支持系统日志、分级告警

	11
	台
	
	

	8
	聚合边缘交换单元
	1、交换容量≥396Gbps
2、包转发率≥88Mpps
3、≥24个千兆电口,4个2.5G光口
4、支持MAC地址≥16K，提供官方截图证明，加盖厂商印章
5、支持4KVLAN
6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）；支持STP（IEEE802.1d），RSTP（IEEE802.1w）协议
7、支持IGMPv1/v2/v3Snooping
8、支持链路聚合
9、支持云管理，支持WEB管理（HTTPS），支持SSHv2.0，支持系统日志、分级告警

	3
	台
	
	

	9
	射频管理系统
	1、最大管理AP数量≥128，默认支持128个AP授权管理许可
2、最大接入用户数量≥2K
3、转发能力≥10Gbps
4、≥2个10GE光口,10个GE电口
5、支持URL过滤、反病毒、入侵防御，检测和中止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等），可提供官网彩页截图证明
6、支持设备冗余备份功能，可支持1+1或N+1备份，并支持主备AC间配置同步
7、支持广域逃生，本地转发模式下，AP与WLANAC连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断
8、支持标准网管协议SNMPv1/v2/v3，支持RMON
9、支持对端发现，链路监控，故障通告，远端环回
10、基于用户、AP、WLANAC三个维度的一键式智能诊断，支持实时与定时诊断，并且针对故障问题提供可行性处理建议
11、支持整机软件加载、在线加载，支持BIOS在线升级，支持在线补丁
	1
	台
	
	

	10
	嵌入式射频接入点
	1.兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac/acwave2/ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作
2、整机性能：2.975Gbps，支持总空间流数≥4
3、标准的86式，体积小巧，便于客户灵活部署
4、支持上行1x100M/1GE电口，下行1x100M/1GE电口
5、内置智能天线
6、最大发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率
7、支持DTLS加密，保证接入设备的合法性，提高无线网络安全，提供官网彩页截图证明
8、支持WPA3认证/加密方式
9、工作温度0°C~40°C
10、支持POE供电
	7
	个
	
	

	11
	高覆盖射频分布单元
	1、支持IEEE802.11be标准，兼容802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作
2、整机性能：3.57Gbps，支持总空间流数≥4
4、支持1个100M/1000M/2.5GE电接口
5、支持蓝牙BLE5.4
5、支持USB接口，可用于扩展外置物联网（支持ZigBee、RFID等协议），提供官网彩页截图证明
6、内置智能天线
7、最大发射功率≥23dBm，支持按1dB步长调整发射功率
8、每射频最大SSID数量≥15
9、支持的4096-QAM调制技术，兼容1024QAM/256QAM/64QAM/16QAM/8QAM/QPSK/BPSK
10、支持WPA3认证/加密方式
11、工作温度-10°C~50°C
12、支持POE供电
	19
	个
	
	

	12
	短距光传输适配器
	1、GEeSFP封装光模块，传输速率1Gbit/s，接口类型1000BASE-SX；
2、工作壳温-20°C～+85°C；
3、中心波长850nm，传输距离550m。
	28
	对
	
	

	13
	高速多模光接口单元
	1、10GESFP+封装光模块，传输速率10Gbit/s，接口类型10GBASE-LR；
2、工作壳温0°C～70°C；
3、中心波长1310nm，传输距离10Km。
	10
	对
	
	

	14
	小型设备箱
	≥600*590*6U 玻璃前门，钢板后门，标配，挂墙安装。
	2
	个
	
	

	15
	中型设备箱
	≥600*600*24U玻璃前门，钢板后门，标配，落地安装。
	1
	个
	
	

	16
	大型设备箱
	≥600*600*42U玻璃前门，钢板后门，标配，落地安装。
	3
	个
	
	

	17
	二、出入管控系统
	
	
	
	

	18
	智能身份识别终端
	屏幕参数：≥2.4寸LCD非触摸显示屏
按键属性：实体按键
认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式；
存储容量：1000张卡、500个密码和10万条事件记录；
硬件接口：LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1
通信方式：有线网络；
使用环境：室内使用，不防水；
安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；
工作电压：DC12V/1A（自带12V1A电源适配器）；
功能介绍：
认证结果显示可配：支持认证成功界面的“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；且支持姓名和工号的脱敏显示；
认证结果文本自定义：认证
成功和认证失败显示的认证结果文本可以自定义；
息屏操作：待机界面支持息屏操作，息屏时间支持自定义（默认60s，20s-999s可配）；
门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；
组合认证：支持刷卡+密码的组合认证方式；
多重认证：支持多个人员认证通过后才开门；
报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
事件上传：在线状态下将设备认证结果实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册卡片、查询、设置、管理设备参数等；
WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	14
	台
	
	

	19
	开关供能单元
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：12VDC；
输出电流：4.17A；
输出功率：50W；
工作温度：-10℃-+50℃；
工作湿度：＜95%；
	14
	个
	
	

	20
	数字身份凭证
	符合标准：ISO14443标准
卡片容量：1Kbyte
工作频率：13.56MHz
主体材质：PVC
	28
	张
	
	

	21
	凭证写入终端
	支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；
USB2.0接口；
具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
工作电压：DC5V；
工作电流：0.2A；
	1
	个
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	单点电磁闭锁
	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
最大静态直线拉力：230kg±10%；
断电开锁，满足消防要求；
指示灯：红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/470mA或24V/235mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；
防残磁设计，选用防磨损材料；
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	10
	个
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	单点锁具定位基座
	选用材料：高强铝合金，表面喷砂
外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门
开门方式：90度内开式门
L型支架尺寸：长250*宽46*厚30(mm)
Z型支架尺寸：长180*宽47*厚47(mm)
	10
	个
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	双点锁具定位基座
	选用材料：高强铝合金，表面喷砂
外壳处理：阳极硬化电镀处理
适用门型：木门、金属门
开门方式：90度内开式门
	4
	个
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	双点电磁闭锁
	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；
最大静态直线拉力：230kg±10%*2；
断电开锁，满足消防要求；
指示灯：红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/940mA或24V/470mA，可自行设定工作电压，出厂默认为DC12V；
防残磁设计，选用防磨损材料；
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
注意：左右两个进线孔都要使用
	4
	个
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	物理授权触发装置
	结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
	14
	个
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	三、扩展显示系统
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	高分辨率视觉终端
	1、显示尺寸：≥65英寸
2、亮度：≥200nits
3、分辨率：≥3840*2160
4、存储容量：≥32G
5、屏幕刷新率：≥60Hz
6、支持投屏功能
	13
	台
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	四、青年讲堂显示系统（2间）
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	高密度室内显像设备
	长4.16*宽1.76
像素结构SMD1010三合一
像素间距（mm）≤1.25
模组分辨率（W×H）256×128=32768
模组尺寸（mm）≤320×160×16.6
模组输入电压（V）4.5±0.1（可5V）
模组最大电流（A）≤5
模组最大功耗（W）≤25
光学参数单点亮度校正有
单点色度校正有
白平衡亮度（nits）≥700
色温（K）900—18000可调
视角（水平/垂直°）≥175/175
亮度/色度均匀性≥97%
对比度10000:1
电气参数最大功耗（W/㎡）400
平均功耗（W/㎡）200
供电要求AC186~264V，频率47-63（Hz）
性能参数换帧频率（Hz）50&60
驱动方式恒流驱动，64扫
灰度级别16384
刷新率（Hz）≥3840Hz
颜色处理位数14bit
寿命典型值（hrs）≥100,000H
工作温/湿度范围（℃/RH）-20℃–40℃/10%-65%RH（无结露）
存储温/湿度范围（℃/RH）-10℃–40℃/10%-60%RH（无结露）
	14.64
	平方
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	视频处理器
	1.支持采集能力800*600~4096*2160@60Hz
2.支持带载能力≥520万像素，最宽8192，最高4320
3.支持单网口最大带载65万像素
4.支持点对点和全屏缩放
5.支持多图层，同时最多支持2个视频源
6.支持亮度手动和自动调节
7.支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能
8.支持输出网口冗余配置，实现主备切换
9.支持电压、温度监测，及误码率检测
10.支持多台间同步
11.支持网络接口≥9个，≥1个百兆网口，连接PC通讯，实现配置和升级。≥8个千兆网口，用于连接接收卡
12.支持≥3个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个光探头接口，≥1个USB接口，1个3DSYNC接口，1个3.5mm音频输出接口
▲13.支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲14.支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲15.支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动断开大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持3个以上火情检测传感器。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	2
	台
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	接收卡
	单卡带载512×512像素；
支持逐点亮色度校正；
支持接收卡预存画面设置；
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
集成≥8个HUB320接口；
支持程序回读；
采用千兆网口，可以连接PC端；
支持画面90°旋转；
	56
	张
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	显像设备配套电源管理器
	10KW，屏体和设备电源供应及电源管理《380V》
	2
	台
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	屏体线缆
	控制室到屏体超五类8芯网线8+3条
配电房至LED屏控制箱体1组380V 10平方国标电缆
电箱下路1组220V 4平方国标电缆
	2
	套
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	屏体钢结构
	工程结构:用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装
屏幕包边:用于屏体四周包边装饰，正常2-5cm
	15.84
	平方
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	五、青年讲堂扩声系统（2间）
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	专业功放
	产品概述：
新一代专业数字功放。具有高效、稳定、音质佳的特点，在电源技术、调制技术、控制技术上突破了传统技术，使整体性能有了本质的提升。可变震荡调制技术的应用、多重反馈调控技术以及创新的输出功率控制技术，让功放拥有超过95%超高效率和出色的稳定性；专为大型扩声、巡回演出多功能厅等量身设计。

功能特点：
1.采用高效功率放大电路，输出可桥接8欧。
2.电源采用开关电源供电，具有过压保护功能。
3.1U机箱设计，体质小，重量轻。
4.功放具有压限，过温保护，过流保护，输出直流保护，输出短路保护等功能。
5.支持XLR平衡式输入，SPEA
KON音响插座输出。
6.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
7.常规带载8Ω，最低带载4Ω。

技术参数：
1.输出功率：立体声8Ω：350W×4；立体声4Ω：580W×4；桥接8Ω：1100W×2
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)
3.输入阻抗：10KΩ
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB@8Ω
5.THD+N(@1/8功率下)：≤0.01%
6.分离度(@1KHz)：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz)：≥200@8ohms
8.信噪比（A计权）：≥93dB
9.输入电压：220V~230V(50Hz)
10.整机功耗：450W
说明：
输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得
	3
	台
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	专业音箱
	适用范围
1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出，适用于剧场，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。
功能特点
1.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。
2.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。
3.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。
技术参数
1.阻抗：8Ω
2.频响：65Hz~20KHz
3.额定功率：≥150W
4.峰值功率：≥600W
5.灵敏度：95dB/W/M
6.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB
7.覆盖角度：(H)80°(V)60°
8.高音：≥3"锥形高音单元×1
9.低音：≥8"低音×1
	12
	只
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	支架
	固定面板孔位尺寸（长*宽）：140mm*65mm
箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）：128mm*70mm
设备面板尺寸：160mm*90mm
类型：音箱支架
	12
	只
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	调音台
	功能特点：
1.专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。
2.具有8路Mic输入接口兼容6路线路输入接口，CH1-CH6通道话筒输入接口带48V幻象开关独立控制。
3.具有2组立体声输入，4路RCA输入，可连接立体设备。
4.具有1组主混音断点插入、6个断点插入，可连接额外的
处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。
5.具有13个60mm行程的高精密碳膜推子。
6.内置蓝牙MP3播放器，支持1路USB接口、外接U盘和连接手机蓝牙播放音乐。
7.内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。
8.内置24位DSP效果器，具有100种预设效果。
9.具有1个USB供电接口，可连接USB照明灯。
10.支持7段图示均衡推子调节。
11.具有分辨率128*64的点阵液晶屏，用户可通过显示屏查看蓝牙、MP3等多媒体信息。
技术参数：
1.麦克风输入：≥8路（8个XLR接口）
2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
3.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入
4.输出通道：≥2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1个耳机监听输出、1个接口双路效果输出、1组控制室输出
5.INSERT：≥1组主混音断点插入、6个断点插入
6.USB接口：外接U盘播放音乐
7.无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐
8.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果
9.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放
10.幻象电源：CH1-CH6每路通道带48V幻象开关独立控制
11.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB
12.失真度：<0.03%at+0dB,22Hz-22KHzA-weighted
13.灵敏度：+20dB~-30dB
14.信噪比：<-100dBrA-weighted
15.单声道均衡：高频：+/-15dB@12KHz；中频：+/-15dB@100Hz-8KHz；低频：+/-15dB@80Hz
16.立体声均衡：高频：+/-15dB@12KHz；中频：+/-15dB@3KHzor+/-15dB@500Hz；低频：+/-15dB@80Hz
17.主混音串音：<-80dB@0dB20Hz-22KHzA-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
18.电平表：2x12-点距LED电平指示表
19.供电电压：AC100-240V50/60Hz
20.额定功率：30W
	2
	台
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	音频处理器
	1.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
▲2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。
▲4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。
▲9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	2
	台
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	无线话筒
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥1只手持发射机、≥1只头戴腰包发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个TFT-LCD显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。腰包发射机具有≥1个显示屏、≥4个实体按键（包括≥1个静音键、≥1个音量减少键、≥1个音量增加键、≥1个电源开关键）、≥1个电源状态指示灯、≥1个静音指示灯。手持发射机具有≥1个OLED显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1个红外对频指示灯。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机连续使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	2
	套
	
	

	43
	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	2
	套
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	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
	2
	套
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	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	2
	台
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	8
	根
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	4
	根
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-空
	8
	根
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（公）-空
	12
	根
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	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	4
	根
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	六、党建展示区显示系统（3楼党建培训室）
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	高密度室内显像设备
	长8.64*高1.76
像素结构SMD1010三合一
像素间距（mm）≤1.25
模组分辨率（W×H）256×128=32768
模组尺寸（mm）320×160×16.6
模组输入电压（V）4.5±0.1（可5V）
模组最大电流（A）≤5
模组最大功耗（W）≤25
光学参数单点亮度校正有
单点色度校正有
白平衡亮度（nits）≥700
色温（K）900—18000可调
视角（水平/垂直°）175/175
亮度/色度均匀性≥97%
对比度10000:1
电气参数最大功耗（W/㎡）≤400
平均功耗（W/㎡）≤200
供电要求AC186~264V，频率47-63（Hz）
性能参数换帧频率（Hz）50&60
驱动方式恒流驱动，64扫
灰度级别16384
刷新率（Hz）3840Hz
颜色处理位数14bit
寿命典型值（hrs）100,000H
工作温/湿度范围（℃/RH）-20℃–40℃/10%-65%RH（无结露）
存储温/湿度范围（℃/RH）-10℃–40℃/10%-60%RH（无结露）
	15.21
	平方
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	视频处理器
	1.支持≥1个320x240分辨率的液晶屏
2.支持≥1个旋钮，可用于调节液晶屏菜单
3.支持采集能力800*600~4096*2160@60Hz
4.总带载能力≥1300万像素，最宽16384，最高8192
5.支持点对点、全屏缩放和自定义缩放
6.支持接入6路信号，6图层任意开窗显示
7.支持亮度手动和自动调节
8.支持显示纯色、线条、灰阶的测试图像，以及黑屏、锁定画面等功能
9.支持输出网口冗余配置，实现主备切换
10.支持电压、温度监测，及误码率检测
11.支持多台间同步使用；
12.支持网络接口≥21个，≥1个百兆网口，连接PC通讯，实现配置和升级。≥20个千兆网口，用于连接接收卡
13.支持≥6个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个VGA接口，≥1个DVI接口，≥1个RS-232接口，≥1个RS-485接口，≥1个光探头接口，≥2个USB，1个3.5mm音频输入和1个3.5mm音频输出接口。
▲14.支持手动和自动智能除湿，除湿过程中有明确的除湿进度信息；（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲15.支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
▲16.支持智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动断开大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持3个以上火情检测传感器。（提供有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）
	1
	台
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	接收卡
	单卡带载512×512像素；
支持逐点亮色度校正；
支持接收卡预存画面设置；
支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；
集成8个HUB320接口；
支持程序回读；
采用千兆网口，可以连接PC端；
支持画面90°旋转；
	56
	张
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	显像设备配套电源管理器
	≥15KW，屏体和设备电源供应及电源管理《380V》
	1
	台
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	屏体线缆
	控制室到屏体超五类8芯网线  16+3条
配电房至LED屏控制箱体1组380V  10平方国标电缆
电箱下路2组220V  3*4平方国标电缆
	1
	项
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	屏体钢结构
	工程结构:用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装
屏幕包边:用于屏体四周包边装饰，正常2-5cm
	16.26
	平方
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	电子黑板
	1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。
2.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤119mm。
3.整机86英寸采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
4.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
5.整机嵌入式系统版本≥Android14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
6.整机嵌入式芯片内置2TOPSAI算力，可用于AI图像、音频处理。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
7.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
8.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
9.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
10.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
11.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
12.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
13.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
14.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
15.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
16.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准
△E≤1（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
17.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
18.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
19.整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
20.整机内置摄像头支持3D降噪算法和数字宽动态范围成像WDR技术，支持输出MJPG、H.264视频格式。（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章）
21.ops模块：≥i5处理器，≥8g运行内存，≥256g固态硬盘
	1
	套
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	交互智能终端
	一、产品设计
1.嵌入式系统版本不低于Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商印章）
2.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
3.整机采用全金属外壳设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
4.整机屏幕采用≥65英寸液晶显示器。
5.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
6.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口
7.钢化玻璃表面硬度≥9H。
二、功能配置
8.▲采用红外触控技术，支持Windows系统中进行38点或以上触控，支持在Android系统中进行38点或以上触控。
9.▲整机上边框内置非独立式≥2个智能拼接摄像头，支持清晰度TVlines≥1600lines，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能。
10.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。
11.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商印章）
12.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章）
13.▲整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有人员，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于55人。
14.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，支持本地画面预览（拍照或视频录制）。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商印章）
15.整机系统支持书写触控延迟≤25ms。
16.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体
距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
17.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
18.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
19.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
20.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。
21.▲整机支持≥4个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
22.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
23.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
24.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
25.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭
地震预警服务。（需提供具有CNAS或CMA标识的国家权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商印章）
三、OPS
1.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
2.具有标准PC防盗锁孔。
3.搭载Intel12代酷睿系列≥i5CPU，≥8GBDDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB或以上SSD固态硬盘。
4.整机的连接接口针脚数≥40pin（须提供具有CNAS或CMA认证的国家权威第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，加盖厂商印章）
	6
	台
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	32寸数字画作展示界面
	1.液晶屏采用全高清显示屏，物理分辨率1920*1080，高宽比16:9，响应速度快，色彩还原度高。
2.液晶屏亮度≥180cd/㎡，可视角度178°，对比度700:1，色域72%（NTSC标准）,刷新率60Hz，采用侧入式背光源。
3.整机采用安卓系统7.0或以上系统，运行内存≥1G，存储内存≥8G，系统运行流畅，画面表现更唯美，支持双wifi频段2.4GHz，内置≥2*5W音箱。
	14
	台
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	七、党建展示区扩声系统（3楼党建培训室）
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	专业功放
	功能特点：
1.1U机箱设计，体积小，重量轻。
2.采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。
3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。
4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
5.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
6.开机软启动，防止开机时
向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。
7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。
8.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。

技术参数：
1.输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2
2.输入灵敏度：2.2dBu(1V)
3.输入阻抗：10KΩ
4.频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB@8Ω
5.THD+N(@1/8功率下)：≤0.01%
6.分离度(@1KHz)：≥80dB
7.阻尼系数(@1KHz)：≥200@8ohms
8.信噪比（A计权）：≥93dB
9.输入电压：~220V/50Hz
10.整机功耗：200W
说明：
输出功率：是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出
整机功耗：依据GB4943.1-2022测试手法：在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得
	3
	台
	
	

	63
	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于65Hz~20KHz
3.额定功率≥150W
4.灵敏度≥95dB/W/M
5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
6.高音≥3"锥形高音单元×1
7.低音≥8"低音×1
	6
	只
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	支架
	音箱支架
	6
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	音频处理器
	产品概述：
一款高性能音频处理器，具有8路模拟平衡输入和8路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。

产品特点：
1.高性能64-bitDSP处理器（800兆主频），32-bit/48KHzAD/DA，专业DSP处理，提供卓越的高品质声音。
2.具有8进8出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。
5.具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。
6.具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。
7.具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入/输出具有12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。
8.具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/32/40/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。
9.具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。
10.具有压缩器功能，压缩信号的动态范围，用于压缩输出信号的大小。
11.具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。
12.具有延时器功能，提供最大2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，使得各路音频信号在到达听众耳朵保持同步。
13.具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度。
14.具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度。
15.具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。
16.极低的系统处理延时，延时低于3ms。
17.面板具有2英寸IPS真彩显示屏，显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音等状态。
18.面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行存储录音或播放。
19.支持场景预设、导入、导出，支持8个场景。
20.具有恢复出厂设置功能。
21.具有RS-232接口，可用于对接外部中控系统，实现集中管控。
22.具有RS-485接口，可对接中控系统、摄像跟踪系统，可实现自动摄像跟踪功能。
23.具有8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。
24.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
25.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。
26.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统版本8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。
27.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
28.支持通过安卓手机，平板APP软件进行操作控制，设备登录、场景切换、输入输出、矩阵路由和通道设置等功能。
29.支持断电自动保护记忆功能。
30.后面板具有8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、1个拨码开关、1个RJ45接口、1个RS232接口、1个RS485接口、8个可编程GPIO控制接口、1个接地柱；前面板具有2.0英寸IPS真彩显示屏、1个编码旋钮、1个USB存储设备接口。
31.设备具有统一集中控制功能，支持65535台设备通过软件集中控制。
32.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围-72db到12db。
33.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
34.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
35.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
36.具有Web页面管理功能，可以通过Web页面下载控制软件，可以通过Web页面调节每个通道的增益。
37.支持中控控制功能，可以实现增益加减，增益限制，每个通道电平条查询，增益加减步进值设置。
38.支持双机热备份功能，采用先进的数据同步技术，两台机器使用过程中配置内容实时同步，一旦主机出现音频丢失，立即自动切换至备份主机保证全程流畅进行。

技术参数：
1.输入通道：≥8路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法；
2.输出通道：≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法；
3.处理器：48kHz采样频率，64-bitDSP处理器；32-bitA/D及D/A转换
4.幻象供电：DC48V
5.频率响应：20Hz～20KHz
6.总谐波失真+噪声：≤0.002%OUTPUT=24dBu/1kHz
7.信噪比：≥110dB@1kHz24dBu（A计权）
8.通道分离度：≥100dB@1kHz24dBu（A计权）
9.输入阻抗(平衡式)：平衡：20KΩ
10.最大输出阻抗(平衡式)：平衡：100Ω
11.输入范围：≤+24dBu
12.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
13.陷波器：24个（静态点和动态点可配）
14.Q值范围：10-50
15.频率分辨率：1Hz
16.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
17.FFT长度：1024
18.传声增益：4—10dB
19.系统增益：0dB
20.分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器
21.显示：2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240
22.供电范围：AC110V-240V50-60Hz
23.电源功耗：≤40W
24.工作温度：-10℃～+45℃
25.相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露
26.冷却：风机强制散热

27.模/数动态范围116dB
28.数/模动态范围120dB
	1
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	无线话筒
	产品介绍
本产品是一款全新方案架构的数字无线麦克风系统，该系统采用独有数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，误码率低，传输稳定，相对于行业内多数U段模拟调制产品，具有抗干扰能力强，ID码导频技术防同频串音、可扫频避开干扰等优点。

功能特点
1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离80米，接收机具有2路平衡输出、1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有1台接收主机、1只手持发射机、1只头戴腰包发射机；频率范围470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.采用独有的加密方式进行音频传输，保障会议内容。
4.具有多频段均衡调节功能，均衡调节2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持13档调节。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有25档调节方式。
6.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置5秒静音，8分钟关机，无需手动干预。
7.接收机前面板具有2个TFT-LCD显示屏、2个编码旋钮、2个频率扫描实体按键、2个红外对频实体按键、1个电源开关按键、1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有1个LINE-OUT接口、2个XLR-OUT接口、2个BNC接口、1个DC接口。腰包发射机具有1个显示屏、4个实体按键（包括1个静音键、1个音量减少键、1个音量增加键、1个电源开关键）、1个电源状态指示灯、1个静音指示灯。手持发射机具有1个OLED显示屏、1个开关机/静音按键、1个工作状态指示灯、1个红外对频指示灯。
8.接收机具有2个2.2英寸的TFT-LCD显示屏。
9.发射机具有0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
10.接收机面板精湛工艺制作，大气美观。
11.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
12.可一键频率扫描，避开干扰；可一键红外对频，操作简单。
13.具有长时间续航，发射机连续使用时长10小时。
14.腰包机上有音量调节键可供用户调节。
15.手持麦克风静置5秒自动静音、8分钟自动关机。
16.手持麦、腰包机发射功率7档可调，按需调节发射功率。
17.手持麦、腰包机可以实现一键静音，实用性强。
18.手持麦克风采用符合人体工学设计，外形圆润贴合手部曲线，握感舒适。
19.手持麦克风跌落、抛掷时，毫秒级响应自动静音，避免冲击声。

技术参数
系统指标
1.频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807-830MHz
2.调制方式：pi/4-DQPSK
3.频率响应：20Hz~20kHz（±3dB）
4.信噪比：≥105dB（XLR）
5.THD+N：＜0.1%
6.工作距离：约80m
接收机指标
1.天线接口：BNC/50Ω
2.接收灵敏度：-95dBm
3.最大输出：平衡输出500mV，非平衡输出1000mV
4.电源：DC12V/1A
5.工作电流：≤320mA
发射机指标
1.音头：动圈式麦克风（手持话筒）
2.音头：电容式麦克风（头戴话筒）
3.输出功率：≥10dBm
4.工作电流：≤200mA
5.电池：2×1.5V(AA)
6.电池使用时长：>10H
	3
	套
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	话筒呼叫控制嵌入软件
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	3
	套
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	话筒天线
	产品特点
1.此壁挂天线在有源的状态下，天线在其面向180度接收角度范围广，比指向性天线覆盖的范围广。
2.天线接收频段广，可接收470-950MHZ的频率。
3.此天线具有防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可长时间及稳定工作。
4.此款天线安装方便，简易。
技术参数
1.频率范围：470～950MHz
2.最大增益：8.0dBi
3.电压驻波比：≤2.0
4.极化方式：线极化
5.输入阻抗：50Ω
6.接头型号：BNC接头
7.工作温度：-30～+60℃
8.放大器OIP3：＞25dBm
9.指向性：180°指向
10.供电电压：DC8～12V
	3
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	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有一路及以上USB输出接口。
	1
	台
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	6
	根
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	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
	8
	根
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	音频连接线
	5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	2
	根
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	八、党建基地中央空调安装
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	1匹一拖一风管机
	制冷量：2600W；制冷功率：700w；制热量：3500W；制热功率：960W；电源：220v-50Hz
	1
	台
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	2匹分体新风挂机
	制冷量：5020W；制冷功率：1240w；制热功率：1990W；循环风量：860m³/h；新风量：30m³/h；电源：220v-50Hz
	1
	台
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	2匹一拖一风管机
	制冷量：5100W；制冷功率：1800w；制热量：6000W；制热功率：1800W；电源：220v-50Hz
	1
	台
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	3匹一拖一新风风管机
	制冷量：7500W；制冷功率：2580w；制热量：9700W；制热功率：2900W；循环风量：1200m³/h；新风量：210m³/h；电源：220v-50Hz
	7
	台
	
	

	78
	新风多联外机
	制冷量：14.0kw；制冷功率：3.3kw；制热量：16.0kw；制热功率：3.6kw；APF:5.8；电源：220V-50hz
	1
	台
	
	

	79
	多联机内机（带新风）
	制冷量：3600W；制冷功率：60W；制热量：4000W；制热功率：50W；电源：220v-50Hz
	4
	台
	
	

	80
	3匹一拖一新风风管机
	制冷量：7500W；制冷功率：2580w；制热量：9700W；制热功率：2900W；循环风量：1200m³/h；新风量：210m³/h；电源：220v-50Hz
	5
	台
	
	

	81
	新风多联外机
	制冷量：14.0kw；制冷功率：3.3kw；制热量：16.0kw；制热功率：3.6kw；APF:5.8；电源：220V-50hz
	2
	台
	
	

	82
	多联机内机（带新风）
	制冷量：3600W；制冷功率：60W；制热量：4000W；制热功率：50W；电源：220v-50Hz
	6
	台
	
	

	83
	多联机内机（带新风）
	制冷量：4500W；制冷功率：70W；制热量：5000W；制热功率：60W；电源：220v-50Hz
	2
	台
	
	

	84
	3匹一拖一新风风管机
	制冷量：7500W；制冷功率：2580w；制热量：9700W；制热功率：2900W；循环风量：1200m³/h；新风量：210m³/h；电源：220v-50Hz
	2
	台
	
	

	85
	多联外机
	制冷量：12.0kw；制冷功率：2.6kw；制热量：14.5kw；制热功率：3.0kw；APF:6.0；电源：220V-50hz
	1
	台
	
	

	86
	多联机内机
	制冷量：5600W；制冷功率：70W；制热量：6300W；制热功率：70W；电源：220v-50Hz
	2
	台
	
	

	87
	新风多联外机
	制冷量：14.0kw；制冷功率：3.3kw；制热量：16.0kw；制热功率：3.6kw；APF:5.8；电源：220V-50hz
	2
	台
	
	

	88
	多联机内机（带新风）
	制冷量：14.0kw；制冷功率：3.3kw；制热量：16.0kw；制热功率：3.6kw；APF:5.8；电源：220V-50hz
	6
	台
	
	

	89
	多联机内机（带新风）
	制冷量：4500W；制冷功率：70W；制热量：5000W；制热功率：60W；电源：220v-50Hz
	2
	台
	
	

	90
	3匹一拖一新风风管机
	制冷量：7500W；制冷功率：2580w；制热量：9700W；制热功率：2900W；循环风量：1200m³/h；新风量：210m³/h；电源：220v-50Hz
	2
	台
	
	

	91
	1.5匹分体新风挂机
	制冷量：5020W；制冷功率：815w；制热功率：1205W；循环风量：800m³/h；新风量：40m³/h；电源：220v-50Hz
	5
	台
	
	

	92
	线控器
	1.名称:线控器
	40
	个
	
	

	93
	遥控器
	1.遥控器
	6
	个
	
	

	94
	冷媒管Φ15.9δ=1.0mm
	1.规格、压力等级:冷媒管Φ15.9δ=1.0mm
	65
	m
	
	

	95
	冷媒管Φ12.7δ=0.8mm
	1.规格、压力等级:冷媒管Φ12.7δ=0.8mm
	115
	m
	
	

	96
	冷媒管Φ9.5δ=0.8mm
	1.规格、压力等级:冷媒管Φ9.5δ=0.8mm
	65
	m
	
	

	97
	冷媒管Φ6.4δ=0.8mm
	1.规格、压力等级:冷媒管Φ6.4δ=0.8mm
	115
	m
	
	

	98
	冷媒保温管M-15δ=17.8mm
	1.规格、压力等级:冷媒保温管M-15δ=17.8mm
	65
	m
	
	

	99
	冷媒保温管H-12δ=14.0mm
	1.规格、压力等级:冷媒保温管H-12δ=14.0mm
	115
	m
	
	

	100
	冷媒保温管H-10δ=14.0mm
	1.规格、压力等级:冷媒保温管H-10δ=14.0mm
	65
	m
	
	

	101
	冷媒保温管H-7δ=14.0mm
	1.规格、压力等级:冷媒保温管H-7δ=14.0mm
	115
	m
	
	

	102
	分歧管
	1.规格:FQZHF-01C
	14
	套
	
	

	103
	分歧管
	1.规格:FQZHF-02C
	2
	套
	
	

	104
	信号线3芯
	1.规格:信号线3芯
	400
	m
	
	

	105
	线管DN20
	1.规格:线管DN20
	400
	m
	
	

	106
	出回风百叶
	1.名称:出回风百叶ABS
	46
	套
	
	

	107
	3匹铜管含保温电源线
	1.3匹铜管含保温电源线
	120
	m
	
	

	108
	2匹铜管含保温电源线
	1.2匹铜管含保温电源线
	17
	m
	
	

	109
	1-1.5匹铜管含保温电源线
	1.1-1.5匹铜管含保温电源线
	35
	m
	
	

	110
	PVC-U给水管DN25
	1.材质、规格:PVC-U给水管DN25
	280
	m
	
	

	111
	排水保温管DN25
	1.材质、规格:排水保温管DN25
	280
	m
	
	

	112
	镀锌钢板
	1.镀锌钢板0.75mm
	65
	m2
	
	

	113
	多联机支架
	1.管架形式:多联机支架
	6
	副
	
	

	114
	3匹铁支架
	1.管架形式:3匹铁支架
	16
	套
	
	

	115
	2匹铁支架
	1.管架形式:2匹铁支架
	2
	套
	
	

	116
	1-1.5匹铁支架
	1.管架形式:1-1.5匹铁支架
	5
	套
	
	

	117
	室内机吊杆
	1.室内机吊杆
	40
	台
	
	

	118
	室外机减震垫
	1.(橡塑)100*100mm
	24
	个
	
	

	119
	九、党建基地语音通信系统
	
	
	
	

	120
	通信控制终端
	1：桌面式语音通信设备：默认配置4外线/16分机，最大支持6外线32分机、2个8路分机用户扩展槽位、1个2外线扩展槽位。
2：支持FSK/DTMF来电显示、自录欢迎词语音导录。
3：支持1个RS232电脑调试、管理系统管理端口、1个3.5mm音频导入端口。
4：支持双主控芯片、四路发码器管理系统、PPTC过流过压自恢复保险丝保护装置。
5：语音业务包含：FSK/DTMF来电显示、2路电脑话务员、二次来显、IVR语音导航、自录欢迎语导录、彩铃导录、人工/电脑值班、自动切换值班模式、HCI人机互换、、ACD排队、分机号弹性编码、分机密码、转接音乐、自报分机号码、分机一键呼叫总机、分机热线、遇忙/移位/无条件转移、秘书转移、代接/代拨电话、三方会议、通话限时管理、强插监听、免打扰、内外线分组、内线预约、内线状态重拨外线、群呼、缩位拨号、特许拨号、IP拨号、等级管理、自编出局码、经济路由、传真识别、个人分机锁等。
6：交流电源：AC220V±10%、最大功耗：≤35W、输入音频电平：1Vrms、阻抗：10K、铃流65V/50HZ、馈电48V/25NA。
7：音频传输衰减频率失真+0.5dB至-0.5dB、环路电流＞18mA环路阻抗＜1.8K欧姆。

	1
	台
	
	

	121
	语音接入终端
	1：DTMF/FSK双制式来电显示，振铃频率和启动电压：18-75HZ，≤30V。
2：2.8英寸LCD显示屏，即插即用、免提通话、免电池、可壁挂、10组快捷存储按键、来电指示灯、叫醒闹钟、免打扰、办公、酒店可使用。
3：31个键盘按键及来电提醒指示灯，3组叫醒闹钟，16组铃声选择。
4：双接口,最大可串联5个分机，被叫时可同时振铃、通话（会受电话线馈电影响而衰减）。
5：38组来电信息记录、16组拨号信息记录，可查询。
6：微电脑芯片记忆、控制、8位智能抢线出局。
7：FLASH时间7档可选择、工作免打扰设置功能。
8：屏幕亮度5档可随意调整，实时显示时间、星期日历功能、断电快捷存储号码自动保护功能。
9：上翻、下翻、删除、追拨、重拨功能、话机支架45度角度调整。
10：来电制式制动转换识别、铃声音量可自由调节功能。
	10
	台
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[bookmark: _Toc277597176][bookmark: _Toc283566853][bookmark: _Toc223][bookmark: _Toc387858486]（二）规格要求
技术条件书中所涉及的各产品参数不作为强制要求，同等类型设备能够满足使用需求即可。
[bookmark: _Toc18055]（三）技术及服务要求
1）投标方负责整个工程相关设备的采购运输、技术支持、安装调试和售后服务。投标方提供货物3年的整机免费质保。
2）投标方的供货应包含所有规定的为运行所需的部件，并满足本技术条件书的要求。
3）在本技术条件书的框架下，没有明确说明需提供但是在供货规定范围内，为全套装置运行所必要的那些供货和服务，都应该提供。
4）对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任给予补充，并列出单价。
5）投标方的设备如必需接到其他设备才能正常使用，所需的一切费用由投标方负责。
[bookmark: _Toc9283][bookmark: _Toc276492417][bookmark: _Toc387858465][bookmark: _Toc271281212][bookmark: _Toc276490905]六、试验
根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。
[bookmark: _Toc6178][bookmark: _Toc283566856]（一）型式试验
型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：
无
[bookmark: _Toc2496][bookmark: _Toc283566857]（二）出厂试验
出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验的项目内容如下:
[bookmark: _Toc283566858]在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。
[bookmark: _Toc12267]（三）现场交接试验和功能验收
本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按表5.1要求执行。
[bookmark: _Toc276490910][bookmark: _Toc276492422][bookmark: _Toc25675]七、产品对环境的影响
[bookmark: _Toc276492433][bookmark: _Toc276490915]制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。
制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
[bookmark: _Toc399493399][bookmark: _Toc19130]八、技术文件要求
在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少2套，电子版资料1套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：
a.产品合格证；
b.产品安装说明书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明、系统功能说明、调试方法、维护项目、培训教程等等）；
[bookmark: _Toc279695207][bookmark: _Toc276490917][bookmark: _Toc276492435][bookmark: _Toc25647]九、包装、运输、安装及质量保证
[bookmark: _Toc27447]（一）监造
本标书采购设备无监造要求。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc276492436][bookmark: _Toc279695209][bookmark: _Toc276301528][bookmark: _Toc276490918][bookmark: _Toc7200][bookmark: _Toc14469]（二）包装
[bookmark: _Toc276301529][bookmark: _Toc276492437][bookmark: _Toc276490919]1、要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
3、包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。
4、设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。
[bookmark: _Toc6895][bookmark: _Toc279695210][bookmark: _Toc8446][bookmark: _Toc28580]（三）运输
1、设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。
2、整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。
3、制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。
4、随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
[bookmark: _Toc276490920][bookmark: _Toc276301530][bookmark: _Toc276492438][bookmark: _Toc32227][bookmark: _Toc279695211][bookmark: _Toc23722][bookmark: _Toc26840]（四）安装使用指导
投标方应在本标书采购设备首次使用时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB26164、1《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》的要求进行。
[bookmark: _Toc21943][bookmark: _Toc14967][bookmark: _Toc19929]（五）质量保证
1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。
2）投标方应保证备品备件长期稳定的供货，备品备件应是新品，与设备同型号、同工艺。当投标方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知招标方，以便招标方增加这些设备的备品备件。投标方应在该期限内向招标方提供最优惠的价格，满足招标方购买时的要求。
3）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
4）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求。
5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。
6）对仪器设备在质保期内出现的故障,投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理,并立刻提出处理意见,免费进行维修。
7）对于一般的故障,处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。
[bookmark: _Toc10227][bookmark: _Toc287602849]十、主要元器件来源
投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。
表10.1主要元器件来源一览表（投标方填写）
	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc481]十一、技术差异表
[bookmark: _Toc226362579]投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。
表11.1技术差异表（投标方填写）
	序
号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：盖章：
[bookmark: _Toc287602850][bookmark: _Toc10450][bookmark: _Toc282421446][bookmark: _Toc282420857]十二、投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
6
image1.png




