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一、总则

1、本招标技术文件适用于深圳供电局有限公司采购的2025-2026年培训基地视频监控改造。它提出了设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全等强制性标准，必需满足其要求。

3、如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

4、本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。若本标书涉及有关商务方面内容，如与招标文件的商务部分矛盾时，以商务部分为准。

6、本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

7、投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

8、投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

9、投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

10、投标人应对提供的成套设备的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统实施、调测和试运行期间，如果发现由于投标人配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整套设备功能不能满足本技术条件书的要求，投标人应负全部责任。

11、投标人所供应产品必须为国产，且须满足以下要求：

（1）投标人身份：可为产品制造商，或具备产品供应及履约能力的集成商（无授权要求）；

（2）售后服务：无论投标人身份为制造商或集成商，均须提供有效期不少于两年的售后服务承诺函，明确售后责任与范围。

二、工作范围

（一）项目概况

本标书采购的设备以及配件辅材适用的工程概况见表2.1：工程概况一览表。

表2.1工程概况一览表（项目单位填写）

	序号
	名称
	内容

	1
	采购设备或项目名称
	2025-2026年培训基地视频监控改造

	2
	项目单位
	深圳供电局有限公司

	3
	项目单位地址
	深圳市


（二）范围和界限

1、本标书适应于所供设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作；

2、现场安装和试验由投标方在招标方的监督下完成。

（三）服务范围

1、供货范围一览表

投标方提供的本标书采购设备及其附件的具体规格、数量详见招标文件。

2、投标方应按本标书的要求提供全新的、合格可用的设备及配件。投标方应向招标方提供必备的备品备件清单见招标文件，要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品，并符合相关技术要求。

3、投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对其质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收报告。

4、投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

5、如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

6、本技术条件书要求采购设备安装、调试和现场交接验收和试验合格后方可使用。设备正常使用后，投标方和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

7、投标方应按招标方要求免费提供必须的人员培训和技术指导，确保招标方安保人员正常使用和维护设备。

8、售后服务：提供投运后2年免费全套系统的技术保障、故障处理和服务响应支持，提供定期设备维护服务，定期更换设备易损耗材，在该期间内设备发生非人为故障，应免费提供设备更换。应在投标书内说明具体服务方式。

9、技术维护支持应在力求不影响或少影响系统运行的同时合理安排。中标方提供的技术维护服务不得免除中标方所负的质量保证责任。

三、应遵循的主要标准

除本技术条件书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。

表3.1标准和规程一览表

	ITUH、265
	《视频编解码标准》

	ITU-TG、711
	《音频编解码标准》

	ITU－TG、652、G、655
	《单模光纤标准》

	SMI-S
	《存储管理接口标准》

	ISO/IECPRF20922
	《消息队列遥测传输协议（MQTT，v3、1、1）》

	GB50348-2018
	《安全防范工程技术标准》

	GB/T14715-2017
	《信息技术设备用不间断电源通用规范》

	GB18899-2002
	《全介质自承式光缆》

	GB/T6995-2008
	《电线电缆识别标志方法》

	GB/T28181-2016
	《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

	GB/T13729-2002
	《远动终端设备》

	GA1089-2013
	《电力设施治安风险等级和安全防范要求》

	GB50348-2004
	《安全防范工程技术规范》

	DL/T720-2013
	《电力系统继电保护及安全自动装置柜（屏）通用技术条件》

	DL/T860
	《变电站通信网络和系统》

	DL/T1074-2007
	《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》

	DLT634、5104-2002
	《远动协议南方电网实施细则》

	国能安全〔2015〕36号
	电力监控系统安全防护总体方案

	发改委〔2014〕14号
	电力监控系统安全防护规定

	系统〔2014〕84号
	南方电网《变电站视频及环境监控系统摄像机布点优化方案》或最新要求

	Q/CSG1204005、62-2014
	《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第6部分：厂站应用第2篇：智能监视中心功能规范》

	Q/GDW413-2010
	《电力系统二次设备SPD防雷技术规范》

	Q/CSG1204005、75-2014
	《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第7部分：配置第5篇：厂站辅助设施配置规范》

	公司反措
	《南方电网公司反事故措施（2020版）》

	Q/CSG1203063-2019
	《变电站视频及环境监控系统技术规范》


四、使用环境要求

本招标技术文件书需要采购的设备和配套辅材，其外部使用条件见表4.1投标方应对所提供的设备性能参数在外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

表 4.1-设备使用环境要求相应表(项目单位填写)

	序号
	名称
	项目要求值
	投标方保证值
	备注

	1
	操作温度
	-10℃～+50℃
	
	

	2
	存储温度
	-10℃～+50℃
	
	

	3
	湿度
	10%-80%（非冷凝）
	
	


五、技术要求

（一）技术要求及性能指标

1、投标方负责整个工程相关设备的采购运输、技术支持、安装调试和售后服务。投标方提供货物2年的整机全保。

2、投标方的供货应包含所有规定的为运行所需的部件，并满足本技术条件书的要求。

3、在本技术条件书的框架下，没有明确说明需提供但是在供货规定范围内，为全套装置运行所必要的那些供货和服务，都应该提供。

4、对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任给予补充，并列出单价。

5、投标方的设备如必需接到其他设备才能正常使用，所需的一切费用由投标方负责。

6、随机文件：投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，向需方提供安装维护指导资料一份，需包括：安装指导书、安装规范书、系统各部结构尺寸数据、附属设备安装图、机组电气结构图、附属设备规范及机组操作手册、维护手册等（后附中文译文）。

7、投标方应在设备到货的同时，对应每套机组，提供装箱设备清单、设备生产号、报关文件等。

（二）总体技术要求

1、可靠性：本项目建设要求满足企业7×24小时系统应用及管理需要。

2、安全性：必须考虑信息网的安全级别和应用安全性的特殊需要，应能提供有效的安全保障，保证网络系统、服务器系统、存储系统（数据备份）、操作系统、数据库系统和应用系统的安全。

3、实用性：坚持以需求为向导，以应用促发展，贴近用户的需求，满足实际应用要求。

4、先进性：立足先进的技术，构建先进的应用系统，要求系统着眼点要高，不仅能够满足食堂管理的要求，而且要符合南网信息化的最新发展方向。

5、高集成性：强调各信息系统的标准化，应保证信息化系统与现行业务系统实现有效的衔接及集成，实现信息的交换、共享，要综合利用并达到各种通信手段的统一处理和服务。

6、可扩展性：系统建设不仅要满足当前的要求，还应具备良好的可扩展性，有利于逐步升级，实现向未来技术平滑过度。

7、开放性：在设备选择及联网方案上要坚持开放性原则，保证该系统对各种硬件设备的互连互通，在软件上支持跨平台和开发数据接口，便于同其它系统软件的集成和应用。

8、稳定性：系统应选择成熟、稳定、可靠和先进的操作系统、数据库、网络协议、中间件等，应采用高可用性技术，保证系统的稳定性。

9、可恢复性：确保在网络或系统出现问题时能及时、快速地恢复系统的正常运行，保证系统的可恢复性，提高网络系统的抗干扰能力。

10、可管理性：系统的使用及管理以简便、易于操作、方便使用为准则，保证系统具有高可管理性，降低系统管理和维护成本。

11、产品硬件及核心芯片应国产化，且可以兼容鸿蒙系统，设备以及软件平台系统需提供开放的数据接口及协议，便于与鸿蒙系统数据对接。

（三）设备参数及功能

1、网络摄像机

最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测等识别检测事件;

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态;

支持萤石平台， 互联接入;

支持：电动变焦;

采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m;

支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储;

1个内置麦克风;

支持：1路报警输入，1路报警输出（输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出;

支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电;

符合IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高;

传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS

 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

 宽动态：120 dB

 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°，旋转：0°~355° 

焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2°

支持电动变焦 

补光灯类型：红外灯

 补光距离：最远可达30 m

 防补光过曝：支持

 红外波长范围：850 nm 

最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）

 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

第三码流：H.265/H.264 

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB

 音频：1个内置麦克风

1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡

1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡

 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

 复位：支持

 电源输出：DC12 V，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 

产品尺寸：Ø121.5 × 97.6 mm 

 包装尺寸：140 × 140 × 154 mm

 设备重量：510 g

 带包装重量：700 g

 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：12 W

 供电方式：DC：12 V ± 25%

PoE：802.3af，Class 3

 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 

防护：IP66，IK10

 2、拾音器

枪机型室内定向拾音器

铝合金外壳，多角度定向安装结构； 

专业定向电容咪头结合多级定向算法；

高保真、高灵敏、噪音低，抗干扰性强；

内置 DSP 数字信号处理器，保证高清输出； 

内置雷击保护、电源极性反接保护； 

集成降噪芯片，能消除环境噪音，保证输出强度； 

带安装支架，适合监控杆、墙壁、吊顶等多种环境安装

拾音范围: 2-15米可调

灵敏度: -40dB

频率响应: 20Hz ～ 20kHz

信噪比: 80dB （@1 kHz ）

最大可承受声压: 120dB （@1 kHz ）

指向特性: 指向性（60度、90度、全向可调）

输出阻抗: 600欧姆非平衡

最大输出幅度: 1.5Vrms(@1KHz)/ 4.2Vpp(@1KHz)  

咪头: 指向型电容MIC

信号处理电路: 集成降噪芯片有效消除环境噪声

保护电路: 极性保护、错接保护、雷击保护、ESD 保护

连接方式: 绿头电源接口/绿头音频接口

传输线缆: 4芯0.5mm²RVVP屏蔽电缆

电源电压: DC 9V—30V

电源电流: 50mA

工作环境温度: -15℃~60℃

颜色: 白色

外壳材质: 铝合金+塑料

外形尺寸: 135x71x28mm

重量: 428g

防护等级: IP20防尘

 3、智能球型摄像机

 E系列4寸双光智能球机;

支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m，白光补光30 m;

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测;

适用于农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景;

支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸;

支持最大2560 × 1440 @25 fps高清画面输出;

支持超低照度，0.005 Lux/F1.6（彩色），0.001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR;

内置加热玻璃，有效除雾;

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍;

支持隐私遮蔽颜色和马赛克配置;

支持定时抓图与事件抓图功能;

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能;

支持3D数字降噪，支持真宽动态;

支持 SDK、视图库、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入;

支持一进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD卡存储;

1个内置麦克风，支持拾音功能;

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;

支持通过报警输出同推荐配件相连，控制红蓝警戒灯和蜂鸣器，实现警戒震慑功能（可选）;

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS

 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 

焦距：4.8-110.4 mm，23倍光学变倍

 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 

补光灯类型：混合补光

 补光灯距离：【白光】30 m

【红外】100 m 

水平范围：360°

 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s

 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG;（主码流不支持MJPEG） 

宽动态：真宽动态 

内置麦克风：支持

报警：1进1出

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据

SD卡扩展：内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB

音频：1个内置麦克风

1路音频输入，音频峰值：2~2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10%；1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 

除雾：加热玻璃除雾

电源：DC12 V：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W）

PoE：IEEE802.3at

工作温湿度：-30 °C~65 °C，湿度小于90%

恢复出厂设置：支持

尺寸：Ø164.5 × 290.7 mm 

重量：2 kg  

防护：IP66；4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准

 4、智能球型摄像机

E系列400万6寸32倍全彩轻智能网络高清球机_直流

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m

内置加热玻璃，有效除雾

支持超低照度，0.005 Lux@F1.5(彩色)，0.001 Lux@F1.5(黑白)，0 Lux with IR

支持32倍光学变倍，16倍数字变倍

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持3D数字降噪，支持真宽动态

支持定时抓图与事件抓图功能

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能

 支持 SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石

支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB microSD卡存储

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS

 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR

宽动态：支持真宽动态 

焦距：5.9-188.8mm，32倍光学变倍 

视场角：60.2-2.3度(广角-望远)    

补光灯类型：混合补光

补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m

白光照射距离：最远可达30 m 

水平范围：360°

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)

 水平速度：水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s

 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 

主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)

60Hz:30fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720)  

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 

网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 

SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB）

报警输入：2路报警输入

音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%

音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 

供电方式：DC36V

电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%

恢复出厂设置：支持

除雾：加热玻璃除雾

尺寸：Ø208 mm × 344.7 mm 

重量：3.0 kg 

防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 

5、网络硬盘录像机

4U机架式24盘位网络硬盘录像机，整机采用无线缆模块化设计，搭载1+1冗余电源、1+1冗余风扇

【硬件规格】

存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘

视频接口：2×HDMI，1×VGA，2×DP，2×V-DP

网络接口：4×RJ45 2.5Gbps电口

报警接口：16路报警输入，8路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，4×USB 3.0

扩展接口：1×eSATA

【产品性能】

输入带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）

输出带宽：1024Mbps（开启RAID后为512Mbps）

接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持36×1080P

显示能力：最大支持4×4K、2×8K分辨率异源显示输出

RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘

6、服务器

2U 3000双路标准机架式服务器

CPU：配置2颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz

内存：配置64G DDR4，8根内存插槽

硬盘：2块600G 10K SAST硬盘，最大可选支持6颗2.5寸前置热插拔 SATA/SAS 硬盘，支持2颗3.5寸（兼容2.5寸）内置SAST硬盘，支持1个M.2硬盘

阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1）

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽（1个PCIe 4.0 ×8 IN X16、2个PCIe 4.0 ×8 IN X8、1个PCIe 4.0 ×4 IN X8）

网口：标配板载2个千兆电口，配置2个千兆电口。可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口

其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口，6个位于机箱前部，1个位于机箱内部；1个VGA接口位于机箱前部；

电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

机箱规格：87.6mm（高）x 446.6mm（宽）x451mm（深），不含箱耳。

安全要求：1.投标产品标准不低于《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。

2.CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求。

7、计算机

CPU：8个性能核、12个能效核、基础频率为3.4GHz；

内存：32GB；

硬盘：256GB SATA SSD +1TB SATA HDD；

显示器：27英寸；

显卡：需满足或高于；8GBGDDR6显存，显存位宽为128位，显存速度为17Gbps，带宽为272GB/s；

安全要求：1.投标产品标准不低于《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》要求，详见中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）和国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）公告结果。

2.CPU和操作系统应当符合安全可靠测评要求。

8、智慧园区管理平台软件V1.0

系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括组织管理、区域管理、人员管理、车辆管理、用户管理、设备管理、AI模型管理、设备运维服务。

系统基础信息管理：

系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。

一、组织资源管理

1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

二、区域资源管理

1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能；

三、人员信息管理

1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；2、支持人员基础信息自定义扩展；

四、卡片信息管理

1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密；

五、车辆信息管理

1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出；

六、设备信息管理

1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。

七、系统用户管理

1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查；2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；3、支持用户组权限分配；

4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；5、支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录；

八、设备运维


a.支持设备运维，包含设备升级、设备日志、设备校时、设备状态、告警监控、设备远程参数配置等设备生命周期管理，支持监控设备在线率、开关量状态等

b.支持视频运维，包含视频类设备的健康度巡检，包括编码设备、监控点的在线情况，录像完整性检测，视频质量诊断，并提供相应的统计报表

九、数据底座

1、数据模型


a.数据标准：基于数据标准，集中管理系统中涉及的模型元数据和数据模型，保障业务数据定义的一致性，实现数据级联、数据上图、巡检对象、BI、流程表单和复杂处理规则的高效配置，同时内置丰富的通用模型、行业模型、数据字典等，开箱即用，方便扩展。

b.数据存储：模型与存储解耦设计，扩大数据底座的应用场景适应性。支持数据可选存储主流关系型数据库（默认PG）、NoSql数据库，支持数据库原生索引、校验，支持数据缓存管理等，满足上游OLAP和OLTP业务。

2、数据接入


a.业务数据接入：内置强大的ETL能力，支持对内外部系统数据进行采集、汇聚。数据源支持结构化数据（如关系型数据库中的数据）、半结构化数据（如纯文本文件）。

b.物联数据接入：基于物联感知数据量大、实时性要求高等特点，提炼标准模型，优化存储、访问性能，默认使用ClickHouse作为存储引擎，支持数据分片存储配置，满足亿级数据存储，为物联数据的海量存储、即席分析和高效查询提供了保障。

3、数据处理


a.数据转义：支持数据流入数仓执行DML操作前后埋点，可视化数据处理流程配置，实现数据的过滤、转换，快速满足业务开发、界面显示等经常变化的数据需求。

4、数据开放


a.数据接口：自助式的数据接口设计和配置，按模型、标准SQL定义接口，快速满足业务开发、第三方集成等开发场景。

b.数据推送：基于规则的数据推送能力配置，支持模型数据变化的实时推送，快速满足异常告警多端送达等实时性要求高的业务场景。

5、数据安全


1.数据安全：通过统一认证、鉴权的接口网关开放数据接口，敏感数据敏感数据加密存储、加密传输。

十、AI模型管理

1、模型部署


a.模型获取：支持算法模型的远程获取和本地导入，适配不同网络环境要求

b.支持可视化模型部署和进度展示

c.支持模型批量下发和批量升级，方便快速部署

3、任务管理


a.运行模式：灵活的运行模式，支持边缘端任务分析和中心端任务分析，满足不同阶梯方案需求

b.边缘端分析支持实时视频流分析、定时轮巡分析、定时抓图分析

c.中心端分析支持抓图离线分析、视频流提交分析

3.智能报警配置：支持分析任务配置灵活的参数，满足场景化的识别需求，如上报次数控制、识别条件控制等

9、网络摄像机（高空抛物专用摄像机系列）

 高空抛物自清洁智能筒型摄像机;

采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用;

支持高空抛物事件智能检测;

专用于高空抛物监控场景，解决因安装方式和场景不同于普通监控而衍生出的场景适应性问题;

支持高空抛物事件智能检测，配置简洁；典型安装场景下可以有效检测出5 × 5像素以上抛落物；可有效减少飞虫、飞鸟、树叶、晾晒衣物等目标的干扰；支持4个算法屏蔽区域设置，减少环境影响；支持抛物轨迹记录，报警图片中叠加和小视频中呈现（小视频需要使用 播放器播放方可显示轨迹）;

设备自带雨量感应器，根据雨量情况自动启停雨刷和调整雨刷速率，有效保证摄像机雨天成像清晰;

采用包围式遮光罩设计，避免图像产生异常光斑与反光;

设备具有自清洁功能，自动集水并定时对镜头喷水洗刷清除脏污;

支持镜头视窗玻璃加热，通过智能感知芯片，感应视窗玻璃温度，自动调节加热功率，无惧雨雪、降霜、凝露等;

专业级蓝玻璃镜头和专用图像算法，有效改善仰视场景下反射光与杂光干扰，解决逆光问题;

最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像;

支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术;

支持宽动态120 dB;

支持背光补偿，透雾，电子防抖，3D降噪;

支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，ISUP（原Ehome），GB28181;

支持双码流技术，支持同时20路取流;

供电方式：DC：12 V ± 20%，PoE：802.3at;

防护等级IP67，密封设计支持仰角安装场景下的有效防水;

传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS

动态：120 dB

最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 

焦距&视场角：2.8~12 mm @F1.0：水平视场角：76.5°~53°，垂直视场角：40.4°~28.9°°，对角视场角：89°~61°

8~32 mm @F1.7：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角视场角：46.9°~16.5° 

最大图像尺寸：2560 × 1440

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG 

网络存储：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），配合 黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测 

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

复位：支持

雨刷：支持

扩展接口：支持半导体制冷集水和喷水，实现自清洁 

包装尺寸：512 × 312 × 188 mm

产品尺寸：2.8~12 mm机型：124.6 × 121.0 × 293.0 mm

8~32 mm机型：126.4 × 123.0 × 340.9 mm

设备重量：1800 g

带包装重量：3500 g

电流及功耗：DC：12 V，1.5 A，最大功耗：18 W

PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.52 A~0.39 A，最大功耗：22.5 W

电源接口类型：3芯电源接口

供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护

PoE：802.3at，Class 4

启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 

防护：IP67 

10、硬盘

4U机架式网络存储设备

【硬件规格】

硬盘：存储容量600TB，支持硬盘热插拔

CPU：64位多核处理器

内存：8GB，内存可扩展至32GB

风扇：3个

电源：550W/电源，1+1冗余电源

网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口

可扩展性：3个PCIE

【产品性能】

视频性能：最大接入路数550路（网络输入带宽1100Mbps）

回放性能：最大支持回放路数55路

【产品功能】

支持视频流直存

支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议

支持VRAID2.0数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理

支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入 

支持定时录像、手动录像等多种录像方式 

支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖

支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏

11、交换机

(1)名称:24口POE交换机 三层交换机；端口数量≥24电口，4光口，千兆、标准POE。

安全要求：投标产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产。

12、交换机

(1)名称:16口POE工业级交换机 端口数量≥16电口2光口，标准POE、千兆。

安全要求：投标产品的控制及转发处理单元要求必须为自主可控的设计、研发、生产。

13、硬盘

(1)名称:移动固态硬盘,4T，读1050MB/S;写950MB/S。

六、试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

（一）型式试验

型式试验是为了验证所设计和制造的设备的性能是否能够达到相应产品标准的要求，投标方应提供有相应资质的第三方检测机构出具的产品型式试验报告，型式试验的项目内容如下：

无

（二）出厂试验

出厂试验是为了发现产品所用材料和制造中的缺陷，它不应损伤产品的性能和可靠性。出厂试验应在整体组装后进行，应该对每台成品进行检验，以确保每台产品与已经通过型式试验的产品相一致。出厂试验的项目内容如下:

在设备到货时，提供出厂试验报告及其他技术文件。

（三）现场交接试验和功能验收

本标书采购设备应进行现场交接试验和功能验收。交接试验和功能验收是为了确认设备经过运输、储存和/或调整等过程后是否存在损坏、各个单元的兼容性、装配是否正确。本标书采购现场交接试验和设备功能验收应按第五技术要求执行。

七、产品对环境的影响

制造厂应该提供有关设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在手册或使用说明中明确。

制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。

八、技术文件要求

在设备到货时，投标方应按招标方要求提供满足本次采购设备安装、调试、使用、维护所需要的相关技术文件纸质版至少2套，电子版资料2套。投标方提供的所有资料均应为中文版或中英文对照版。投标方提供本次采购设备所需的软件应为原装正版软件。具体要求提供资料如下：

1)出厂试验报告；

2)产品合格证；

3)保修卡；

4)产品安装作业指导书和产品使用手册（包括：软件和硬件安装使用说明及调试说明、使用说明书、维护手册、维护项目及周期建议清单、培训教程等等）；

5)其它相关图纸资料、测试数据、软配套件密码等等。

九、监造、包装、运输、安装及质量保证

（一）监造

本标书采购设备无监造要求。

（二）包装

1、要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3、包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标方的订货号和发货号。

4、设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

（三）运输

1、设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

2、整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

3、制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4、随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

（四）安装使用指导

投标方应在本标书采购设备首次使用时，安排技术人员提供现场安装和技术指导服务，并确保招标方现场技术人员熟练掌握设备功能和使用。设备在现场搬运、吊装就位和安装、测试、试验时，应按照GB26164、1《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》的要求进行。

（五）质量保证

1、全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期使用寿命应不少于5年；

2、投标方应对其整组设备在到货后提供两年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3、订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书；

4、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5、附属及配套设备必需满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证；

投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转；

6、设备到达用户所在地后,由投标方的技术人员前往现场进行仪器的安装、测试,并免费对招标方技术人员进行软硬件操作、仪器的保养、日常维护等方面的培训；

7、对仪器在质保期内出现的故障,投标方人员在接到通知后应在2工作日内派技术人员到现场检查处理,并立刻提出处理意见,免费进行维修；

8、对于质保期已过的仪器,厂家将负责终身维修。对于一般的故障,处理时间15工作日内。对于严重的故障，将根据情况安排维修时间的长短。

十、主要元器件来源

投标方应按表10.1如实填写主要元器件来源。

表10.1主要元器件来源一览表（投标方填写）

	序号
	元器件名称
	型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


十一、技术差异表

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书技术文件要求，均汇集至表11.1。

表11.1技术差异表（投标方填写）

	序

号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方：盖章

十二、投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
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