南网技术公司2025年第一批检测工器具零星采购技术附件

一、采购范围及要求
[bookmark: _GoBack]为保障南网技术公司智能配网及智能监测产品及装置的测试工作顺利开展，新能源事业部拟发起南网技术公司2025年第一批检测工器具零星采购，补充采购一批检测工器具。具体内容为：
	电热恒温培养箱1台、土壤电阻率测试仪1套、直流负载1套、干燥箱1台、显微镜1台、电导率仪1台、滑动变阻器3台。
	本项目为零星采购，有效期为自合同签订之日起一个月，项目概算金额1.35万元，在有效期内报价单位依据设备清单向南网技术公司提供所有设备，以及配套的安装调试、技术支持、培训等服务。

二、资格条件
	序号
	内容

	1
	报价单位为企业的，应提供有效的营业执照（海外及港澳台企业如无营业执照应提供有效登记注册证明文件；企业分支机构应同时提供总公司出具的项目授权）；报价单位为事业单位或社团的，应提供有效的事业单位法人证书或社团法人证书；报价单位为非法人组织的，应当提供有关监管机构颁发的执业许可证明文件；报价单位为自然人的，应提供有效的身份证明；

	2
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价；

	3
	报价单位没有被中国南方电网有限责任公司暂停或取消其投标资格的。





三、报价表
表1 报价明细表
	序号
	报价项目
	功能
	主要参数
	单价限价（元）
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	电热恒温培养箱
	储存电子元器件
	内尺寸：60*50*75cm，控温范围：10-65℃
	2000
	1
	
	

	2
	土壤电阻率测试仪
	测量土壤导电能力
	土壤电阻率测试：0-30KΩ，测量精度：1.5%
	2000
	1
	
	

	3
	直流负载
	配合直流电源测试
	直流电压0-500V，功率400W，电流0-15A
	2000
	1
	
	

	4
	干燥箱
	干燥、热处理、灭菌或恒温储存
	控温范围：20-280℃；控温精度1.5℃，内尺寸：60*50*75cm 
	2000
	1
	
	

	5
	显微镜
	观察金属材料的组织、缺陷等。
	7至50倍三目显微镜,目镜10X，相机接头标准0.5XX相机
	2000
	1
	
	

	6
	电导率仪
	测量电导率
	电导率范围：0-100mS/cm，精度：±1%FS
	2000
	1
	
	

	7
	滑动变阻器
	负载测试
	电阻范围0-20Ω，功率5kw
	500
	3
	
	

	合计
	
	小写：￥           元，    大写：                          


备注：报价明细表的价格须与平台上填报价格严格一致。

报价人（盖章)
           年    月   日



