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	南方电网规划〔2024〕137号
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	项目备案文号
	发改能源〔2025〕791号
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	资金落实情况
	南方电网计财[2025]6号
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	项目建设单位
	南网超高压公司
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	项目建设地点
	云南、广西、广东



一、项目概况
本工程直流线路起于西藏自治区察瓦龙乡与云南省怒江州贡山县丙中洛乡的交界处（藏滇边界），经广州小迳换流站，止于深圳中部换流站。线路全长2344.53km（其中利旧5.968km），其中滇藏边界～广州小迳站段线路长度1945.724km，曲折系数1.236，途经云南、广西、广东3省（自治区），云南境内1083.778km，广西境内673.418km，广东境内（西段）188.413km；广州小迳站～深圳中部换流站段线路长度398.921km（其中利旧5.968km），曲折系数2.962，全段位于广东境内。
本工程滇藏边界至小迳段，0mm和10mm冰区平丘段采用8×JL1/G3A－1250/70钢芯铝绞线；20mm以下轻、中冰区山地段和20mm重冰区采用8×JL1/G2A-1250/100钢芯铝绞线，导线分裂间距550mm；30mm重冰区采用8×JLHA4/G2A-900/75钢芯中强度铝合金绞线；结合施工和运维需求，以及交通条件、大档距、大高差档情况，贡山段全部采用8×JLHA4/G2A-900/75钢芯中强度铝合金绞线，导线分裂间距500mm；小迳至中部段采用6×JL/G2A-720/50钢芯铝绞线，导线分裂间距450mm。
结合系统通信要求，本工程在20mm及以下冰区普通地线采用JLB20A-150铝包钢绞线，光缆采用OPGW-150复合光缆；30mm冰区普通地线采用JLB20A-240铝包钢绞线，光缆采用OPGW-240复合光缆；考虑融冰需求，与30mm冰区在一个融冰区段的其他冰区地线采用JLB20A-185铝包钢绞线，光缆采用OPGW-180复合光缆；结合施工和运维需求，以及交通条件、大档距、大高差档情况，贡山段双光缆采用OPGW-180复合光缆。
受端接地极线路：（1）小迳换流站至接地极的接地极线路长度为179.562km，其中共塔段架设93.85km，独立段架设85.712km，导线采用JNRLH60/G3A-300/40钢芯耐热铝合金绞线，按两组双分裂分别挂于杆塔两侧，子导线分裂间距取500mm，垂直布置。地线采用一根JLB20A-80铝包钢绞线。（2）中部换流站至接地极的接地极线路长度为213.005km，其中共塔段架设129.282km，独立段架设83.723km，导线采用JNRLH60/G3A-300/40钢芯耐热铝合金绞线，按两组双分裂分别挂于杆塔两侧，子导线分裂间距取500mm，垂直布置。地线采用一根JLB20A-80铝包钢绞线。
建设规模详见技术文件。
二、采购范围
藏东南至粤港澳大湾区±800kV特高压直流输电工程（滇桂粤段）第一批线路施工监理（不含环保、水保监理），配合后期工程质量提升及创优工程。全线牵头监理包含在监理1标段。

