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海蓄公司琼中电厂2025年高空平台车故障
检测项目

技术规范书

版本号：

2025年10月
一、项目介绍
1.1项目情况

海南琼中抽水蓄能电站位于海南省琼中县境内，电站距海南省海口市、三亚市直线距离分别为106、110km，距昌江核电站直线距离98km。海蓄公司3个高空平台车故障无法使用（厂家：河南闰海液压起重设备），其中1台高空平台车存在漏油（规格型号GTWYP-200S），剩余2台高空平台车面板无显示，控制无反应，无法启动（规格型号JFHQZX-10、GTWY9-200S），相关参数及照片如下。
	JFHQZX-10
	GTWYP-200S
	GTWY9-200S
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二、工程主要内容要求

高空平台车检测需查找至故障点包括但不限于如下工作：（1）对海蓄电站3个高空平台车进行故障检测（2）出具检测报告。检测报告应包含故障原因及修复建议。
三、技术要求
（1）拆装过程中保护作业现场环境、设备与人员，不得造成环境污染、设备损坏与人员伤害。回装后应与现场原样保持一致，或回装至经甲方认可的状态。
四、项目服务团队要求

乙方作业人员到达现场工作应携带好工作所需的工器具，工器具应合格并在使用有效期内。

五、验收与质保要求
1.乙方完成高空平台车检测后，现场拆装结果应满足修复技术要求，并提供相应检测报告。
2.若乙方检测结果不满足技术要求，乙方应当在7天内根据甲方的验收意见进行修复，由此造成费用、工期等损失由乙方承担。

六、项目服务周期
1.项目服务周期从采购中标之日起至高空平台车验收通过之日为止。

2.中标10个工作日内，乙方需完成高空平台车故障检测并出具检测报告。
七、项目付款条件
1、项目验收通过后，60日内完成支付。
八、其他要求

1.工程的施工和验收必须遵守电厂承包商安全管理规定、两票管理规定、设备检修规程等文件要求；若乙方施工过程中违反相关安全规定，甲方有权要求乙方立即停止作业进行整改，整改后方可重新作业。
2.甲方有权对承包方的工作提出意见和建议，中标方应认真对待，尽力加以改进；

3.乙方报价应包含高空平台车检测过程中产生的所有费用。

4.高空平台车拆装、检测过程中由乙方负责；所需要的人员、工具等由乙方提供。
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