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[bookmark: _Toc510535298][bookmark: _Toc528260179][bookmark: _Toc513101757]1  总则
[bookmark: _Toc272412951][bookmark: _Toc513101758][bookmark: _Toc528260180]1.1  一般要求
1.1.1  本技术规范书适用于中国南方电网有限责任公司超高压输电公司2023-2050天生桥站周转仓C类备品备件储备项目（气象站配件）”，提出了气象测量装置配件的技术参数及包装、运输、贮存等的要求。
1.1.2  本技术规范书并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，提出的仅为最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.1.3  如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.1.4  本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.1.5  本技术规范书经招标方、投标方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.1.6  本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方协商确定。
1.1.7  投标方在投标文件技术部分应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.1.8  投标方应在投标文件技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。
[bookmark: _Toc272412952]1.1.9  投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写投标文件技术部分，如发现投标文件技术部分条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
[bookmark: _Toc528260181][bookmark: _Toc513101759]1.2  投标方应提供的资格文件
投标方在投标文件中应提供下列有关资格文件，否则视为非响应性报价。
1.2.1  投标方拥有的由权威机关颁发的ISO－9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证书。
1.2.2  投标方应提供最近5年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明或招标方认可的有关业绩的文件资料。
1.2.3  投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。
[bookmark: _Toc528260182][bookmark: _Toc272412953][bookmark: _Toc513101760]1.3  标准与规范
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，但鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 2900.1-2008  电工术语基本术语
GB/T 2900.49-2004  电工术语电力系统保护
GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 11287-2000  电气继电器第21部分：量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇：振动试验（正弦）
GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件
GB/T 14537-1993  量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验。
GB/T 15145-2017  输电线路保护装置通用技术条件
DL/T 478-2013   继电保护和安全自动装置通用技术条件
[bookmark: _Toc528260183][bookmark: _Toc510535299][bookmark: _Toc513101762][bookmark: _Toc264986987][bookmark: _Toc272412955]2  项目概况
[bookmark: _Toc528260184][bookmark: _Toc510535300][bookmark: _Toc513101763]2.1  项目概况
[bookmark: _Toc28583]表2.1  项目概况一览表
	序号
	名 称
	内容

	1
	项目名称
	2023-2050天生桥站周转仓C类备品备件储备项目 （气象站配件）

	2
	项目建设单位
	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局

	3
	项目地址
	贵州省兴义市瑞金南路58号

	4
	运输条件
	铁路、公路


[bookmark: _Toc510535301][bookmark: _Toc528260185][bookmark: _Toc513101764]2.2  使用条件
[bookmark: _Toc30585]表2.2  设备外部条件一览表
	序号
	名   称
	单位
	数值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	使用环境
	
	室外
	正常使用条件

	2
	环境温度
	℃
	-10~+55
	正常使用条件

	3
	相对湿度范围
	%
	5~95
	正常使用条件

	4
	大气压力
	kPa
	70~106
	正常使用条件

	5
	屏柜内照明加热用交流电源
	额定电压
	V
	220
	正常使用条件

	
	
	允许偏差
	%
	-15~+10
	正常使用条件

	
	
	波形
	%
	正弦，波形畸变不大于5%
	正常使用条件

	
	
	频率
	Hz
	50±0.5%
	正常使用条件

	6
	屏柜内保护装置用直流电源
	额定电压
	V
	110
	正常使用条件

	7
	
	允许偏差
	%
	-15~+10
	正常使用条件

	8
	
	波纹系数
	%
	不大于5%
	正常使用条件


[bookmark: _Toc510535302][bookmark: _Toc528260186][bookmark: _Toc513101765]3  设备详细技术及服务要求
[bookmark: _Toc513101766][bookmark: _Toc528260187]3.1  供货需求及供货范围
[bookmark: _Toc264986988][bookmark: _Toc272412956]投标方提供的设备具体规格、数量见表3.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方响应”栏。
表3.1  供货范围及设备技术规格一览表
	序号
	名称
	单位
	项目单位要求
	投标方响应

	
	
	
	型式、规格、性能参数
	数量
	型式、规格、性能参数
	数量

	1
	气象站雨量计
	个
	JDZ05-1
	1
	
	

	2
	气象站温湿度传感器
	个
	HC2-CP02-ACT-PVC
	1
	
	

	3
	气象站超声波测风计
	个
	WS200
	1
	
	

	4
	气象站网络模块
	个
	Nport5110
	1
	
	

	[bookmark: _Toc513101767][bookmark: _Toc528260188]5
	气象站电源模块
	个
	朝阳电源，4NIC-X24
	1
	
	


3.2  服务界限
（1）从生产厂家至合同约定的交货地点的运输全部由投标方完成；
[bookmark: _Toc264986989][bookmark: _Toc272412957]（2）配件的更换、调试等工作由招标方完成，投标方应提供必要的技术支持。
[bookmark: _Toc513101768][bookmark: _Toc528260189]3.3  设备标准技术特性及参数要求
[bookmark: _Toc381297910][bookmark: _Toc2227]3.3.1  技术参数要求
表3.2 技术参数要求
	序号
	名称
	规格型号
	主要技术参数
	备注

	1
	气象站雨量计
	JDZ05-1
	型号：JDZ05-1气象站雨量计
使用年限：＞12年
	自动控制一班

	2
	气象站温湿度传感器
	HC2-CP02-ACT-PVC
	型号：HC2-CP02-ACT-PVC气象站温湿度传感器 
使用年限：＞12年
	自动控制一班

	3
	气象站超声波测风计
	WS200
	型号：WS200气象站超声波测风计
使用年限：＞12年
	自动控制一班

	4
	气象站网络模块
	Nport5110
	型号：Nport5110气象站网络模块
使用年限：＞12年
	自动控制一班

	[bookmark: _Toc19729][bookmark: _Toc381297913][bookmark: _Toc272412986][bookmark: _Toc264987045]5
	气象站电源模块
	朝阳电源，4NIC-X24
	型号：朝阳电源，4NIC-X24气象站电源模块
使用年限：＞12年
	自动控制一班


3.3.2  标识、包装、运输、贮存
[bookmark: _Toc30135]3.3.2.1  标识
3.3.2.1.1  每个模块和插件必须在显著位置设置明晰的标识或铭牌，标识下列内容：
a）产品型号、名称；
b）生产企业名称；
c）主要参数；
d）对外端子接线图（或表）；
e）出厂日期及编号。
3.3.2.1.2  包装箱上应以不易洗刷或脱落的涂料作如下标记：
a）发货厂名、产品名称、型号；
b）收货单位名称、地址、到站；
c）包装箱外形尺寸、（长×宽×高）及毛重；
d）包装箱外面书写“防潮”、“向上”、“小心轻放”等字样；
e）包装箱外面应规定叠放层数。
3.3.2.1.3  产品所采用的标准应明示。
[bookmark: _Toc14134]3.3.2.2  包装
除以下条件外，产品包装要求还应符合GB/T 13384-2008的有关规定。
[bookmark: _Toc10837]3.3.2.2.1  产品包装前的检查：
a）产品合格证书和装箱清单中各项内容齐全；
b）产品外观无损伤；
c）产品表面无灰尘。
[bookmark: _Toc11352]3.3.2.2.2  包装的一般要求
产品应有内包装和外包装，插件的可动部分应锁紧扎牢，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防震等措施。
[bookmark: _Toc19871]3.3.2.3 运输
产品应适于陆运、空运、水运（海运），运输装卸按包装箱的标识进行操作。
[bookmark: _Toc1927]3.3.2.4  贮存
包装完好的模块和插件应满足3.3.2.1-3规定的包装运输要求，长期不用的模块和插件应保留原包装，在相对湿度不大85%的库房内贮存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘以及雨、雪的侵害。
[bookmark: _Toc1418][bookmark: _Toc264987050][bookmark: _Toc272412996][bookmark: _Toc381297914]3.3.3  技术培训和售后服务
[bookmark: _Toc272412997][bookmark: _Toc264987052][bookmark: _Toc264987053][bookmark: _Toc272412998]3.3.3.1  技术培训：本项目对此不作要求。
[bookmark: _Toc14720]3.3.3.2  售后服务
[bookmark: _Hlk528259746]3.3.3.2.1  所有配件自通过招标方验收之日起计算质保期，质保期1年。
3.3.3.2.2  在质保期内发现配件缺陷、损坏，投标方应免费更换。在质保期内若发现配件有安全漏洞，投标方应及时通知，并免费进行加固，若有版本升级，投标方应免费对备件一并升级。
3.3.3.2.3  在质保期内发现部件缺陷、损坏，招标方有权向投标方提出索赔要求，投标方在收到索赔要求后2周内未作答复，则认为已接受所提要求。在上述情况下，需要进行设备（部件）更换、修复或必需停运进行处理所用的时间，质保期应作相应延长。
3.3.3.2.4  投标方应对所有配件提供终身维修服务，配件投入运行后出现的任何问题在24小时内做出回应，根据需要48小时内到达现场。
[bookmark: _Toc513101769][bookmark: _Toc528260190]3.4  主要元器件来源
表3.3  主要元器件来源（投标方填写）
	序号
	名   称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	台
	
	
	
	
	

	2
	
	个
	
	
	
	
	

	3
	
	台
	
	
	
	
	

	4
	
	个
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc513101770][bookmark: _Toc528260191]3.5  备品备件、专用工具和仪器仪表供货表
投标方应向招标方提供必备的备品备件，备品备件清单详见检修维护手册，专用工具和仪器仪表清单见表3.4， 要求提供的专用工具和仪器仪表应是新品，与设备同型号、同工艺。
表3.4  专用专用工具和仪器仪表供货表（项目单位填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc513101771][bookmark: _Toc528260192][bookmark: _Toc510535303]4  投标方技术偏差
[bookmark: _Toc513101772][bookmark: _Toc528260193]4.1  投标方技术偏差
投标方应将所供设备与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成此表。
表4.1  投标方技术差异表
	序号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


投标方：                盖章：
[bookmark: _Toc513101773][bookmark: _Toc528260194]4.2  投标方需说明的其他问题
如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
[bookmark: _Toc528260195][bookmark: _Toc513101774][bookmark: _Toc510535304]5  图纸资料提交要求
5.1  投标方应向招标方提供一般性资料，如说明书和主要技术参数。
[bookmark: _Toc240363504][bookmark: _Toc240364367][bookmark: _Toc240363364][bookmark: _Toc272412958]5.2  设备供货时提供下列资料：产品合格证各1份；整机装置还需提供安装使用说明书（中文或中英文对照，并提供电子版）。
表5.1  提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	安装使用说明书
	单位名称：中国南方电网有限责任公司超高压输电公司天生桥局
地址：贵州省兴义市瑞金南路58号
邮编：562400
	1份
	随货物提交

	产品合格证
	
	
	


[bookmark: _Toc513101775][bookmark: _Toc528260196][bookmark: _Toc510535305]6  其他
6.1  LCC数据文件
根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表6.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表6.1  设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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