技术相关要求
一、五指山供电局安全警示室建设及户外墙面安全文化彩绘项目需求：
1.踏勘现场出3D空间效果图。（我单位根据空间效果图筛选投标公司，不提供视无效报价）
2.全屋墙体基层修复，使用环保净味（5合1级）乳胶漆喷涂。
3.地毯要求：环保阻燃 5.5mm厚度，铺装
4.提供近两年内同单位系统同类项目的3D空间效果图及交付成品图，付项目对接单位联系人，有必要提供中选通知书（合同、协议）。（不提供视无效报价）。
5.提供营业执照，法人身份证，报价明细表，警示室空间效果图。（均需盖章）。
     6.投标单位项目负责人及主要项目成员需在报价前进行现场踏勘，了解本项目具体工作内容、工作环境等详细信息，并根据现场踏勘和访谈情况进行合理报价，现场调研人员需承诺实际参与本项目续实施的具体工作和现场踏勘联系人及联系电话陈工:18889801546。(报价时需附项目委托单位出具的踏勘工作证明，未按要求进行现场踏勘的视为无效报价，不予采纳。现场踏勘费用由投标公司自理。)




二、本次安全警示室建设预算最高控制价以下：
	序号
	名称
	规格型号/主要技术，商务要求
	数量
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	安全警示室建设户外墙面安全文化彩绘项目
	见本文件第一项要求
	1
	项
	[bookmark: _GoBack]49900
	








三、安全警示室建设预算报价明细表






	序号
	名称
	具体品牌及规格型号、技术参数等
	数量
	计量单位
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	税率(%)
	最快交付/履行
日期
	备注

	1
	全屋涂料
	墙体基层修复，机器喷涂乳胶漆4轮
	65
	㎡
	
	
	
	
	

	2
	电路走线
	线槽安装,4平方铜芯电线
	1
	项
	
	
	
	
	

	3
	吸顶灯
	90*58cm LED亚克力吸顶灯
	1
	项
	
	
	
	
	

	4
	窗帘
	定制黑色双喷布卷帘
	5.5
	㎡
	
	
	
	
	

	5
	地毯
	办公黑灰地毯聚/丙烯纤维
	10
	㎡
	
	
	
	
	

	6
	电视
	32寸平板电视壁挂
	1
	项
	
	
	
	
	

	7
	安全文化上墙
	1.5cmPVC+亚克力雕刻立体，3000x1500mm，设计排版
	1
	项
	
	
	
	
	

	8
	安全警示屋铭牌
	8+5双层亚克力120*100cm
	1
	项
	
	
	
	
	

	9
	安全文化上墙
	1.5cmPVC+亚克力雕刻立体，3000x1000mm，设计排版
	1
	项
	
	
	
	
	

	10
	壁挂书架
	高密度板烤漆一体成型100*35cm
	2
	件
	
	
	
	
	

	11
	壁挂公告卡槽
	定制双层亚克力卡槽
	4
	件
	
	
	
	
	

	12
	户外彩绘
	  宽8.2米高6.6米，设计、施工
	55
	㎡
	
	
	
	
	

	13
	合计：
	
	
	
	



