一种杆塔倾斜监控预警装置材料

采购技术规范书
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总 则

本文件为汕头龙湖供电局2025年职创项目《一种杆塔倾斜监控预警装置》材料采购技术招标文件。

本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品/服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标产品的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。 
投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）

本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

本标书的最终解释权归招标方。

1  标的概况

标的名称：汕头龙湖供电局2025年职创项目《一种杆塔倾斜监控预警装置》材料采购。
1.1 标书适用范围和界限

（1）本标书适应于所供杆塔倾斜监控预警装置材料采购工作。

（2）本标书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款2所规定的有关标准执行。

1.2 采购范围

（1）投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的杆塔倾斜监控预警装置材料、备品备件、专用工具和仪器。
投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量向招标方负责，并提供相应产品的鉴定证书、出厂和验收证明。

（2）供货范围一览表

投标方提供的杆塔倾斜监控预警装置材料的具体规格见表1.1：供货范围及设备需求一览表。包括设备及设备所有软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具和安装附件等。

表1.1 供货范围及设备需求一览表

	序号
	名  称
	数量
	单位

	1
	精密倾斜预警传感模组
	4
	套

	2
	防爆防水锂电池
	4
	个

	3
	低功耗电源管理模块
	4
	个

	4
	工业级4G网关
	4
	个

	5
	全网通短信告警模组
	4
	套

	6
	低功耗倾斜数据合成模块
	3
	个

	7
	低功耗数据处理模块
	3
	个

	8
	定制防水密封外壳
	4
	个

	9
	水银开关模块
	4
	个


（3）供货期、工厂验收、安装调试、技术培训、软件升级/维护、通讯协议开放等服务要求，见本技术规范书相应章节。

1.3 应用场景

由于技术和人力的限制，供电所无法实时监控到每一根水泥杆的状况，只能依赖传统的巡检方式来发现潜在问题。传统的巡检方式存在巡检周期较长、轻微倾斜较难判别等问题，导致一些潜在的安全隐患被忽视。为解决这一难题，本项目拟研制一款装置，实现对水泥杆倾斜或倾倒趋势数据及时获取，辅助运维人员对水泥杆倾斜程度进行监控，当倾斜度达到设定阈值时向运维人员发送预警信息，降低水泥杆的倾倒风险，提升人机工效。

2 应遵循的主要标准

下列文件中的条款通过本技术条件书的引用而构成为本规范书的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本技术条件书，然而鼓励根据本技术条件书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本技术条件书。

3 术语和定义

无
4 使用条件

4.1 气候环境条件

适用于满足架空线路安全稳定运行的气候环境条件。
4.2 电源要求

本项目试制装置内置防爆防水锂电池及低功耗电源管理模块，在非检测时间段，装置会进入休眠模式，直至下一次监测时间或水泥杆出现超45°的较大瞬时倾斜时启动唤醒机制，有效降低装置功耗，延长电池续航及使用寿命，解决常规产品运维频繁的问题。
4.3 其他使用要求

无
5  技术要求

5.1 功能要求

本项目试制装置为一款可固定在不同型号水泥杆上的倾斜监控预警装置，装置内置电源管理模块、电池、单片机、短信模块或4G模块、倾角传感器及水银开关，装置可通过软件设置对应的水泥杆运维负责人及倾斜角度监测频率。
5.2 性能要求    

1.按照设置的监测频率，装置内的倾角传感器对装置的倾角定时进行检测，当到达设定的倾角阈值后则会根据配置的短信模板发送至对应负责人的手机，实现常规的倾倒预警。

2.在非检测时间段，装置会进入休眠模式，直至下一次监测时间传感器启动外部唤醒机制进行监测，以此降低装置功耗，延长电池使用时间。

3.若水泥杆出现超45°的较大瞬时倾斜或倾倒时在非监测时间段，水银开关将通过外部唤醒机制，将装置从休眠状态唤醒，并根据配置的短信模板发送告警至对应负责人的手机。
5.3 结构要求

投标方提供的材料适用于一种杆塔倾斜监控预警装置，该装置设计图如下：[image: image1.png]



6  试验要求

6.1 出厂试验要求 
无 
6.2 到货验收试验要求

（1）材料到现场后，应进行抽检，抽检合格后方可进入现场安装。抽检不合格，全部返回整改，再次到现场进行抽检。

（2）如果在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，由投标方负责免费更换。

（3）现场验收试验的时间和条件由招标方根据现场安装和调试的进度确定。

（4）现场验收试验主要目的是材料的性能指标是否达到。

6.3 其他试验要求

无
7  产品对环境的影响

（1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

（2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

（3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

（4）优先选用损耗低的产品。

（5）制造厂应该提供设备对环境影响所需要的材料。任何已知的化学危险和环境危害应在设备手册或使用说明中明确。

（6）制造厂应该对有关设备的不同材料的使用寿命和拆除的程序给予必要的指导，对再循环使用的可能性给予简要说明。
8  包装、运输、验收、安装及质量保证

8.1 包装和运输

8.1.1 包装要求

投标方提供的所有合同设备应包装牢固，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。包装应能够承受大批量搬运和装卸以及长距离空运、陆运运输，保证设备安全抵达用户现场而无损坏。设备包装应符合下述条件：

（1）所有设备包装应便于装卸、转运和现场安装。

（2）投标方应负责将所供设备严密包装，防止潮气、锈蚀、淋雨和震动。包装应牢固可靠，应考虑到运输过程中，可能受到的最大加速度所产生的冲击，设备不松动、不损坏、不变形。在运输和存储期间，设备的电气绝缘应防止受潮和灰尘进入。

（3）对于那些受冲击和振动易于损坏的设备，应按要求用于运输的方法包装。贵重设备和仪器应考虑与一般设备分开，采用特殊包装，并在箱上注明“小心轻放”等标志。

（4）在设备到达目的地后，由投标方组织，买方参加，进行开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责任与合同不符或隐藏的损坏，投标方应立即修复或更换损坏的部件和设备，所需费用由投标方承担，买方有权向投标方提出索赔。

8.1.2 运输要求

（1）从投标方到目的地的运输由投标方负责。目的地为汕头市龙湖区黄山路74号龙湖供电大楼。

（2）应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”等字样，标志内容应符合相关标准规定。

（3）整体及内部元件的结构应在经过正常的铁路、公路或水路运输后内部结构相互位置不变，紧固件不松动。各元件的结构及布置位置应不妨碍吊装、运输及运输中的紧固定位。

（4）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

（5）从投标方发货至招标方收到期间，设备应完好无损。

8.2 验收

8.2.1 出厂验收

无

8.2.2 到货验收

（1）按照投标方响应的供货范围一览表，招、投标双方共同开箱核查到货设备软/硬件、附属设备、备品备件、安装工具及安装附件等的外观、数量、型号。

（2）按照条款6.2 到货验收试验要求进行到货验收试验，需要满足投标方响应要求。

（3）投标方应按本规范书的要求，向招标方提供主要组部件合格证书、产品说明书。

8.3 安装调试

（1）到货设备的安装、调试，将由投标方在招标方监督下进行。

（2）在安装调试期间，由招标方安排合适时间，由投标方负责派技术人员到招标方现场进行技术服务。

（3）在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，投标方应免费给予更换。

8.4 培训

无

8.5 质量保证

（1）合同设备的质保期为现场验收合格后，质保期为  1  年，相关费用包含在系统总报价中。

（2）设备在合同规定的质保期内，发生损坏和缺陷，或者由于设计错误、开发、材料、工艺、制造、装配、发送等原因造成的损坏，或是不满足合同的要求，招标方将用书面方式通知中标方，中标方应立即免费更换这些有损坏和有缺陷的设备（包括运输费、税收等）。

（3）在接到招标方通知后，中标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由中标方承担。

（4）提供   7×24   小时技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等。

（5）保修期内硬件故障时，所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原产品性能。

（6）设备出现质量问题，要求   3×24   小时内故障得以解决。
9  投标技术文件要求

9.1 投标方的责任

投标方对其所提供的全部文档的准确性和完整性负责。所有由投标方提供的第三方供货方的技术手册的准确性也由投标方负责。

9.2 文档范围

投标方提供的文档应包括主要组部件合格证书、产品说明书。

9.3 供货响应表

投标方应根据供货范围及设备需求一览表，填写以下响应表：

表9.1 供货范围及设备需求响应表（投标方填写）

	序号
	名  称
	招标方要求（型式、规格）
	投标方保证（型式、规格）

	1
	精密倾斜预警传感模组
	716s
	

	2
	防爆防水锂电池
	12V
	

	3
	低功耗电源管理模块
	508PT
	

	4
	工业级4G网关
	HF960
	

	5
	全网通短信告警模组
	smg500
	

	6
	低功耗倾斜数据合成模块
	XY719
	

	7
	低功耗数据处理模块
	SMD705
	

	8
	定制防水密封外壳
	SH9T1
	

	9
	水银开关模块
	H800
	


投标方应按下表如实填写主要元器件来源。

表9.2 主要元器件来源响应表（投标方填写）

	序号
	元器件名称及型号
	生产厂家名称
	生产厂家地址
	生产厂家联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	...
	
	
	


投标方向招标方推荐另购的备品备件、专用工具和仪器仪表见表9.3。

表9.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（投标方填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	用 途
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.4 设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表（见表9.4）中“投标方保证值”栏，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动本表内 “投标方保证值”栏之外的数值。如有差异，请填写表9.5：技术差异表。

表9.4 关键技术参数响应表（投标方填写）

	序号
	名称
	标准参数
	投标方保证值
	关键指标允许响应情况
	证明材料型式试验项目名称
	投标方证明材料所在页码

	1
	额定短路关合电流
	50kA
	
	符合/优于/劣于
	短时耐受电流和峰值耐受电流试验
	

	2
	机械寿命
	≥10000次
	
	
	机械和环境试验
	

	3
	温升限值
	按GB/T 11022要求
	
	
	温升试验
	

	…
	…
	…
	
	…
	…
	


9.5 设备功能及其他技术要求响应情况

对“条款5 技术要求”中除“表9.4 关键技术参数响应表”外的功能、结构等其他技术要求进行逐条响应。

9.6 技术差异表

投标方应将所供设备与本技术规范书有差异之处，无论优于或劣于本技术规范书要求，均汇集成下表。

表9.5 技术差异表（投标方填写）

	序

号
	招 标 文 件
	投  标  文  件

	
	条  目
	简  要  内  容
	条  目
	简  要  内  容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


9.7 技术支持与售后服务

（1）在安装、调试、试运行及质保期内，设备发生异常，由投标方负责免费更换。

（2）投标方应负责培训招标方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

9.8 其它补充说明

（1）投标方认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

（2）投标方认为需要为本项目提供的其它任何资料信息。

