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绝缘油介损仪自动进油排油改进装置
加工服务技术规范书

  






广西电网有限责任公司
柳州供电局
2025年8月
（1） [bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc318799924]服务范围
本技术条款主要描述广西电网有限责任公司柳州供电局绝缘油介损仪自动进油排油改进装置加工服务项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc205543260][bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc23830]服务要求
1. [bookmark: _Toc19695]按照绝缘油介损仪自动进油排油改进装置技术指标的要求，加工进油、排油的不锈钢管路，管路的接口要求方便连接；
2. 按照绝缘油介损仪自动进油排油改进装置技术指标的要求，加工进油泵、排油泵的安装座和管路接头，要求进油泵、排油泵方便拆卸；
3. 按照绝缘油介损仪自动进油排油改进装置技术指标的要求，加工管路的三通阀，要求三通阀的接口方便连接；
4. 按照绝缘油介损仪自动进油排油改进装置技术指标的要求，加工装置机箱和其他功能部件；
5. 按照绝缘油介损仪自动进油排油改进装置技术指标的要求，对样机进行整体组装；
6. 按照相关标准对加工的样机进行检测；
7. 样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
在2023年的职创项目《绝缘油介损仪自动进油排油装置》的基础上，对装置的密封性、耐久性、易用性等性能进行整体升级，要求装置方便与介损仪配合使用，实现装置准确、定量、无气泡地进油及无残留排油，实现进样迅速、定量准确。装置各管路为不锈钢管，进油泵、排油泵为可拆卸泵，三通阀替换三通管，确保装置不会出现因油管泡发、泵中的胶管变形、三通管进气泡导致装置漏气等问题。

绝缘油介损仪自动进油排油改进装置结构图如下所示：
[image: 控制方式]

	名称
	技术参数

	工作电压
	交流220V

	绝缘性能
	外机箱金属部分接地确保不漏电

	耐温性能
	[bookmark: _GoBack]在正常环境温度下（0℃至+45℃）能保持正常工作，适应各种环境条件

	机械性能
	管路为不锈钢管，进油泵、排油泵为可拆卸泵，不能使用三通管，可使用三通阀，接头方便连接和拆卸

	重量
	整体重量小于5kg，轻量设计，确保操作人员长时间作业不易疲劳

	使用寿命
	耐用性高，经久耐用，可重复使用，减少更换频率和维护成本


（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。
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