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（1） [bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc444945508]服务范围
本技术条款主要描述电缆穿线器辅助智能牵引小车项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc205543260][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc480800900]服务要求
1. [bookmark: _Toc19695]按照电缆穿线器辅助智能牵引小车技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2. 按照绘制的图纸文件进行样机加工，测试功能效果；
3. 按照国家标准对加工的样机进行检测；
4. 样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
该项目主要研制出一款轻便小巧、可远程无线遥控的辅助智能牵引小车，采用蓄电池供电，电机驱动，能提供较大牵引力，并能拖动电缆穿线器完成穿管工作。牵引小车上的电缆穿线器夹持机构可调，能适用不同尺寸规格的电缆穿线器，采用弹性可调节的轮臂结构，可适应管道的轻微弯曲与变形，并能运用于不同的电缆管径，配置红外传感器模块、微型摄像头+LED照明模块等，实时监测小车行驶距离，并回传管道内的画面，告知管道内的情况。 
技术指标要求如下
1、整机尺寸：长×宽×高≤300mm×150mm×150mm（收缩状态、可根据实际调整，但应适应大部分电缆管径范围）
2、整机重量≤5kg（可根据实际调整）
3、整机材质：采用碳纤维复合材料或高强度铝合金等，保证轻便与坚固。
4、动力电源：高能量高密度电池组，标称电压≥24V，容量≥10Ah
5、续航能力：满电状态下，在平坦管道内连续作业时间≥4小时
6、充电时间≤3小时（标准快充）
7、最大牵引力≥400N（经减速箱后，约40公斤力）
8、行走速度：0-0.3m/s，档位可3档调节
9、驱动方式：多轮独立驱动（≥4轮驱动），具备强越障能力
10、轮臂结构：弹性可调式，每个轮子配备独立的弹簧悬挂臂，通过机械或电动调节，能适应规定电缆管径范围，并使所有轮子能始终紧贴管道内壁，提供均匀的驱动力。
11、轮胎材质：轮胎采用高摩擦力、耐磨损材质，增强抓地力和越障能力
12、夹持机构：V型可调式，能通过手拧螺丝或锁扣快速装夹和锁紧，兼容市场上主流规格的电缆穿线器头部。
13、视觉系统：前置高清防水摄像头，分辨率≥1080P，配备环形可调亮度LED照明系统，用于实时回传管道内部画面。
14、测距系统：具备实时行进距离测量与显示功能，测量精度误差≤±1%，支持距离预设和自动停止功能。
15、无线通信：遥控距离≥150米（空旷环境）。图传与控制信号延迟低，抗干扰能力强。
16、遥控终端：手持式，配备LCD屏幕，实时显示摄像头画面、小车电量、实时牵引力、行进距离、速度等信息。
17、其他功能：一键紧急停止功能、牵引力过载保护、低电量报警功能。
加工明细：
	序号
	[bookmark: _GoBack]内容
	单位
	数量

	1
	牵引小车主机加工服务
	[bookmark: _Toc30343]项
	1

	2
	手持无线遥控终端（含显示屏）加工服务
	[bookmark: _Toc1245]项
	1

	3
	智能快速充电器加工服务
	[bookmark: _Toc15198]项
	1

	4
	夹具适配模块加工服务
	[bookmark: _Toc19582]项
	1

	5
	工具包及常用备件加工服务
	[bookmark: _Toc12198]项
	1



（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。

















