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（1） [bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc28526][bookmark: _Toc444945508]服务范围
本技术条款主要描述一种多功能绝缘护罩快速安装装置技术规范书加工服务项目有关事项。
（2） [bookmark: _Toc444945516][bookmark: _Toc22626][bookmark: _Toc480800900][bookmark: _Toc23830][bookmark: _Toc205543260]服务要求
1. [bookmark: _Toc19695]按照一种多功能绝缘护罩快速安装装置技术指标的要求，绘制样机的图纸文件；
2. 按照绘制的图纸文件进行样机钣金加工，包括（焊接、切割、热浸镀锌、钣金、喷漆等）；
3. 按照国家标准对加工的样机进行检测；
4. 样机的安装试运行。
（3） 技术指标要求
本项目旨在研制一种适用于接地挂环、熔断器及断路器绝缘护罩的多功能快速安装工具。该工具可有效解决因佩戴三层手套和小型卡扣带来的操作不便，提高带电作业的效率与安全性。项目的研发不仅能够优化电网设备的维护流程，还将为电力行业提供一套可推广应用的创新工具。设计适应10kV配电网带电作业环境的快速安装装置，主要包括中空圆柱插入头、绝缘连接杆和防滑手柄三部分。中空圆柱插入头透明设计，方便作业人员观察卡扣的对接情况，确保卡扣精确对接；绝缘连接杆采用符合人体工学的设计，便于稳固持握和灵活操作；手柄部分采用防滑材料，增强摩擦力，防止操作过程中工具脱手。
（1） 技术指标要求
检验电压：0-100kV
透光率：≥80%
耐压强度：≥20 kV/cm
显示分辨率：0.01kV
绝缘连接杆长度：≥1m
摩擦系数：不低于0.8
抗弯强度：不低于80 MPa
抗冲击强度：12 kJ/m²
使用温度范围：-20~70℃
绝缘电阻：不低于 10 GΩ
组装方式：空圆柱插入头，绝缘连接杆，卡扣精确对接。
（4） 其他要求：
1. 服务单位应明确项目负责人及其联系方式，并告知采购方项目负责人。
2. 服务单位应在规定时间内完成本协议的工作内容，并符合国家相关规范和建设单位的使用要求。
3. 本项目的结算方式为“总价包干”。
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