 吨袋技术规范书

1 范围

本规范规定了吨袋的分类、用途、技术要求和试验方法等。
本规范适用于广西送变电建设公司所属各单位。
2 遵循标准

GB/T 10454-2000《柔性集装袋》

ISO 21898：2004《包装-柔性工业散装集装箱》

3 规格型号
   白色吨袋， 长x宽x高（500x500x450mm），载重200Kg，吊耳宽45mm。
4 用途

满足于无人机吊运工作用的吨袋。

5 技术要求 

5.1材料要求：基布使用全新聚丙烯或聚乙烯为主要原料的编织布；吊带使用高强度聚丙烯材质，编织紧密无断丝缺丝；缝制线使用耐紫外线、抗老化材料，以上材料强度必须满足安全系数要求。

5.2制作工艺要求：裁剪方式应保证丝绺方向与受力方向一致，减少应力集中；吊带与袋体连接处必须采用“双折边缝合”或更可靠的缝合方式，并反复缝合多次；接缝底拉强度不低于基布强度的80%。
5.3吨袋用透明塑料袋或编织袋包装，防止污染。
6 标识

应在明显位置设置产品标识，包括额定载重，安全系数，容量，制造商名称或商标，生产批号/日期。

★7技术资料

     出厂试验合格报告（生产日期在供货前3个月内）、厂家生产资质。提交资料：纸质版和扫描电子版。
8 其他要求

按本规范书第2条“遵循标准”执行。
9 售后服务

承诺对提供货物不少于1年的质保期，在质保期内产品质量问题免费更换。


