一、采购项目概述

本项目为零星采购全景运动相机及相关配件，用于工程现场工代、现场踏勘拍摄360°全景视频、相片记录等场景。采购物品包括：全景运动相机2台、折叠式隐形杆（带蓝牙遥控器）2套、电动吸盘车载支架1套、普通吸盘车载支架2套。所有物品须为全新原装产品，符合国家相关质量标准和环保要求。

二、技术要求

1. 全景运动相机

1）支持360°全景拍摄，使用双鱼眼镜头实时拼接。

2）传感器：双1/1.28英寸（或更大）CMOS传感器，单传感器面积不小于1/1.28英寸。

3）视频分辨率：支持不低于8K@30fps全景视频拍摄；支持运动HDR模式。

4）照片分辨率：不低于7200万像素（或等效）。

5）防抖性能：内置高级电子防抖，支持水平矫正和运动防抖。

6）屏幕：正面配备不小于2.5英寸触摸屏。

7）电池容量：不低于2300mAh，续航不小于180分钟，支持快速充电。

8）防水性能：裸机防水深度不低于12米。

9）重量：不大于210g（含电池）。

10）接口：支持磁吸快拆接口、USB-C充电、蓝牙/WiFi无线连接。

12）存储：带microSD卡，256GB。

13）兼容性：支持电脑端软件、iOS、Android App实时预览和编辑视频、照片。

2. 折叠式隐形杆（带蓝牙遥控器）
1）长度：收纳长度不大于17cm，展开长度不小于50cm（支持多节伸缩）。

2）重量：不大于200g。

3）隐形效果：在全景相机拍摄模式下支持自动消除自拍杆痕迹。

4）接口：标准1/4英寸螺丝接口，带迷你蓝牙遥控器，兼容全景运动相机。

5）手柄：支持展开为三脚架功能。

3. 电动吸盘车载支架

1）类型：采用电动抽气式抽气吸附技术，提供高安全、高持久的吸附力，以应对车载或高速移动环境电动控制吸盘支架，续航不小于100小时。
2）吸附力：吸附力不低于25kg。

3）电源：内置可充电电池，不小于800mAH。

4）接口：标准1/4英寸螺丝接口，兼容全景运动相机。

5）重量：整套不大于450g，便于携带。

4. 普通吸盘车载支架

1）类型：手动吸盘支架。

2）吸附力：适合平滑玻璃或金属表面。

3）兼容性：标准1/4英寸接口，兼容全景运动相机。

4）重量：整套不大于150g，便于携带。

