河源供电局“一种智能对纤装置”职创项目

材料零星采购技术要求

项目概况：

随着电力通信光缆承载业务量的持续增长，机房内光纤跳线数量逐渐增多，经历入网、迁改、调度、改造、拆除等环节后，跳接关系日益复杂，运维难度显著增加。当前在运维过程中存在无法识别光纤跳线是否带业务的情况，容易发生误操作（如误拔纤），导致业务中断。

为解决上述痛点，项目拟研发并应用光纤跳线智能运维装置，实现以下目标：

检测光纤跳线中是否存在业务光信号；

实现光纤光功率值检测及光信号识别；

判断光功率方向及首尾端跳接关系；

控制检测过程中对在用业务的影响，避免业务中断。

该装置将在机房光纤运维环节部署，提升光纤资源识别能力和运维效率，降低误操作风险。

一、交付项及技术要求：

 
	序号
	组件名称
	规格型号/类型
	主要技术指标与说明
	数量
	单位

	1
	CNC壳体组件
	定制
	材质：航空级铝合金（6061-T6）；表面处理：阳极氧化（黑色，厚度 ≥15 μm）；结构强度：可承受 1.5 m 自由跌落无损；外形尺寸：35 × 35 × 24.7 mm；重量 ≤80 g；防护等级：IP54
	4
	套

	2
	PCB主板组件
	定制设计
	集成 ARM® Cortex™-M4F 主控（主频 ≤64 MHz）；内存配置：64 KB SRAM + 512 KB Flash；内置 22 位 ADC ×4 通道；支持 800 深度 FIFO，具备跳过/回读功能；集成电源管理电路；支持光电探测器、蓝牙、RFID 模块接口
	4
	套

	3
	光电探测器组件
	InGaAs 探头
	波长响应范围：900–1700 nm；常用识别波长：1310/1550 nm；测量功率范围：1310 nm -28～+15 dBm、1550 nm -38～+15 dBm；光敏面直径 1000 μm；-3 dB 带宽 ≥150 MHz；具备光纤方向识别与首尾关系判断功能
	4
	套

	4
	光纤固定卡扣组件
	配套件
	卡扣式安装，适配 Φ2.0 mm 光纤（可选 Φ3.0 mm）；重复夹持寿命 ≥500 次；夹纤损耗：≤1 dB（1550 nm）、≤0.2 dB（1310 nm）；典型值：0.5 dB（1550 nm）；安装操作时间 ≤5 s
	6
	套

	5
	通信模组
	蓝牙 5.1 模组
	蓝牙 5.1 通信协议；传输距离：空旷环境 ≥40 m，机房 ≥20 m；数据刷新频率：1 Hz；支持串口/蓝牙广播；支持参数配置与固件 OTA 升级；内置 AES 硬件加密，支持 AES-128 密钥与加密模式
	4
	套

	6
	RFID识别模块
	定制
	频率范围：13.56 MHz（ISO/IEC 14443 标准兼容）；识别距离 ≥5 cm；支持标签身份识别与设备信息上报；可与蓝牙模组协同工作
	4
	套

	7
	PPG接收器模块
	定制
	动态范围 ≥110 dB；具备环境光数字消减功能；与内置 ADC 配合保证稳定信号采集
	4
	套

	8
	FIFO缓存模块
	集成
	FIFO 深度 ≥800；支持数据跳过与回读功能，保障连续采样数据无丢失
	4
	套

	9
	显示屏组件
	定制
	OLED 显示屏，尺寸 ≥0.96 英寸；分辨率 ≥128×64；屏幕唤醒时长：30 s；待机功耗 ≤1 mW；信息显示清晰，低功耗
	4
	套

	10
	电源管理模块
	定制
	提供稳定 3.3 V/5 V 输出；具备过流/过压/过放保护；静态电流 ≤300 nA；支持可更换锂电池（≥2000 mAh）；单次充电续航 ≥5 个月（30 s 周期工作模式）
	4
	套


二、期限及其他要求：

1.成交通知书发出（或签约）——30天内完成材料交付。材料质保期3年，期间上述零部件出现任何质量问题均由中标单位承担维修或更换费用。

2.为确保中标公司具备一定的行业经验和稳定性，参与本项目的投标公司应满足以下条件：

（1）投标方应提供其营业执照，成立时间不低于3年，以确保其有能力持续提供售后服务能力；
（2）投标公司必须提供营业执照。其经营范围包括信息系统集成服务；信息电子技术服务。
