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[bookmark: _Toc32426]1 总则
1.1 本技术规范书适用于2024年南方电网广西钦州周转仓日常修理项目，它提出反观线条（现场划反光标示线）的技术参数、配置、安装等方面的技术要求。
1.2 需方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的成品来满足规范书中设计及工艺的标准要求。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备完全满足本规范书的要求。如有异议，都应在投标书“偏离表”中加以详细差异描述，对低于本规范书技术要求的差异一律不予接受。
1.4 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按技术要求较高的标准执行。
1.5 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
1.7 标准。本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，对国家有关的强制性标准，必须满足其要求。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范书中除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的GB、标准及和CCC认证标准、规程要求。

[bookmark: _Toc25062]2 功能及技术要求
2.1技术服务及要求
2.1.1 质量保质期要求为：非设备刮损，室外（半年）室内（壹年）。
[bookmark: _Toc6397]货物需求一览表
	序号
	名称
	技术参数（配置）要求
	单位
	数量
	备注

	1
	反光线条,宽100mm(防阻塞线、定置线)
	1.尺寸：线宽100mm。
2.材质及工艺要求：黄色反光不干胶线条、反光涂料制作。
3.标识内颜色须符合南网色号要求。
	米
	3000
	现场划反光标示线。


   

[bookmark: _Toc5698]3 交货及安装：
3.1 交货、安装时间：按需方要求签订合同后30日内；
[bookmark: _Toc366159106][bookmark: _Toc293327879]3.2 交货地点：南方电网广西钦州周转仓及其它库区；
3.3 安装地点：南方电网广西钦州周转仓及其它库区。

[bookmark: _Toc10243]4 质量保证、验收及异议
4.1质量保证：供方提供的各类反光线条现场划(反光标示线)需保证室内（壹年）的正常使用，并不发生褪色、老化等现象；供方需严格按照招标文件要求和国家标准（或部颁标准、或行业标准）履行合同；供方保证提供全新及合格产品，产品制作材料符合国家环保标准（包括备品备件）。并且符合国家有关检测标准、行业标准以及产品的出厂标准。
4.2 验收：需方收到货物时，主要从型号、规格、数量、质量性能、外观、内装饰及备品备件等方面进行验收。
4.3 异议：需方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 7 天内向供方提出书面异议；供方在接到需方书面异议后，应在 30 天内予以解决妥当。

[bookmark: _Toc17023]5 包装、运输要求
所有设备的包装，应保证产品、组件及零部件在运输和储存期间不能损坏和松动，并采取有效的防震防潮措施。
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