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[bookmark: _Toc444945508][bookmark: _Toc7054][bookmark: _Toc318799924][bookmark: _Toc384997052]一、总则
1.1 一般要求
[bookmark: _Toc444945511][bookmark: _Toc353939553][bookmark: _Toc299606280][bookmark: _Toc353940791]1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司玉林供电局“用于树障清理的爬树防坠装置的研究” 开发项目服务要求有关事项。
1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.4投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.13在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.14投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。
1.1.15有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。
[bookmark: _Toc222711875][bookmark: _Toc252486971][bookmark: _Toc293665071][bookmark: _Toc255894290][bookmark: _Toc5163][bookmark: _Toc261810243][bookmark: _Toc582][bookmark: _Toc445194080][bookmark: _Toc252485428]1.2招标方职责
1.2.1提出“用于树障清理的爬树防坠装置的研究”的详细需求；
1.2.2制定项目开发总体技术路线；
1.2.3为响应方收集项目开发所需原始资料等提供协助；
1.2.4按照响应方提出的项目开发条件要求提供配合人员和开发场地；
1.2.5负责装置功能验收；
1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；
1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。
1.3投标方职责
1.3.1提供完整的技术服务详细清单和报价；
1.3.2按合同范围提供完整的项目实施方案加工图、材料清单及技术方案说明；
1.3.3按合同要求进行“用于树障清理的爬树防坠装置的研究”项目的建设工作；
1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；
1.3.5负责质保期间技术服务的维护；
1.3.6按期提交满足采购方要求的“用于树障清理的爬树防坠装置的研究”项目成果。
二、工作范围
2.1项目概况
研制一种适用于树障清理等高空作业场景的爬树防坠装置，解决作业人员在树木攀爬过程中存在的支撑不稳、滑脱坠落等安全隐患。装置通过精确的人体工学设计，构建出能稳定贴合树干、为人体提供三角架式支撑结构的系统，并对装置的重量、尺寸与摩擦特性进行综合优化，以确保不同体型人员在多种树木环境下均可安全使用。在结构和材料方面，选用轻质、高强度、耐腐蚀的工程材料，提升整体耐久性与便携性，同时配备可调节夹具或卡扣机制，适配不同直径与形状的树干，实现牢固固定，保障作业人员的人身安全。
2.2范围和内容：
	序号
	名称
	内容
	数量/份

	1
	用于树障清理的爬树防坠装置的研究
	1、一种组装式电安绝缘隔离板背景调研及设计分析；
2、一种组装式电安绝缘隔离板的加工、组装；
3、一种组装式电安绝缘隔离板测试。
	1


2.3服务内容
2.3.1项目目标
研制装置具备良好的人体工学适配性，确保在攀爬作业中实现稳固支撑、有效防坠及便捷操作。能够通过三角支撑机构维持人体平衡、并能牢固固定于不同直径与形状树干上的防护装置，同时选用高强度、轻质、耐腐蚀材料，在确保安全性的前提下，减轻负重，提升作业效率与适应性，全面提高树障清理过程中的人员安全保障水平。
2.3.2加工内容
（1）主结构框架加工
防坠装置的主结构框架是整套系统的核心承力部分，加工过程中需依据设计图纸完成支撑架、连接节点和力学三角架等关键部件的制造。采用高强度铝合金或轻质碳钢材料，通过激光切割、折弯成型与高精度焊接等工艺构建承力架构。加工过程中必须严格控制构件尺寸与角度精度，保证整体结构在不同树干形态下均可形成稳定的三角支撑形态，具备抗侧翻与抗扭转能力，同时满足轻量化设计目标。
（2）人体支撑部件加工
装置中的足踏、支架等人体接触部件需结合人体工学进行加工，提升作业时的舒适性与稳定性。采用高密度工程塑料、泡棉复合橡胶或轻质铝合金等材料，通过注塑、热压或焊接成型，并在表面设置防滑纹理或柔性包覆层。加工中需特别注重边缘倒角处理及尺寸贴合，确保支撑面既能均匀分散人体受力，又不影响攀爬动作的灵活性与安全性。
（3）可调节固定机构加工
加工具备张紧与锁止功能的可调节固定机构。机构由卡扣、旋钮螺栓及辅助弹簧组成，材料均采用高强度钢材制作，加工方式包括数控车铣、滚花处理与螺纹加工。卡扣部分采用防腐合金钢材料，并配套防滑橡胶垫圈，确保夹紧力稳定且不损伤树皮。装配后需进行反复开合与耐久测试，验证其在不同工况下的牢固性与操作便捷性。
设计图如下所示；
[image: ]
2.3.3主要技术指标
（1）承载能力指标
爬树防坠装置必须具备良好的承载性能，以满足作业人员在高空环境下的安全作业需求。装置的最大静态承重应不低于150 kg，能够承受成年人携带工具装备后的总质量，并在动态冲击载荷作用下保持结构完整。在多点受力或偏心负载情况下，结构允许的最大变形量不得超过5 mm，确保不影响装置稳定性与安全性。
（2）适配树干范围
为提升装置的通用性，防坠装置必须能够适应多种直径与形状的树干结构。装置固定夹具的调节范围需覆盖常见树干尺寸，具备良好的包覆性和可调节性。装置能够牢固贴合不同形态的树干，提升稳定性与操作灵活性。
（3）稳定性与防滑性能
在攀爬过程中，防坠装置的稳定性至关重要。装置必须具备高摩擦力和有效的防滑结构，接触树干部分的摩擦系数应不低于0.65，以防止装置在干燥或潮湿环境中出现滑移。
（4）装置重量与便携性
为适应野外作业环境，装置的重量与便携性设计尤为重要。整体装置的重量需控制作业人员可单人背负使用。各部件应具备良好的可拆卸与折叠功能，便于存放与运输。
2.3.4交付成果
（1）用于树障清理的爬树防坠装置加工服务。
三、应遵循的主要标准
[bookmark: _GoBack]3.1验收标准
（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。
（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。
3.2项目资料要求
（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。
（2）提供的图纸应符合标准规格。
（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
四、供应商需说明的其他问题
4.1组织保证
应答方应保证相应的技术开发、加工测试能力，并至少1名项目经理，3名技术人员参与本项目，并具备相关项目经验。 
4.2质量保证
应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目开发建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划加工、开发与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。
应答方应根据整个项目工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目质量。
投标人需提供在有效期内的质量、环境、职业健康等三体系认证证书，并提供有效证明。
投标人需提供近三年内已完成相关业绩证明，其中不少于5项机械加工项目。
五、后续服务要求及其他
5.1其他服务要求
保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。
5.2实用化推广培训要求
1） 承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；
2）按进度要求完成高压电容器元件击穿定位与监测装置项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；
3）项目完成后提供一年技术服务支持。
5.3保密要求
1）保密范围
项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息及加工组装测试所涉及成果和主要方案负有保密责任。
2）保密期限
自相关资料或信息以及加工组装所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。
5.4技术成果权益的归属和分享
除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。
1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。
2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。
3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。
4）本任务所产生加工成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。
5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。 
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