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经济型分布式信号中继装置材料购置
技术规范书
海南电网有限责任公司屯昌供电局
    二〇二五年九月
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1总则

1.1本规范仅针对“经济型分布式信号中继装置材料购置”（以下简称项目）的招标。

1.2本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求。

1.3本技术规范所建议的项目研究内容如与供应商所执行的内容不一致，供应商应按更高标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由采购方、供应商双方协商确定。

1.5采购方保留对本文件的解释和修改权，供应商应对本文件内容进行严格地保密，未经采购方授权不得将此文件泄漏给第三方，否则采购方有权追究供应商的责任。

2项目目标

完成经济型分布式信号中继装置研制所需材料购置，满足装置研制需要。 

3服务界限

3.1投标方负责完成经济型分布式信号中继装置所需材料供应，主要包含（ MCU处理芯片、信号转换放大模块、壳体、自动寻址无线组网芯片、线缆等附件）。

3.2本项目涉及的材料、工器具、机具、相应的材料试验全部由投标方提供，且费用包含在合同价款中。

4项目总体要求

完成经济型分布式信号中继装置研制所需材料购置，满足装置研制需要。
5技术指标

5.1功能说明及技术参数

符合标准：YD/T 3615-2019  YD/T 1584.4-2007
电器级别：CB级

额定工作电压：AC400V

5.2 所需专用材料使用条件

5.2.1使用温度范围：-20℃～+150℃。

5.2.2湿度：日相对湿度平均值≤95%，月相对湿度平均值≤90%海拔：≤1000m。

5.2.3绝缘强度：满足国家规范要求，适用于10kV线路基杆安装。

5.3 所需专用材料清单

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	MCU处理芯片
	工作频率100~350MHz；32位，信号转换放大接口等
	1
	套
	

	2
	信号转换放大器
	负责将sim信号进行上下行增益后输出信号
	1
	套
	

	3
	自动寻址无线组网器
	根据外部信号的强弱来自动调节放大的倍数
	1
	套
	

	4
	壳体
	200*300*200mm
	1
	套
	

	5
	附件
	铜排、电源线、螺丝等附件
	1
	套
	


6项目管理

6.1实施管理

投标方设立项目负责人，项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的过程控制及材料交付。

6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。

6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，实施协调和项目验收等事务的安排与协调。

6.2质量保证

6.2.1本项目所包含的的材料质量保障相关的费用全部包含在合同价款中。

6.2.2投标方应建立健全物质管理制度，完备物质出、入库手续，并详细记录。投标方使用的材料、设备的质量和规格型号必须经招标方认可后方能用于项目。

6.2.3投标方使用的材料必须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。不论是否经过招标方代表检验，均由投标方对其质量负责。如发现投标方将不合格产品、设备用于该工程，招标方有权要求投标方更换并承担全部费用。

6.2.4投标方使用的材料必须有完整的产品合格证、材质证明书并于开工前向招标方提供复印件，如果不符合质量要求，招标方有权拒绝投标方在工程中使用。

6.2.5招标方有权到投标方选定的供货商检查设备、材料质量。

7服务内容

7.1设备的免费质保期不低于1年;

7.2投标方必须24小时（节假日或工作日）答复售后服务的需求，并在72小时内提供技术服务。

8项目验收

投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，招标方在收到验收申请后五个工作日内开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。
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