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1.总则
本技术规范仅针对“一种可替换式刀闸机械闭锁装置”项目（以下简称项目）。

（1）本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
（2）如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

（3）投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

（4）本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

2.项目目标
项目针对刀闸闭锁挂环锈蚀断裂更换过程中不仅需要拆卸连杆、抱箍，还需要停电调整刀闸位置才能完成作业的困难，研制一种专用闭锁装置，实现无需设备停电、无需拆卸抱箍、无需调整刀闸即可更换锈蚀刀闸闭锁挂环，从而降低作业难度及减少作业时长。
3.服务界限
（1）本次项目改造的材料部分和加工实施方案由采购方提供。
（2）供应商根据采购方提供的材料和加工方案进行实施，同时根据采购方要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。
（3）供应商设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。
（4）供应商应配合采购方完成实现项目目标的相关工作。
（5）投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。
4.项目总体要求
通过研制的一种可替换式刀闸机械闭锁装置将原需停电才能进行的更换锈蚀闭锁挂环工作改进为不停电既可完成更换，提升电网供电可靠性。同时极大降低作业难度，无需复杂的调整过程，一拆一装既可完成更换，提升工作效率。
5. 技术要求与指标
5.1功能概况
本项目将研发设计一种可替换式刀闸机械闭锁装置，装置结构包括闭锁环、转轴、连接套、锁紧螺帽组成。使用前先使用砂轮机将原锈蚀闭锁挂环切除，然后解开新闭锁装置锁紧螺帽，退出连接套，通过转轴打开闭锁环，将闭锁装置套入刀闸垂直操作连杆和操作杆，确认闭锁可靠，通过连接套连接后，拧紧锁紧螺帽，完成刀闸闭锁挂环的更换。
5.2 主要技术指标

5.2.1技术要求：

1、新型闭锁装置设计一个转轴，使原来的闭合圈变成了开口圈，更换时无需解开刀闸垂直连杆抱箍，直接将新型闭锁装置扣入刀闸垂直连杆及操作把手间即可完成安装，实现不停电即可完成更换作业。

2、使用连接套及锁紧螺帽进行装置开口圈的连接与固定，避免焊接导致的焊口易锈蚀及降低了作业难度。

5.2.2技术参数：

1. 主体圆环：尺寸M8、材料T2铜材，可承受剪切强度150Mpa，。

2. 连接套：尺寸M8*15、材料黄铜。

3. 锁紧螺母：尺寸M8*8、材料黄铜、自锁螺母。

4. 转轴：尺寸M4*8、材料黄铜。

6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

（1）负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
（2）负责项目实施进度安排等事务协调。
（3）作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
（4）按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

（1）在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
（2）在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
（3）遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
（4）及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
（1）正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
（2）项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
（3）应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
（4）项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
（5）项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。
6.3项目进度管理

	任务名称
	开始时间
	完成时间
	主要内容及交付项

	一种可替换式刀闸机械闭锁装置
	合同签订日
	
	主要内容：
完成需求调研
交付项：
1、需求规格说明书

	
	
	
	主要内容：
完成对一种可替换式刀闸机械闭锁装置；完成对可靠性改进措施的建议
交付项：
第三方测试报告

	
	
	
	主要内容：
1、装置试运行
2、项目验收
交付项：
1、装置试运行分析报告
2、项目验收报告


7.技术服务
（1）投标人配合开展适用于一种可替换式刀闸机械闭锁装置的研发设计与建设工作；
（2）投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

（3）投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作；
（4）投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目进行验收。
9.预期成果
1.一种可替换式刀闸机械闭锁装置30套；

2.发明专利1项；

3.实用新型专利1项；
4.录用期刊论文1篇；
5.拍摄刀闸闭锁装置安装视频1部；
6.整理刀闸闭锁装置问题库1套。
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