	

	

附录G 承包商安全协议（模板）（规范性附录）
【说明：安全协议应明确项目实施过程中存在的安全生产风险，双方在项目中各自负责的工作内容和承担的安全责任、违约责任以及承包商管理奖惩条款、工作/许可程序、可能风险及应对措施、紧急程序、人员条件/培训、安全检查、现场标识与环境、安全工器具、个人防护用品、施工机械与设备等内容。可在此模板基础上，根据项目安全生产风险补充完善。】【此段签订时删除】	
承包商安全协议（模板）
	项目名称：
	

	甲  方：
	

	乙  方：
	


为进一步明确双方的安全管理责任，确保施工中人身、设备的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及有关政策的相关规定，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经甲乙双方协商同意并达成如下协议，本协议作为【《                》（合同编号：          ）】（下称“合同”）附件，具有同等法律效力。
第一条  甲方安全责任
甲方不得对乙方提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。
甲方应按合同支付施工建设工程安全文明施工措施费用。
甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。
甲方在开工前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员进行项目全面交底，并经双方相关人员当面签字确认。其中包括项目主要和重大风险辨识和应急预案等内容。
甲方应当向乙方提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
甲方在乙方进场前，应对乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员等进行安全教育培训，考试合格方可进场。
负责施工合同中规定的由甲方承担的其他安全生产责任。
第二条  乙方安全责任
1. 乙方应严格遵守国家相关安全管理法律、法规及甲方相关安全管理规章制度，切实做好安全生产。
1. 工程实行乙方施工总承包的，由乙方对施工现场的安全生产负总责，乙方不能因为工程分包而转移其安全生产责任，除合同约定外，所有工程分包须经过甲方同意。
1. 乙方依法将工程分包给其他单位的，乙方应确保分包单位具备相应资质、施工人员满足工程需要，分包合同中应当明确各自安全生产方面的权利、义务和责任。
1. 乙方应将劳务分包商施工人员纳入本单位员工管理范畴，建立健全各种管理台帐，统一技术培训和安全教育、考核，统一配备安全防护用品，并对劳务分包商的施工作业进行全面管理。
1. [bookmark: _GoBack]乙方应建立健全安全生产责任制并落实本项目全员安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，明确各岗位人员的安全职责及到位衡量标准。
1. 乙方应当设立安全管理机构，并按照国家相关法规要求配备专（兼）职安全员，须在开工前将项目安全负责人、专（兼）安全员名单以书面方式通知甲方，并附资格证书的复印件。
1. 乙方应当保证本单位安全生产条件所需资金的投入，乙方项目负责人、工程技术人员和安全管理人员对工程施工过程进行安全检查并做好记录。发现违章指挥、违章作业等行为应立即制止。
1. 乙方的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，按照国家、地方及甲方有关安全生产事故事件报告处理的规定及时、如实报告生产安全事故事件。
1. 乙方对安全文明施工措施费用，应当按以下范围使用，不得挪作他用。
（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括发电、输电、变电、配电等设备设施的安全防护及安全状况的完善、改造、检测、监测及维护，作业场所的安全监控、监测以及防触电、防坠落、防物体打击、防火、防爆、防毒、防窒息、防雷、防误操作、临边、封闭等设施设备支出；
（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备设施支出和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；
（三）开展重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，安全生产信息化、智能化建设、运维和网络安全支出；
（四）安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
（五）安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出；
（六）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新设备的推广应用支出；
（八）安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出；
（九）安全生产责任保险支出；
（十）与安全生产直接相关的其他支出。
1. 特种作业人员及特种设备操作人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得资格证书，报监理（无监理时报甲方项目负责人）审核后，方可上岗作业。
1. 乙方应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部37号令）、《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、《电力建设工程施工安全管理导则》（NBT 10096-2018） 中明确的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经过乙方技术负责人审核，监理工程师审批后，报甲方审查通过后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。对超过一定规模危险性较大的分部分项工程的专项方案，乙方还应组织行业内专家进行审查论证。
1. 工程施工前，乙方应按《南方电网调峰调频发电有限公司运行分公司承包商安全管理业务指导书》要求履行项目开工许可手续。
1. 工程施工前，乙方应做好风险分析，落实相应的安全措施。乙方负责项目管理的技术人员对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。每日施工前，通过“班前会”对作业人员交待安全措施和注意事项。
1. 乙方应建立现场隐患排查治理制度和隐患管理台账，定期督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。发现的重大隐患时，应及时报告，并制定切实可行的整治方案，做到责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。
1. 乙方应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志应符合南方电网安健环标准。
1. 乙方应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，乙方应当做好现场防护。
1. 乙方对施工现场危险物品的管理和使用，必须严格执行国家相关法律法规，并落实安全可靠的防范措施，确保施工现场安全使用。
1. 乙方对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。
1. 乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
1. 乙方应当向作业人员提供合格的安全防护用品和施工机具，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。乙方应监督作业人员遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具。
1. 施工现场的安全防护用品以及施工机具必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的管理台账，并按照国家或行业有关规定及时检验和报废。
1. 乙方项目负责人、安全管理负责人、专（兼）职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格，还需通过甲方的安全教育培训考试合格。以上人员若需变动，应经过甲方批准同意。
1. 乙方应在作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应进行安全知识考试，考试不合格人员及未参加考试人员不得进入生产现场。考试结果及作业人员变动情况报监理备案。
1. 乙方施工交叉和相邻区域有其他承包商施工，可能危及对方安全的，双方应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
1. 乙方不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的材料、工艺、设备。
1. 现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方应当为施工现场作业人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由乙方支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至合同完工验收合格止。
1. 乙方除执行甲方应急预案外，应制定本单位应急预案和现场处置方案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
1. 乙方发生生产安全事故，应当按照国务院493号令、国家电力监管委员会31号令及《中国南方电网有限责任公司电力事故（事件）调查规程》中有关事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向有关部门报告。
1. 乙方应服从甲方及工程监理的监督检查，按时完成甲方或工程监理提出的整改要求；参加甲方或工程监理组织召开的有关会议，并落实会议所提出的有关要求。
1. 负责法律法规及施工合同中规定的由乙方承担的其他安全生产责任。
第三条  违约责任
1. 甲方未尽到本方安全责任，造成的损失由甲方承担。
1. 触犯国家、行业有关安全生产和环境保护的法律、法规、规程的，由责任方承担相应法律责任。
1. 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏或财产损失等，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
1. 乙方未尽到其应尽的安全责任，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
第四条  安健环考核
1. 为了落实安健环管理的责任，甲方对乙方在施工现场进行安健环考核，具体执行《施工现场安健环考核标准》（本协议附件）。
1. 对乙方施工现场安健环问题，甲方将以《安全整改通知单》及时通知乙方要求进行处理和整改。乙方在收到《安全整改通知单》后，应组织人员在限定时间内完成整改。
1. 当涉及经济考核时，甲方将以《安全考核通知单》通知乙方，乙方应按要求进行整改。甲方将在合同结算时扣除考核金额，考核款金额累计一般不超过合同总价的10%。
第五条  其他
1. 本协议与合同同时生效和终止。
1. 本协议如有争议，争议解决办法与合同争议解决办法相同。
1. 本协议未尽事宜，双方协商解决。
1. 如有与国家和地方有关规定相悖的，按国家和地方有关规定执行。
1. 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方法定代表人或授权代表签署并盖章后立即生效。


甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：                    

法定代表人                                   法人代表
（或委托代理人）：                             （或委托代理人）：  

日期：　   年　 月　 日            日期：　　年　 月　 日    


安全协议附件
施工现场安健环考核标准
[bookmark: _Toc256713128][bookmark: _Toc301180784]一、说明
1. [bookmark: _Toc526137039]依照合同相关条款的约定，本标准作为合同要求具体化的延伸，甲方对乙方安健环管理的任何不符合现象具有考核的权利。
1. 安健环考核主要依据中国南方电网有限责任公司发布的《现场作业违章扣分条款》，违章扣分条款共四类，其中：A类扣12分/起、B类扣6分/起、C类扣3分/起、D类扣1分/起。
二、考核内容
1. 对于乙方施工现场安健环存在的问题，甲方对照《现场作业违章扣分条款》对违章人员分别进行扣分。
1. 乙方应按以下要求负责开展违章作业人员的安全管理工作：
(1) 同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计达12分的，取消资格，乙方应对违章人员进行不少于5天的脱岗教育培训，经安规考试合格后方可继续工作。
(2) 同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计达9分的，乙方应对违章人员进行不少于1天的脱岗教育培训。
(3) 同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计达6分的，乙方应对违章人员进行不少于半天的脱岗教育培训。
(4) 同一作业人员在一个统计年度内，违章扣分累计大于0分小于6分的，乙方应要求违章人员自学整改。
(5) 同一人在一个统计年内出现两次A类违章或累计扣分值达24分的，列入“黑名单”。从列入黑名单之日起算，1年内不得在运行公司业务范围内从事现场工作。乙方应更换作业人员。
乙方施工现场违章作业，除了对违章人员进行扣分外，出现以下情况时，甲方将对乙方的按300元/分进行经济考核。
(1) 施工现场出现A、B类违章；
(2) 对甲方发出的《安全整改通知单》，乙方逾期不整改又未说明原因而延期的；
(3) 对现场反复出现的违章行为及不安全状态，乙方未采取控制措施或措施不得当的；
甲方每次发现乙方作业人员存在上一条款中的A或B类违章时，除按上一条款标准对乙方进行扣分及经济考核外，甲方将对乙方项目负责人、安全员进行约谈。
三、现场作业违章扣分条款
《现场作业违章扣分条款》违章扣分条款共四类，其中：A类扣12分/起、B类扣6分/起、C类扣3分/起、D类扣1分/起。具体扣分条款详见下表：
	违章代码
	违章现象
	违章类型
	扣分对象

	A01
	未按规定办理线路第一、二种工作票,厂站第一、二、三种工作票,带电作业工作票,紧急抢修工作票,低压配电网工作票,检修申请单,动火工作票或规范性书面记录（包括施工作业票、二次措施单、书面形式布置记录）开展现场作业
	两票文件
	工作负责人

	A02
	未根据操作要求办理电气操作票或单一操作的书面操作记录
	两票文件
	操作人
监护人

	A03
	未经停电、验电、接地即开展作业，未按照工作票所列“应装设的接地”要求装设接地或工作地点未装设封闭接地，擅自变更接地位置
	两票文件
	工作负责人
作业人员

	A04
	未完成工作票所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）布置,工作许可人即进行工作许可
	两票文件
	工作许可人

	A05
	工作票未经许可或工作票、线路分组派工单所列主要安全措施（开关、刀闸、接地）未全部落实前，工作负责人即安排工作班成员作业
	两票文件
	工作负责人

	A06
	违章指挥、强令工作班人员冒险作业；未办理开工/复工手续擅自组织施工，或停工令执行不到位
	信息传递
	违章指挥人员

	A07
	电网运行方式安排违反“三个不安排”要求，设备超设计标准限额、超实际承载能力运行
	人员行为
	相关人员

	A08
	在存在感应电触电风险的导地线等设备作业时，未使用个人保安线或接地线，或个人保安线或接地线未有效接地
	机具防护
	作业人员

	A09
	跨越、邻近带电线路架设、拆除导地线施工时,未制定及落实防止导地线脱落、滑跑、反弹的保护措施
	人员行为
	工作负责人

	A10
	现场工作中，工作人员或机具与带电体不能保持规定的安全距离且未采取有效措施，如：在多回线路杆塔进行非带电作业时进入带电侧横担；被砍树木与带电运行的线路安全距离不足且未采取控制树木倾倒方向或未采用绝缘隔离等防护措施；在带电设备附近进行吊装作业时，安全距离不够且未采取有效措施；试验中的高压引线及高压带电部件与周围人员的距离小于规定的安全距离
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	A11
	擅自扩大工作票所列工作范围、超越安全遮栏开展工作，或实际作业内容与工作票内容无关
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	A12
	未经许可且未落实防触电措施，即擅自打开带电开关柜的前、后盖板，静触头绝缘挡板等隔离装置
	人员行为
	作业人员

	A13
	违规使用解锁钥匙或采用非常规解锁用具，擅自解除设备的电气闭锁装置或机械闭锁装置
	人员行为
	操作人
操作监护人

	A14
	在设备试验、检修工作中，工作班人员擅自操作未经运行人员许可的隔离开关或接地刀闸（接地线）
	人员行为
	作业人员

	A15
	带负荷断、接引线
	人员行为
	作业人员

	A16
	违规约时停、送电
	人员行为
	操作人

	A17
	非特种作业人员进行特种作业，包括无证从事高处作业；作业人员持假冒特种作业证从事特种作业
	人员行为
	作业人员

	A18
	杆塔线路进行机械牵引、展放作业时，安排人员登杆作业（调整滑车预偏除外)，或线路杆塔上有人作业时，下方人员进行杆塔拉线的调整、拆除，以突然剪断导线、地线、拉线等方法撤杆撤线
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	A19
	高处作业未使用安全带等防坠落用品、装置，或安全带未挂在牢固的构件上，或攀登杆塔、转移位置时失去安全带的保护
	机具防护
	作业人员

	A20
	进入电缆沟、疏水沟、下水道、井下等有限空间工作未严格执行“先通风、再检测、后作业”要求
	作业环境
	工作负责人
作业人员
有关监理人员

	A21
	带明火进入易燃易爆物品储放场所，或在易燃易爆物品储放场所动火工作未采取防火等安全措施，动火作业点5米内未清除可燃物品或作业后在现场遗留火种
	作业环境
	工作负责人

	A22
	劳务分包人员担任施工班组班长
	人员行为
	相关人员

	A23
	现场作业人员未经安规考试合格即上岗作业
	人员行为
	作业人员

	A24
	擅自改变调度管辖设备状态
	人员行为
	操作人
操作监护人

	A25
	使用无证、未按规定检验或检验不合格的特种设备，违规使用起重设备载人作业，或未经计算、验证、检验、审批等程序违规使用自制高空作业平台、吊篮（吊笼）载人作业
	人员行为
	使用人员

	B01
	未按照规定制定作业计划；或作业计划未按要求录入信息系统，“体外循环”
	两票文件
	相关人员

	B02
	工作票主要安全措施（开关、刀闸、接地）遗漏、错误，或停电线路、工作地点、工作任务、设备编号错误
	两票文件
	工作负责人
工作票签发人
工作票会签人

	B03
	操作票所列操作任务与操作票不相符，现场设备（设备状态、设备名称编号)错误，主要操作项目错项、漏项或顺序原则错误
	两票文件
	操作人
操作监护人
值班负责人

	B04
	运行单位未对施工单位进行安全技术交底(代)
	信息传递
	运行单位人员

	B05
	现场开始工作前，工作负责人未向全体工作班人员宣读工作票，未明确交代工作内容、范围、分工、带电部位、安全措施等安全交代内容
	信息传递
	工作负责人

	B06
	工作负责人擅自安排、指派工作票所列工作班人员之外的其他人员参与作业，或工作人员变更未按规定办理变更手续
	信息传递
	工作负责人

	B07
	工作班成员还在工作或还未完全撤离工作现场就办理工作终结手续
	信息传递
	工作负责人

	B08
	全部作业结束后，作业人员布置的安全措施未拆除或未恢复至作业前状态,现场未清理、人员未撤离、工作负责人未向工作许可人报告作业完工情况、未办理相应的作业终结手续；作业人员撤离现场后，擅自返回工作地点，继续工作或清理工具、遗留物
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	B09
	作业人员未经工作负责人或分组负责人或监护人同意，未参加工作负责人组织的现场安全交代，或不清楚工作任务、危险点，擅自开始或参与工作
	人员行为
	作业人员

	B10
	工作票中相关“三种人”不具备规定的资格要求
	人员行为
	相关人员

	B11
	现场作业人员存在未经实际技能考核合格、未持证上岗等不具备相应现场作业资格情况
	人员行为
	作业人员

	B12
	操作票所列人员不具备相应资格
	人员行为
	相关人员

	B13
	在变电站、发电厂等生产运行区域超速、无证驾驶机动车
	人员行为
	相关人员

	B14
	交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放线、撤线时，未采取搭设跨越架、封航、封路等安全措施
	人员行为
	工作负责人

	B15
	接地线或个人保安线装设不牢固，或接地线夹易脱落，接地体或临时接地体埋深不满足安规要求
	人员行为
	作业人员

	B16
	在带电设备周围采用钢卷尺、皮卷尺、线尺（夹有金属丝者）进行测量工作
	人员行为
	作业人员

	B17
	电力线路设备拆除后，带电部分未处理
	人员行为
	工作负责人

	B18
	未按照操作票操作项目顺序进行操作，存在漏项、跳项
	人员行为
	操作人
操作监护人

	B19
	未按规定履行操作监护程序而独自进行操作
	人员行为
	操作人

	B20
	组立杆塔、撤杆、撤线或紧线前，未按规定采取防倒杆塔措施，拉线、地锚、索道投入使用前未计算校核受力情况；杆塔组立或组塔架线前，未全面检查或超载荷使用工器具，未紧固地脚螺栓或未对地脚螺栓开展验收或验收不合格；杆塔组立中，超允许起重量起吊；杆塔组立后杆根未完全牢固或做好拉线即上杆作业
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	B21
	在线路杆塔发生基础松弛、塌陷，拉线失效，杆体严重歪斜，塔材变形，导线断股，金具断裂等严重问题时，未采取可靠安全措施即登杆塔开展作业
	人员行为
	工作负责人

	B22
	登杆前未核对线路名称、杆号、色标，未检查基础、杆根、拉线、爬钉等
	人员行为
	作业人员

	B23
	用绝缘棒拉合隔离开关、经传动机构拉合隔离开关和断路器、装卸高压可熔断保险、高压验电，对厂站设备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘靴；对配电网设备装拆接地线时未戴绝缘手套、未穿绝缘鞋；雷雨天气及一次设备发生接地时，未穿绝缘靴巡视厂站内室外高压设备
	机具防护
	操作人

	B24
	进入水力发电机的蜗壳、尾水管等危险部位时未做好防坠落等安全措施
	机具防护
	作业人员

	B25
	低压不停电作业未穿绝缘鞋、未戴低压绝缘手套或帆布手套、未使用有绝缘柄的工具
	机具防护
	作业人员

	B26
	对电缆（或试验设备）进行放电及更换试验引线时，未戴绝缘手套
	机具防护
	作业人员

	B27
	绞磨、汽车吊、卷扬机等起重机械、牵引设备无制动和逆止装置，或制动装置失灵、不灵敏，或受力工器具的吊钩防脱落保险装置残缺、失效
	机具防护
	使用人员

	B28
	起重机械、高空作业平台、吊篮（吊笼）、牵引设备、钢丝绳等起重、起吊、牵引设备超过铭牌规定额定荷载值使用
	机具防护
	使用人员

	B29
	邻近带电设备场所使用的起重机和绞车等牵引工具未接地，作业的导（地）线未在工作地点接地
	机具防护
	工作负责人

	B30
	在带电设备附近使用金属梯子进行作业
	机具防护
	使用人员

	B31
	未按电力调度规程整定继电保护、调度自动化、安全自动装置的定值
	人员行为
	作业人员

	B32
	货运索道载人或超载使用，或使用有缺陷的载人提升设备
	机具防护
	使用人员

	B33
	特种作业人员未经年审或证件过期仍开展特种作业
	人员行为
	作业人员

	B34
	乘坐船舶或水上作业不使用救生装备
	机具防护
	作业人员

	B35
	超负荷作业、超承载能力承接工程
	信息传递
	相关人员

	B36
	未开站班会，或站班会安全技术交底等“三交”、“三查”工作与现场实际不符；安全控制措施未真正落实（基建领域专用）
	两票文件
	工作负责人

	B37
	二次措施单与现场不符合
	两票文件
	工作负责人

	B38
	对同杆塔架设的多层、同一横担多回线路验电时，未按先验低压，后验高压，先验下层，后验上层，先验近侧，后验远侧的顺序验电
	人员行为
	作业人员

	B39
	在临近运行线路进行基础开挖施工时，未采取防止开挖对运行线路基础造成破坏的措施
	人员行为
	现场负责人

	B40
	在高速公路、一级公路等车流量较大的公路施工时，未在工作场所周围装设遮拦（围栏），未设置警示标示，夜间未设置警示光源，未派专人看守
	人员行为
	现场负责人

	B41
	醉酒、酒后等不清醒状态下开展作业
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	B42
	雨天在户外操作电气设备时，验电器、绝缘棒、操作杆无防雨罩，未穿绝缘靴、戴绝缘手套
	机具防护
	作业人员

	B43
	使用不合格工器具（存在严重破损、裂纹、污秽、松脱、断股等明显缺陷或达到报废标准）
	机具防护
	相关人员
工作班成员

	B44
	未使用相应电压等级且合格的验电器进行验电
	机具防护
	使用人员

	B45
	脚手架未按规定搭设，材质、规格不符合规范要求，铺板不严密、牢靠，未设置扫地杆、剪刀撑、抛撑、连墙件，脚手架未采取封闭防护措施或防护措施不规范
	机具防护
	使用人员

	B46
	开工前未对照“超过一定规模的危险性较大分部分项工程”建立项目危大工程清单，或未组织编制专项施工方案，或专项方案未按规定论证、审核、审批、交底及现场监督实施
	两票文件
	管理人员
现场负责人

	B47
	不执行或无故拖延执行调度命令
	人员行为
	受令人
操作人

	B48
	在可能存在交叉、间歇带电的设备上作业，或在一个电气部分进行多专业协同作业时，工作负责人未履行专职监护职责参与现场作业
	人员行为
	工作负责人

	B49
	绞磨或卷扬机放置不平稳或锚固不可靠，如利用树木或外露岩石作牵引、制动等主要受力锚桩
	人员行为
	使用人员

	B50
	穿越未停电接地或未采取绝缘隔离措施的绝缘导线进行工作
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	B51
	使用的Ⅰ类绝缘防护电动工具金属外壳未可靠接地，或接地装置连接不可靠、不符合规程要求，或裸露导电部分未装设安全保护罩
	机具防护
	使用人员

	B52
	正在使用中的砂轮机、切割机、锯木机的刀片有裂纹、破损，或机械转动部分保护罩破损、缺失
	机具防护
	使用人员

	C01
	工作票的签发人同时兼任该项工作的工作负责人，或签发空白工作票
	两票文件
	签发人

	C02
	工作票、操作票、每日安全技术交底、现场勘查记录等作业文件存在签名漏签、事后补签、违规代签现象
	两票文件
	相关人员

	C03
	工作负责人未履行临时变更或交接手续离开作业现场
	两票文件
	工作负责人

	C04
	工作票不按规定办理延期手续
	两票文件
	工作负责人

	C05
	工作票存在工作地点或工作任务不清晰或与现场不符、工作票填写不合格、工作票附属单不齐全
	两票文件
	工作负责人
工作票签发人
工作票会签人

	C06
	一份现场电气操作票存在两个及以上操作任务，或操作任务描述不准确
	两票文件
	操作人
操作监护人
值班负责人

	C07
	工作负责人违规持有两张及以上工作票同时组织开展工作
	两票文件
	工作负责人

	C08
	未开展现场勘察；现场勘察记录与现场不一致；未留存勘察记录；工作票（作业票）签发人和工作负责人均未参加现场勘察
	两票文件
	工作负责人
工作签发人

	C09
	未开展风险评估、风险评估定级错误或未按规定制定风险管控措施
	两票文件
	现场负责人

	C10
	装、拆接地线后未及时做好相关记录
	两票文件
	相关人员

	C11
	原条款提级为B51违章，该违章代码留空
	
	

	C12
	砍伐树木过程中，未采取防止树枝跌落导线及砸伤人员的措施
	人员行为
	工作负责人

	C13
	在高处作业地点的垂直下方及坠物可能落到的地方通行或逗留；高处作业人员随手上下抛掷工具、器具和材料
	人员行为
	作业人员

	C14
	放线、紧线与撤线作业时，工作人员站或跨在已受力的牵引绳、导（地）线的内角侧及正上方、牵引绳或架空线的垂直下方、导（地）线及牵引绳圈内
	人员行为
	作业人员

	C15
	高边坡施工未按要求设置安全防护设施；对不良地质构造的高边坡，未按设计要求采取锚喷或加固等支护措施
	人员行为
	工作负责人

	C16
	现场坑、沟、孔洞、临边、临时道路、桩基础等施工区域、模板拆除区域未按规定设置盖板或防止外人通行的围栏、警示标示
	人员行为
	工作负责人

	C17
	起吊作业范围没有防止外人通行的围蔽设施、未设置警示标示
	人员行为
	工作负责人

	C18
	在城区、人口密集区、通行道路上或交通道口施工时，工作场所周围未设遮栏（围栏）或其他安全措施
	人员行为
	工作负责人

	C19
	漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的安全遮栏（围栏）
	人员行为
	工作许可人
工作负责人

	C20
	高压试验现场未装设遮栏，或遮栏与试验设备高压部分未保持足够的安全距离，或未向外悬挂“止步，高压危险！”标示牌
	人员行为
	工作负责人

	C21
	漏装（拆）、错装（拆）工作票所列安全措施中的标示牌
	人员行为
	工作许可人
工作负责人

	C22
	施工检修电源箱外壳未接地或接地不规范、无锁、无警示标示等
	人员行为
	使用人员

	C23
	随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标示
	人员行为
	相关人员

	C24
	作业人员擅自移动安全遮栏（围栏）、拆除标示牌等
	人员行为
	作业人员

	C25
	擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层,或因工作需要拆除附属设施时未设明显标示，未及时恢复
	人员行为
	作业人员

	C26
	运行值班人员未经批准擅自离开运行值班岗位
	人员行为
	值班人员

	C27
	作业人员擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线
	人员行为
	作业人员

	C28
	电容器、电缆等设备检修前或试验调整接线前，未逐个、逐相进行充分放电
	人员行为
	作业人员

	C29
	作业人员在受力钢丝绳上下方、内角侧，或起吊物下逗留或通过
	人员行为
	作业人员

	C30
	将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运行中转动设备的遮栏内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作
	人员行为
	作业人员

	C31
	攀爬脆弱或枯死的树枝和已经锯过或砍过未断的树枝
	人员行为
	作业人员

	C32
	不按规定顺序装、拆接地线
	人员行为
	作业人员

	C33
	电动工具搬动和移动、收放电源线时未切断电源
	人员行为
	作业人员

	C34
	操作时未执行唱票复诵制度
	信息传递
	操作人
操作监护人

	C35
	工作负责人在工作内容、分工、范围等变动后，未重新组织工作班人员进行安全交代
	信息传递
	工作负责人

	C36
	建设单位、施工单位、监理单位等管理人员未按作业风险管控规定履职管控
	信息传递
	相关人员

	C37
	动火作业、带电作业、搭设跨越架等《安规》规定需设置专人监护的作业未按照要求设置专人监护或监护不到位
	信息传递
	工作负责人

	C38
	高压试验加压过程未进行监护和呼唱，变更接线或试验结束时未将升压设备的高压部分放电、短路接地
	信息传递
	作业人员

	C39
	起吊作业进行中，操作人员离开操作台、室，指挥人员离开现场，或指挥信息不清晰、不畅通
	信息传递
	指挥人员
操作人员

	C40
	搬运、起吊重大物件无统一指挥、统一信号
	信息传递
	工作负责人

	C41
	电源箱设置不符合“一机、一闸、一保护”要求，临时电源箱无漏电保护装置或漏电装置损坏，或插头、插座、电源箱破损明显，或使用铁线、铜线等代替保险丝
	机具防护
	使用人员

	C42
	电气设备、工具的电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座使用
	机具防护
	作业人员

	C43
	户外使用中的电焊机无防雨措施，或电焊机电源线直接搭接在电线上
	机具防护
	使用人员

	C44
	绞磨牵引钢丝绳未从绞磨下方卷入，钢丝绳未在磨芯上绕5圈以上，磨芯未放置防钢丝绳跑出的安全装置
	机具防护
	使用人员

	C45
	使用砂轮、钻床、电钻、冲击钻时戴棉纱手套操作
	机具防护
	作业人员

	C46
	在无专人扶持或未绑扎牢固的梯子上作业，或梯子架设在不稳定的支持物上，或梯子无防滑措施，或人字梯无限制开度的拉绳
	机具防护
	监护人

	C47
	有人站立梯子上作业时移动梯子，站立在梯子限高档位以上作业或两人同时站立在同一梯子上作业
	机具防护
	作业人员

	C48
	脚手架、竹木棚架、跨越架搭设后未经检验合格即投入使用，脚手架、跨越架未定期开展检查或记录缺失，长时间停止使用或在暴雨、6级以上强风过后未经检查合格就投入使用
	机具防护
	工作负责人

	C49
	梯子与地面的倾斜角远大于或小于60°
	机具防护
	使用人员

	C50
	在变电站、发电厂等生产场所不按规定使用和搬运梯子、管子等长物
	机具防护
	作业人员

	C51
	原条款提级为B52违章，该违章代码留空
	
	

	C52
	应进行试验的用电设备、手工器具未定期试验，或无试验合格标示或试验过期
	机具防护
	使用人员

	C53
	现场使用的验电器、安全帽、安全带、脚扣、登高脚踏板、接地线、绝缘杆、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘绳、绝缘挡板、绝缘梯等工器具未定期试验、无试验合格标示或试验过期，不按规定存放工器具或不按时入库，超标准配置随车工器具
	机具防护
	使用人员

	C54
	防误闭锁装置钥匙未按规定保存、管理和使用
	机具防护
	相关人员

	C55
	使用长度在2米以上的安全带、安全绳等未加装缓冲器
	机具防护
	使用人员

	C56
	现场作业时未按规定着装
	机具防护
	作业人员

	C57
	不按规定佩戴或未正确佩戴安全帽
	机具防护
	作业人员

	C58
	施工作业人员在夜间或道路、地下洞室等环境较暗的场所作业时未穿着符合规范的反光衣
	机具防护
	作业人员

	C59
	邻近水域施工作业未配置救生措施
	机具防护
	工作负责人

	C60
	使用验电器对低压配电设备验电时未戴绝缘手套
	机具防护
	作业人员

	C61
	电、气焊工作时不戴防护镜、不穿帆布或全棉工作服、不戴防护手套
	机具防护
	作业人员

	C62
	在电缆沟、隧道、夹层或金属容器内工作时，未使用安全电压行灯照明
	机具防护
	工作负责人

	C63
	二次回路工作未落实防止电流互感器二次侧开路或电压互感器二次侧短路的措施
	人员行为
	工作负责人

	C64
	二次回路工作使用的金属工具未按规定进行绝缘保护
	人员行为
	作业人员

	C65
	在继保、安自等二次设备屏柜或端子排作业时，正在运行的设备与开展作业的设备间，没有采取可靠隔离措施或没有明显的分隔标示；或进行振动较大的工作时，未采取防误动、误碰的安全措施
	人员行为
	工作负责人
工作许可人

	C66
	凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件
	人员行为
	工作负责人

	C67
	生产运行现场消防设备设施、灭火器材未定期检验、检查，或损坏、失效
	作业环境
	相关人员

	C68
	易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用
	作业环境
	相关人员

	C69
	使用中的乙炔瓶没有防回火装置，气管有龟裂、鼓包、漏气等现象
	作业环境
	相关人员

	C70
	氧气瓶与乙炔瓶同车运载及混放使用中的氧气瓶、乙炔瓶放置相距不足5米，距明火不足10米，未垂直放置固定
	作业环境
	工作负责人

	C71
	动火作业现场未放置足够、合格的灭火器材
	作业环境
	工作负责人

	C72
	违规使用没有“一书一签”（化学品安全技术说明书、化学品安全标签）的危险化学品
	作业环境
	工作负责人

	C73
	擅自倾倒、堆放、丢弃或遗撒危险化学品
	作业环境
	作业人员

	C74
	雨雪、冰冻天气的高处作业未采取防滑、防冻措施
	作业环境
	作业人员

	C75
	龙门吊、塔吊、模板等拆卸（安装）过程中未严格按照规定程序执行
	作业环境
	工作负责人

	C76
	未履行有关手续即对有压力、带电、充油的容器及管道施焊
	作业环境
	工作负责人

	C77
	检修完毕后，在封闭风洞盖板、风洞门、压力钢管、蜗壳、尾水管和压力容器前，未清点人数和工具，未检查确无人员和物件遗留
	作业环境
	工作负责人

	C78
	在进入SF6开关室前，未进行充分的通风
	作业环境
	作业人员

	C79
	电缆沟、疏水沟、下水道、井下等有限空间工作现场少于2人
	作业环境
	相关人员

	C80
	外单位人员办理工作票时，未按规定实行“双签发”（第三种工作票和紧急抢修票除外）
	两票文件
	工作负责人
工作票签发人
工作票会签人

	C81
	工作票填写、签发、接收、许可等流程不符合《安规》要求，如工作负责人对作业班组人员安全交代在工作许可之前，工作票接收在签发之前等
	两票文件
	现场负责人

	C82
	工作票选型错误
	两票文件
	现场负责人

	C83
	施工作业同时有多个工作地点需分组工作时，不按规定填写小组派工单和指定小组负责人（监护人）
	信息传递
	工作负责人

	C84
	一般临时作业未进行审批
	两票文件
	工作负责人

	C85
	操作票未经过“三审”
	两票文件
	操作人
监护人
值班负责人

	C86
	敷设电缆过程中无专人指挥，电缆移动时用手搬动滑轮
	人员行为
	工作负责人
监护人
作业人员

	C87
	未按规定将作业纳入视频监控（含视频点不足、故意遮挡视频、非可调摄像头未对准作业现场、位置摆放错误）
	信息传递
	相关人员

	C88
	运行单位对施工单位安全技术交底未在填写工作票之前，交底中安全措施与现场不符,交底内容不全
	信息传递
	相关人员

	C89
	未编制施工方案或未按施工方案规定开展作业
	两票文件
	管理人员 
现场负责人
作业人员

	C90
	高压试验操作人员未穿绝缘靴或未站在绝缘台（垫）上（远程操作除外)
	人员行为
	作业人员

	C91
	安排有职业禁忌病症的人员从事相应的禁忌作业
	人员行为
	现场负责人

	C92
	监理日志/监理日记记录不全，或旁站记录不规范、不真实（记录表内容与现场不符，或旁站记录与监理日志内容不符），或未及时发现现场重大安全隐患并提出整改要求
	人员行为
	现场负责人
监理人员

	C93
	高空作业车、带电作业车车辆行驶时，作业平台上载人
	人员行为
	监护人
使用人员

	C94
	铁塔组立过程中及电杆组立后，未与接地装置连接，或未做好成品保护
	人员行为
	工作负责人

	C95
	二次工作中将回路的永久接地点、安全接地点断开
	人员行为
	工作负责人
作业人员

	C96
	未按规定办理审批、交底等手续或未探明地下管线等分布情况，盲目开挖、掘进、顶管等作业
	作业环境
	现场负责人

	C97
	无人看护现场处于使用状态的施工机械（具）或施工用电设备
	机具防护
	现场负责人

	C98
	低压不停电作业不戴护目镜或防护面罩
	机具防护
	作业人员

	C99
	施工车辆安全管理不到位，存在危险驾驶、保养维护不到位等问题
	机具防护
	驾驶员
车辆管理人员

	C100
	在杆塔上高处作业时，安全带未使用后备保护绳
	机具防护
	作业人员

	C101
	使用金具U型环代替卸扣、使用普通材料的螺栓取代卸扣销轴、钢丝套插接长度不满足要求
	机具防护
	工作负责人
作业人员

	C102
	危化品、爆破品运输、存储、使用不规范
	作业环境
	相关人员

	D01
	操作票未按规定填写操作时间或未填写操作发令单位、发令人、受令单位、受令人等
	两票文件
	操作监护人

	D02
	操作票未对操作项目逐项打“√”
	两票文件
	操作监护人

	D03
	调令下达人员、受复令人员未规范使用调度术语
	两票文件
	下令人
受复令人

	D04
	安全交底（代）不规范
	两票文件
	相关人员

	D05
	施工方案编制不规范，或审核流程执行不规范
	信息传递
	项目管理人员
工作负责人

	D06
	勘察单、风险评估记录、书面布置记录、施工作业表单等现场作业文件和表单、记录填写不规范
	两票文件
	相关人员

	D07
	应纳入视频管控作业的现场视频不规范（视频与作业时长不符，未全过程记录；可调节的摄像头未对准现场或者作业人员、应上传的作业视频未及时上传等情况）
	信息传递
	相关人员

	D08
	缺陷、隐患、故障填写不规范、检查或分析不到位、整改不彻底、整改完后未及时在系统中记录
	两票文件
	相关人员

	D09
	应上传的勘察记录未在系统上传
	两票文件
	相关人员

	D10
	信息系统的作业信息填报不正确、不规范
	两票文件
	相关人员

	D11
	作业记录未按时录入系统
	两票文件
	相关人员

	D12
	上下设备或构架时未使用工作梯
	机具防护
	作业人员

	D13
	安全工器具无编号或编号错误，未定置存放
	机具防护
	工器具管理人员

	D14
	接地线护套使用不透明胶布缠绕
	机具防护
	使用人员

	D15
	在高压室、保护室、控制室、阀冷屏柜等禁烟区域或施工作业现场内吸烟
	人员行为
	相关人员

	D16
	其他违反生产现场安全生产法规、规程、制度的违章行为
	人员行为
	相关人员
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