标的1
项目名称：广东500千伏始兴输变电工程监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司韶关供电局

	2
	项目建设地点
	韶关市、清远市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕16 号

	4
	项目核准、备案文号
	粤发改核准〔2025〕19号

	5
	资金落实情况
	广电规〔2025〕167号

	6
	初设批复文号
	/

	7
	施工图预算批复文号
	/

	8
	前期的设计或咨询服务单位名称
	中国能源建设集团广东电力设计研究院有限公司



1、 建设规模
（一）广东500千伏始兴输变电工程（韶关段）
※变电工程
1、500千伏始兴变电站新建工程：本期新建1000兆伏安主变1组、500千伏出线1回、220千伏出线3回。本期新建主变低压侧装设2×60Mvar电容器、2×60Mvar电抗器。站区建设建筑面积约2025平方米，采用钢框架结构，建设配套设备、构支架基础及构架。
2、 安全稳定控制工程：500kV安全稳定控制装置及系统调试。
※线路工程
1、新建500kV始兴至园山电厂（国能清远电厂）二期线路工程（韶关段）:由500kV始兴变电站出线途经韶关始兴县、仁化县、曲江区新建同塔双回挂单边架设线路长度82km，导线采用4×JL/LB20A-720/50。
※通信工程
1、 光纤通信工程：本期建设南网 ASON 网、保底通信网骨干域、广东省传输ASON网、保底通信网公共域、韶关地区传输ASON网、保底通信网粤北域、站内互联光纤电路及相应配置。
2、 光缆工程（韶关段）：随始兴汇集站～园山电厂（国能清远电厂）二期新建的韶关段单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆。随始兴汇集站～高基站10kV施工电源线路建设1根48芯光缆。
（2） 广东500千伏始兴输变电工程（清远段）
※线路工程:
1、新建500kV始兴至园山电厂（国能清远电厂）二期线路工程（清远段）:
建设单位为清远供电局，路径为靠园山电厂（国能清远电厂）侧13km线路，由韶关曲江区经清远英德市入国能清远电厂。
※通信工程:
1、光缆工程（清远段）:随始兴汇集站～园山电厂（国能清远电厂）二期新建的单回500kV线路架设清远段2根48芯OPGW光缆。
以上各项具体建设规模最终以施工图纸为准。
2、 [bookmark: 施工招标范围综合]采购范围
施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。


标的2
项目名称：500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	汕尾供电局、惠州供电局、深圳供电局

	2
	项目建设地点
	惠州市、汕尾市、深圳市深汕合作区

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2025〕59号

	4
	项目核准、备案文号
	粤发改核准〔2025〕20号

	5
	资金落实情况
	广电规〔2025〕167 号、电网管理平台审批下达



一．建设规模
1.500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（广东电网公司出资部分）
（一）线路工程
1、中洞抽水蓄能电站～征程500kV 线路工程，总新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。总新建线路路径长度69.8km，其中汕尾段新建单回路16.6km，双回路（单回挂线）15.1km，500/220kV混压同塔四回路（500kV部分单回挂线）33.1km。中洞抽水蓄能电站～茅湖北站西段新建500kV线路导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线，茅湖北站西侧～征程站段新建500kV线路导线采用JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，混压四回路段220kV线路导线采用JL/LB20A-630/45铝包钢芯铝绞线。
2、中洞抽水蓄能电站～征程500kV 线路工程，总新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。总新建线路路径长度69.8km，其中惠州段新建单回路1×1.4km，线路导线采用JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线。
（二）通信工程
1、光纤通信设备工程（汕尾站）：广东省ASON网在陆丰变配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。广东保底通信网(公共域)在陆丰变配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。
2、光纤通信设备工程（惠州站）：广东省ASON网在川平变配置1套下挂子柜。在桢州变各配置1块STM-64光口板和1套光路子系统设备。祯州变各配置1套光子框及相应线路板卡。本工程不配置PCM设备。
3、中洞抽水蓄能电站～征程500kV缆路工程（广东电网公司出资）（汕尾段）：随中洞抽蓄电站～征程变新建单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆，其中：单回线路段架设2根48芯，混压同塔四回路线路段架设2根96芯（本工程使用2根48芯，为220kV线路预留2根48芯），同塔双回路线路段架设2根48芯。最终形成中洞抽蓄电站～征程变2根48芯OPGW光缆（局部2根96芯）。
4、中洞抽水蓄能电站～征程500kV缆路工程（广东电网公司出资）（惠州段）：随中洞抽蓄电站～征程变新建单回500kV线路架设2根48芯OPGW光缆。
2.500千伏惠州中洞抽水蓄能电站接入系统工程（深圳供电局出资部分）
（一）变电工程
500kV 征程站扩建工程（深圳供电局出资部分）：500kV 扩建 1 回出线至中洞抽水蓄能电站。500kV 采用一个半断路器接线，本期安装 1 台断路器，采用户内 GIS 设备。本期工程在预留场地进行，不需新征用地。 
（二）线路工程
中洞抽水蓄能电站～征程500kV 线路工程，总新建线路途经广东省惠州市惠东县、汕尾市海丰县、深汕特别合作区。总新建线路路径长度69.8km，其中深圳段新建单回路 2.5km，双回路（单回挂线） 1.1km。
（三）通信工程
在中洞抽蓄电站至征程变新建单回 500kV 线路上架设 2 根 48 芯 OPGW 光缆，其中，混压四回路段架设 2 根 96 芯。
包括光纤通信设备工程和OPGW 缆路工程。








[bookmark: _Toc8445]标的3
项目名称：500千伏傍海（番南）输变电工程（电气分册）监理
	序号
	项目
	内容

	1
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	2
	项目建设地点
	广州市

	3
	可研批复文号
	南方电网规划〔2023〕144 号

	4
	项目核准、备案文号
	穗发改核准〔2025〕17号

	5
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕3号



一．建设规模
※变电部分
1、500千伏傍海（番南）变电站新建工程：本期新建1000兆伏安主变压器2组，500千伏出线4回、220千伏出线10回，本期新建主变低压侧各装设3组60兆乏低压并联电容器。 
2、对侧500千伏狮洋站保护改造工程:500千伏狮洋站新增500千伏线路保护装置4面。   
3、对侧500千伏广南站保护改造工程:500千伏广南站新增500千伏线路保护装置4面。
※架空线路部分
广南～狮洋500千伏双回线路开断接入傍海（番南）站线路工程：新建线路路径长度约0.9千米，均按500千伏/220千伏混压四回路架设；拆除原500千伏广南～狮洋旧线长路约 0.35千米，拆除旧塔2基，调整旧导地线弧垂约0.7千米。
※通信部分
广南站至狮洋站500千伏线路原有OPGW光缆随线路开断接入傍海（番南）站，傍海（番南）站至开断点新建500千伏线路上架设4根48芯OPGW光缆;随傍海（番南）站～110千伏裕丰站施工电源电缆通道建设1根48芯管道光缆。利用上述光缆建设保底通信网广东公共域、广东省ASON网、保底通信网粤中域、广州 ASON 网光纤电路。
具体规模以施工图为准。
二．采购范围
[bookmark: _GoBack]勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含通信）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交的全过程监理，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。
