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夜间杆上作业通用便携型照明装置
技术规范书
海南电网有限责任公司澄迈供电局
二〇二五年十一月
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1.总则
本技术规范仅针对“夜间杆上作业通用便携型照明装置”项目（以下简称项目）。

1.1本技术规范提出的是该项目最低限度的技术要求，如有与计划任务书研究要求有差异，投标人的响应应满足两者的最高研究要求。
1.2如果投标人以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则招标人、投标人双方应达成一致意见后，方可修改研究方向。

1.3投标人所执行的内容如与本技术规范书要求的项目研究内容有差异，投标人应按招标人认可的更高研究标准执行。

1.4本技术规范未尽事宜，由招标人、投标人双方协商确定。

1.5招标人、投标人双方必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织：具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，必须具备有效期内的营业执照、法人身份证复印件（正反两面）。
2.项目目标
本项目为一种适用于夜间杆上作业的照明装置，该装置分为灯头部分、灯架主绝缘部分，借鉴抱箍开合原理，可通过活动抱箍将灯具锁紧在电杆上，产生自上向下的照明通路，充分照亮电杆上作业区域，为夜间杆上作业提供充足的照明。
3.服务界限
3.1本次项目研制所需的材料部分和加工实施方案由供应方提供。

3.2投标人根据招标人提供的资料和加工方案进行实施，同时根据招标人要求的工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标人协助招标人召开项目的检查、评审、验收等会议。
3.3投标人设立项目负责人，项目负责人作为与双方联络的全权代表，全权负责与项目有关的全部事务。

3.4投标人配合招标人做好项目专利申请、论文编写、视频制作等工作。

3.5投标人负责招标人的技术培训，确保招标人在培训后能熟练掌握产品的使用、维护和管理。
3.6投标人应配合招标人完成实现项目目标的相关工作。

3.7投标人必须配合做好项目研究开发费的税前加计扣除工作，具体要求见《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》和《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》。

4.项目总体要求
夜间杆上作业通用便携型照明装置的设计思路应从实用、便携、安全的角度出发，进行开发和研制。

借鉴路灯照明原理，形成自上向下的照明光线，避免作业人员眼睛受到直射和障碍物对光线的遮挡。从携带方便的角度出发采用折叠式结构，照明装置发光主体及支撑结构应考虑重量最轻。照明装置支撑结构应采用绝缘材质，并保证0.7m的有效长度。

照明装置应能够可靠地固定在牢固构件上(如基杆、横担、以及地面)，安装或拆除方便快捷。拟采用抱箍式底座结构，抱箍式底座可以在梢径150mm至250mm之间任意进行调节抱紧水泥电杆，灯头电器腔内装设锂电池、电路控制板，可以连续照明5小时左右。

3 绝缘灯架设计

绝缘灯架设计关键在于选择合适的材料，以满足绝缘要求。为了增加安全性，考虑从现有的已成型的绝缘工器具所使用的材料中进行选择，3640环氧酚醛玻璃布绝缘空心管为绝缘灯架专用材料。

4.为灵活调整照明角度，确保施工区域无照明盲区，底座部分和灯头与绝缘灯架通过球形万向头连接设计。

5. 技术要求与指标
5.1功能概况
项目设计的夜间杆上作业通用便携型照明装置，该装置分为灯头部分、灯架主绝缘部分，借鉴抱箍开合原理，可通过活动抱箍将灯具锁紧在电杆上，产生自上向下的照明通路，充分照亮电杆上作业区域，为夜间杆上作业提供充足的照明。
5.2 主要技术指标

	项　　目
	招标人要求值

	光照时长
	≥5小时

	光照面积
	≥3㎡

	固定方式
	机械环扣型

	IP等级
	不小于IP55

	耐压能力
	≥10kV，1min

	抱箍式底座调节范围
	梢径150mm至250mm之间任意进行调节


5.3所需材料以及服务清单

5.3.1材料清单：

	项　　目
	单位
	数量
	招标人要求值

	卡扣式固件
	套
	2
	环扣型、工程级塑料（或不锈钢金属）

	万向式灯架组件
	套
	2
	0.7米环氧酚醛玻璃布绝缘空心管

	电池组及控件
	套
	2
	机械式控制、出口电压5~8.4V；容量3350mAh

	LED照明组件
	套
	2
	长方形结构，无损光源，光照面积3㎡


6.项目管理
6.1项目管理

投标方设立项目负责人。项目负责人将全权负责与项目有关的全部事务，包括：

6.1.1负责项目的流程设计、过程控制及综合成果。
6.1.2负责项目实施进度安排等事务协调。
6.1.3作为与双方联络的全权代表，负责各种联系，研究协调和项目验收等事务的安排与协调。
6.1.4按计划提交项目进度报告，并接受阶段性检查。

投标方应配备足够的项目组技术人员，技术人员将完成项目负责人交办的项目相关任务，包括：

6.1.5在项目负责人安排下，完成各阶段任务的实施。
6.1.6在项目实施过程中，按时向项目负责人反馈实施进度。
6.1.7遇有困难或项目执行与计划有偏差，及时向项目负责人汇报并主动提出解决方案。
6.1.8及时向项目负责人提交项目执行情况和阶段性研究小结。

6.2质量保证
6.2.1正式签订合同后立即成立项目组，确定项目负责人和项目成员。 
6.2.2项目负责人合理安排工作，让项目组人员能全身心投入到项目的攻关中来。
6.2.3应按照项目管理要求开展项目实施，注重项目过程管理，定期召开项目讨论分析会，使项目能够按计划完成。
6.2.4项目实施过程中，应该对照合同要求，及时检查各项研究内容和预期指标的完成情况。
6.2.5项目应按照预算使用经费，符合财务和审计要求。

6.3项目进度管理

	任务名称
	完成时间
	工作任务目标
	交付物

	夜间杆上作业通用便携型照明装置
	签订合同后14天内
	夜间杆上作业通用便携型照明装置项目设计方案。
	产品设计方案

	
	完成设计方案后120天内
	开展夜间杆上作业通用便携型照明装置研制工作。
	夜间杆上作业通用便携型照明装置2套

	
	完成产品交付后30天内
	开展夜间杆上作业通用便携型照明装置项目验收工作。
	项目验收资料


7.技术服务
7.1投标人配合开展夜间杆上作业通用便携型照明装置的设计与研制工作。
7.2投标人向招标人提供产品资料、使用说明书和试运行报告。

7.3投标人负责完成部署及关键技术的交底工作，并开展的维护和培训工作。
7.4投标人须配合项目结算工作并承担相关费用。
8.验收
投标方在自评具备验收条件后提出验收申请，所提供资均应盖章，招标方在收到验收申请后开展项目验收。验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收项目、验收目的、验收标准、验收人员等。项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告，如若有需要整改的内容，投标方在验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

9.预期成果
9.1投标人配合招标人至少完成1项实用新型专利技术交底书。

9.2投标人配合招标人至少完成录用论文1篇。
9.3交付夜间杆上作业通用便携型照明装置2套。

9.4项目宣传小视频和问题库各1套。
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