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1范围

1.1本技术规范书，提出了基于电子倾角开关传感器的电杆校正指示装置的加工设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为加工服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-10℃～+40℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级III级；

2.2特殊工作大气条件

3 适用范围

本项目制作一款基于电子倾角开关传感器的电杆校正指示装置，该装置可实时检测电杆是否垂直于地面，并提供四向倾斜报警。设备采用小型化设计，易于安装和拆卸，适用于电杆起吊和组立过程。实时倾角测量集成电子倾角开关传感器，可精确检测电杆在前、后、左、右四个方向的倾斜状态。声光报警提示当电杆倾斜超过设定角度，装置会触发红光闪烁并发出告警声音，提醒作业人员调整。自动校正确认,当电杆调整至垂直状态，装置会自动切换为绿光，并播放“校正合格”提示音。便携小型化设计，装置可快速固定在电杆上，采用电池供电，无需复杂调试。

4 技术参数和要求

	参数
	条件
	最小值
	默认
	最大值

	通信接口
	UART
	3000bps
	9600bps
	230400bps

	输出内容
	UART
	片上时间、3轴加速度、3轴角速度、3轴角度、四元数

	输出速率【1】
	
	0.1Hz
	10Hz
	500Hz

	开关信号
	继电器
	常开/常闭

	工作温度
	
	-40℃
	
	85℃

	存储温度
	
	-40℃
	
	85℃

	耐冲击
	
	
	
	20000g

	防护等级
	
	
	
	IP67


5服务内容

采购内容一览表：

	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	基于电子倾角开关传感器的电杆校正指示装置项目加工（含材料）服务

	高精度陀螺仪
	1
	套
	材料

	
	加速度计
	1
	套
	材料

	
	继电器输出电路
	1
	套
	材料

	
	运动传感器
	1
	套
	材料

	
	装置外壳结构加工费
	1
	项
	加工服务

	
	装置整体结构加工费
	1
	项
	加工服务

	交付成果及要求：完成加工基于电子倾角开关传感器的电杆校正指示装置1套。   



6 功能要求

5.1.1 电子倾角检测：采用高精度电子倾角开关传感器，实现四个方向的实时倾斜测量。
5.1.2 低功耗运行：采用电池供电，无需外接电源，满足长期户外使用需求。
5.1.3 模块化设计：设备可适应不同电杆尺寸，易于安装和拆卸。

5.1.4 智能报警系统：产品集成核心倾角单元，针对水平安全报警与平台调平监测相关行业应用，采用继电器输出电路，可驱动电磁阀关断液压系统、蜂鸣器、报警灯、自动警示作业人员安全施工，产品设计精密，对温度和线性度进行了再次补偿，集成了短路，瞬间高压，极性，涌浪等全方面保护功能，适用各种恶劣工业环境作业。

7 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。



[image: image1.jpg]o gy 75 B2 A

CHINA SOUTHERN POWER GRID



