一种多功能山地遥控履带运输车加工
技术规范书

广西电网有限责任公司   来宾供电局

    2025 年 10  月

1范围

1.1本技术规范书，提出了一种多功能山地遥控履带运输车的加工设计、结构、性能、等方面的技术要求。

1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。

1.4本技术规范书经双方确认后作为加工服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。

1.6乙方提供产品应通过具备相应资质的安全检测中心产品鉴定。

2 使用条件

2.1正常工作大气条件；

2.1.1环境温度：-10℃～+40℃；

2.1.2相对湿度：5%~95%；

2.1.3污秽等级III级；

2.2特殊工作大气条件

3 适用范围

适用于山区电力线路改造、变压器安装及电力材料运输场景，尤其针对道路崎岖狭窄、车辆无法通行的复杂地形。该设备可解决传统人力搬运效率低、成本高、安全性差等问题，实现电力设备与材料的无人化、智能化运输，提升山地电力运维作业效率与安全性。
4 技术参数和要求

4.1适用于山地、丘陵、泥泞路面等复杂地形；

4.2一种多功能山地遥控履带运输车使用环境湿度：5%~95%，具有耐寒耐高温的特性，基本不受环境影响；

4.3额定载重不少于200kg（坡度≤15°）；
4.4电动机、液压传动双模驱动力，额定载重下的前进速度不少于每秒0.2m；
4.5爬坡能力：空载≥45°，满载≥25°；
4.6转弯半径：≤2.5m；
4.7控制方式：2.4GHz/433MHz双频段无线遥控，支持比例遥控与一键急停；
4.8吊装接口：配备标准吊耳（符合GB/T 3811标准），支持外部吊装作业；

4.4 材质要求：
	序号
	名  称
	材质

	1
	履带框架
	Q345B高强度钢板

	2
	液压油缸
	45#钢锻造，表面镀硬铬

	3
	控制箱
	铝合金一体压铸，IP65防护


4.5供货范围

表2.1   供货范围一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	多功能山地遥控履带运输车
	套
	满足技术规范书技术参数和性能要求
	1

	2
	产品说明书
	份
	
	1

	3
	检测报告
	份
	
	1


5 设计图及功能要求

设计图：
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山地遥控履带车：1、履带车主体及电控；2、水平履带；3、爬行履带；4、上移动滚轮组件；5、下移动滚轮组件

功能要求：
（1）全地形自适应运输：采用模块化履带系统，支持泥地、碎石、陡坡等复杂地形，调节履带张紧度。配备差速转向机构，转弯半径≤2.5m，适应狭窄山路作业。

（2）长距离智能遥控：基于433MHz频段+LoRa扩频技术，遥控距离≥50米。

（3）电力专用装卸设计：货箱配置液压升降锁扣，可快速固定变压器及电缆盘，防止运输中滑移。

（4）侧板采用快拆结构，适配无人机、检修工具等小件物资运输。

（5）实时状态监控：车载传感器实时采集载重、倾角等数据，异常时触发声光报警。

（6）内置陀螺仪，坡度≥25°时自动限制加速并启动缓降模式。

（7）紧急情况下可通过遥控器一键锁止履带，防止失控滑坡。
6 包装、运输及质量保证
6.1产品在运输应有防护措施，以免散失损坏或丢失、变形、受潮和腐蚀，交货时厂家应按电压等级分类供货。

6.2储存、运输中应该注意通风、防潮,同时不得与有腐蚀性的物品堆放在一起。还应注意避开有腐蚀性气体环境。运输工程中应避免野蛮装卸。

6.3投标方应对其整套设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。

6.4投标方应遵守本招标技术文件中各条款和工作项目的ISO9000、GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。
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