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铜仁供电局自动化主站蓄电池监视模块维修技术服务
技术规范书

一、项目概况
1.1 项目背景
自动化主站蓄电池2组共480节，每节安装了1个电池监视采集装置，采集信号传递至动环系统，因蓄电池监视采集模块损坏，无法监视蓄电池运行状况，影响调度自动化系统运行安全，需进行蓄电池监视模块维修,保障设备（设施）安全、稳定、高效运行,实现对电池运行的监视，确保调度自动化系统供电安全。
1.2 项目目标
完成服务内容清单（后附）中所要求的全部内容。
1.3 项目内容概述
为铜仁供电局自动化主站蓄电池监视模块维修技术服务。
1.4 服务区域
	序号
	标包名称
	服务区域

	1
	铜仁供电局自动化主站蓄电池监视模块维修技术服务
	铜仁供电局


二、实施方案
提供铜仁供电局自动化主站蓄电池监视模块维修技术服务。
三、服务内容清单
3.1 具体服务内容
	序号
	项目来源编号
	工作项

	1
	自动化主站蓄电池监视模块维修技术服务
项目编号：
060500QT00240059
	一、问题处理服务
1、自动化主站蓄电池2组共480节，每节安装了1个电池监视采集装置，采集信号传递至动环系统，但目前采集模块无法对蓄电池组进行采集，需对监视采集模块进行修复或更换；
2、修复总控模块及电流传感器，恢复蓄电池组采集信息后传递至动换系统，恢复动环系统对蓄电池运行状况的监视功能。



3.2 人员配置要求
投标方应针对该项目提交相应的项目人员组织管理体系，形成项目小组，项目小组人员配备齐全。项目经理应具有同类项目经验，其关键人员应参与过同类项目；
在投标书中明确项目人员名单和工作简历，未经招标方同意，投标方不得随意更改项目人员；
如招标方发现投标方项目人员中有不能胜任该项目的，投标方有责任及时更换相关人员。
3.3 服务设备及工器具要求
满足调度大屏幕维保所需。
3.4 项目实施要求
投标方应具备对本项目所有设备的运维能力，完成对蓄电池监视功能的恢复。
四、关键技术指标/参数
维修后采集信息功能完善，系统正常运行。
五、中标方不允许转包、分包：需中标方独立完成。
六、服务规范要求和服务质量要求、技术标准
6.1 服务规范要求和服务质量要求
中标方在开展实施工作期间，须使用成熟的国内或者国际项目管理方法，在技术方案中对各个工作节点工作规范分析准确细致，同时须严格遵守以下工作规范要求：
遵守国家法律和政府的有关条例、规定和办法，以及招标方相关管理规定开展工作；
执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责。
6.2 技术标准
投标方提供的设计成果应引用国际标准、国家标准、电力行业标准、工信部颁布标准而制定。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。投标方还应遵循以下南方电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司颁布的相关制度、标准、规划：
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《视频显示系统工程技术规范》
《视频显示系统工程测量规范》
《安全防范工程技术规范》
《综合布线系统工程设计规范》
《电子信息系统机房设计规范》
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
《计算机软件测试文件编制规范》
《计算机软件测试规范》
《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》
《视听、视频系统中设备互连的优选配接值》
《电力设施抗震设计规范》
《南方电网调度自动化系统不间断电源检验规范》
七、项目交付的成果
中标方必须在合同规定时间内，将招标范围内所界定的工作完成，并根据实施过程中各阶段工作出具相应项目交付物，交付项必须与实际工作相对应，保证两者间的一致性。
中标方提交的交付物包含但不限于如下清单：
① 维修报告；
② 问题处理报告（若有）；
③ 培训记录表（若有）；
八、项目验收标准
合同维护期结束，中标方完成调度大屏幕维保相关工作内容及相应交付物，由中标方提出验收申请，招标方审核通过后，进行验收。
九、设备清册
	系统软硬件清单

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位

	1
	总控模块
	维帝技术CD0402D
	2
	个

	2
	采集模块
	维帝技术BM02-1201-D
	480
	个

	3
	电流互感器
	维帝技术LF12-52C32-1.0/+-500A
	2
	套

	4
	动环系统
	/
	1
	套
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