整体需求
1、 从安吉仓库将库内大部分物资搬运至新仓库，并按指定位置完成摆放；
2、 从安吉仓库将库内集装箱办公室（含内部设施及配套空调内外机）整体搬运至新仓库指定位置完成摆放，搬运过程中需要拆卸的设备在目的地需重新安装复原；
3、 [bookmark: _GoBack]从骏豪仓库将库内大部分物资搬运至新仓库，并按制定位置完成摆放；
4、 从安吉仓库将一部分指定物资（约一个仓位）及货架搬至骏豪仓库指定位置完成摆放。

*集装箱办公室尺寸：3500*5300*2800


安吉仓库位置
[image: ]
骏豪大厦仓库位置
[image: ]
光军智能科技园仓库（新仓库）位置
[image: ]


骏豪仓库现状：
[image: F:\下载\WXWorkLocal\Image\2025-05\3692032510776995928.jpg]
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安吉仓库现状
[image: F:\下载\WXWorkLocal\Image\2025-10\2129193170727987765.jpg]
[image: F:\下载\WXWorkLocal\Image\2025-10\2645538226479684719.jpg]
[image: F:\下载\WXWorkLocal\Image\2025-10\3935267166124183493.jpg] [image: F:\下载\xwechat_files\wxid_4i13t7eianjx12_f16e\temp\RWTemp\2025-10\0a2f6f179f00f32a8fb6e0ef3736f174\9fa87e0dd2d0b3c7ad47fea979fa9f42.jpg]



新仓库现状：
[image: F:\下载\xwechat_files\wxid_4i13t7eianjx12_f16e\temp\RWTemp\2025-10\090bf617b29ffd7b03a8acfab6b9c432.jpg][image: ]
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