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[bookmark: _Toc2334]1  概况
《一种变电站“智能锁控”装置及实现远方部署管理系统》职工创新项目材料服务，采购内容：按采购方提供的技术规范书交付项目所需材料一批。
[bookmark: _GoBack]项目内容：本项目针对变电运行日常管理工作中，对于变电站内的“五小箱”（端子箱、机构箱、检修电源箱、间隔操作箱、控制箱）、二次屏柜、各种功能室房间门等设备采用传统机械锁具进行管理，存在权限管理难、使用记录缺失、钥匙易丢失、易复制、锁具易生锈等问题，不利于运行人员的工作效率和电力设备的运行安全，影响运维检修精细化管理水平的提升。基于以上问题，研究开发一套基于微服务架构的能实现变电站“智能锁控”装置及远方部署管理系统，系统功能含有对变电站智能锁控的远方授权及开锁状态的远方监测。系统部署在物联网平台河源局信息管理IV区，应用内网办公电脑登录系统实现对变电站各种屏柜锁的开锁权限远方许可、开锁流程信息化管理、开锁记录远方查看。主要研究两点内容：1.研究无人值班变电站站端锁控监控终端及智能钥匙与系统的接入，及各型号智能钥匙和智能锁具的适配；2.研究智能锁控远方授权流程的设计与开发；
项目采用的技术原理：本项目研究的智能锁控远方权限许可及开锁状态监测是采用微服务架构设计，基于融合通信技术、射频识别技术、机电控制技术、智能锁芯技术等一系列技术基础上实现的。主要技术原理是：1.采用微服务架构设计，模块化方式实现开锁状态监测图形化展示、智能锁具授权分配、任务下发、操作结果统计、锁具状态展示等功能。2.通过标准DL/T860协议或MQTT协议，使系统的锁控管理模块与站端锁控监控终端实现数据交互，实现解锁权限序列下发、操作结果上送等功能。3.采用无源射频标签标识锁具身份，标签基于无线射频通信技术原理，此技术具有锁具ID身份唯一、非接触近距离识别、响应速度快和受环境干扰小等突出优点，实现权限精准定位。4.智能钥匙内部采用机电控制模块，可根据平台授权信息、鉴别锁具身份，并受控对锁具闭锁机构实现解锁。5.采用智能锁芯巧妙机械结构配合智能钥匙检测锁具开闭状态。

[bookmark: _Toc10925]2  实施期限
自成交通知书发出之日起2个月完成所有工作内容
	序号
	时间段
	主要工作内容

	1
	自成交通知书发出之日起2个月
	按采购方提供的技术规范书交付项目所需材料及清单。

	2
	
	按项目加工需要提供相应材料及清单。



[bookmark: _Toc15129]3  成果交付与验收
[bookmark: _Toc6742]3.1 成果形式及数量要求
1、按项目需要提供相应材料及清单。
2、按项目加工需要提供相应材料及清单。
3、所提供材料能确保质量，并足以保证项目完成。
[bookmark: _Toc2654]3.2 成果验收
项目完成后，由甲方组织专家组对项目的主要技术指标、成果等进行验收。
（1）所提供材料能保证项目装置加工需要，以确保项目的功能实现和技术指标满足本技术规范书中的要求。
（2）所提供材料应能通过甲方组织专家验收。
3.3质量保证
交付后，提供不低于1年的质量保证。
3.4 其他要求
1）投标人需对变电站内屏柜的结构以及锁控监控终端有清晰了解，需具备相关业务的营业执照，以及丰富的类似项目经验。
2）投标人需承诺遵守本招标文件中的各项要求和标准，确保提供的产品和服务符合采购方的期望和要求。
3）因装置加工需要，投标人应能主动与项目相关加工方进行沟通协调，以确保材料加工效果。

4  资格要求
1）需上传有效营业执照
2）本项目报价下浮率高于3% （不含本身）的需附成本分析报告。成本分析报告需充分说明费用的组成、降低成本的合理措施及在其他项目中应用过的经验等，未提供成本分析报告或分析报告未能充分说明者视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。

