
一种直动式低压分布式“三遥”光伏智能断路器材料采购技术要求
承办部门：河源供电局电力调度控制中心
一、总则：
用于河源供电局职工创新项目一种直动式低压分布式“三遥”光伏智能断路器材料采购技术要求文件，适用于河源供电局职工创新项目一种直动式低压分布式“三遥”光伏智能断路器（项目编码：031600KZ25040086）材料采购，最终解释权归河源供电局电力调度控制中心。
二、范围
本技术要求适用一种直动式低压分布式“三遥”光伏智能断路器装置，对解决河源地区低压分布式光伏并网设备无法直采直控接入配网调度自动化系统的问题，进行研制分布式光伏并网点三遥设备改造装置所需材料配件等相关方面进行技术要求。
3、 性能及技术要求
[bookmark: _Toc476954342]3.1技术性能总体要求
河源供电局电力调度控制中心2025年职创项目《一种直动式低压分布式“三遥”光伏智能断路器》，项目编码：031600KZ25040086。研制一种智能低压分布式光伏断路器具有信息化、智能化、自动化、互动化等技术特征，采用高可靠直动式机构设计，具备直动式快速控制响应、智能数据在线监测以及管理为一体。具有远程传输数据和智能化控制功能，适配调度自动化101、104通信规约，具备加密模块，满足接入调度自动化系统网络安防要求，较好的将低压配电新技术、通讯技术、计算机网络技术有机的集合于一体，具备过载、短路等保护功能，并具有0.5S级测量、加密遥控以及遥调功能，具备零闪动、快速并网、离网的技术特性，可推广用于装机容量较大，装机容量100KW以上的单体低压分布式光伏用户。本项目计划采购数量6套成品设备所需关键配件。
[bookmark: _GoBack]主要采购材料包括：低压分布式“三遥”光伏智能断路器控制装置所需材料配件；装置主要配件包含测控模块、主控单元（保护）、通信模块和电源模块、配套保护壳；整体装置必须是一体机化设计。满足接入电力调度自动化系统及项目研发产品所需技术条件要求。
[bookmark: _Toc450578894][bookmark: _Toc490650489][bookmark: _Toc367709681]
三、售后服务
1、供方须按需方实际安装要求派遣足够的且有工程经验的技术人员到现场进行技术服务，详细解答供货产品范围内买方提出的问题。
2、产品质保期为3年，保质期内配件或设备损坏，由卖方负责免费修理或更换。超过保质期有配件或设备损坏，卖方有优先提供配件和修理的义务；
3、售后服务响应时间：不超过12小时，如紧急事件需到达现场应在24小时内到达现场，并立即进行处理。
4、技术支持保证：加强维护工作与设备预检预修，提供10×365天×24小时的技术支持服务，包括设备使用状态、故障处理和远程支持。
5、投诉处理保证：承诺在收到有关设备质量、服务质量或技术支持质量的投诉后立即作出反应，派专人赶赴现场处理，并向使用方提交有关处理报告。
6、供方应负责供货产品有关的培训工作。
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