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1、总则

1）本技术规范书的使用范围仅限于贵港供电局临时接地线平口接地夹防侧滑机械装置物资，技术规范书的所有解释权归南方电网广西贵港供电局。

2） 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关物资的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3） 如投标单位提供的技术服务或方案与本技术规范书要求有差异，即使是微小的差异，也应以书面形式言明，并说明原因。如投标单位没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则投标单位提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

4）本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

5) 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

6）本技术规范书所使用的标准如遇与投标单位所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行，本技术规范书未全部引用应用标准，凡是本技术规范书牵涉的各项内容均按最新标准实施。

7）本技术规范书经招、投标双方确认后作为签订合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。同时，设备技术规范书未尽事宜，由招、投标双方协商确定。
以上为通用条款，包括但不限于以上内容。
2、工作范围

2.1项目概况
设计一种在装设临时接地线时防止平口接地夹侧滑的机械装置，该装置是加装在现有的平口接地夹上来对接地夹进行改造，能够适用于原有平口接地夹适用场景。通过加装一个与接地夹开口方向垂直的U型扁铁来实现相关功能，减少在装设接地线时因接地夹随绝缘杆的转动而发生侧滑脱落所花费的大量时间和人力，降低造成安全事故的风险。

2.2技术指标


1）原件设计
（1）原件形式要求：单件U型扁铁长度与宽度不大于所配接地线夹；

（2）材料要求：采用防锈金属材料。

2）连接件设计
（1）连接件形式要求：用于原件与接地线夹之间的连接；

（2）材料要求：采用防锈金属材料。
2.3服务范围

1）供货需求及供货范围
	序号
	项目编码

（标包号）
	项目名称
	计量单位
	项目要求数量
	备注

	1
	
	临时接地线平口接地夹防侧滑机械装置
	套
	15
	供应商需提供报价明细


2）投标方应按本技术规范书的要求提供全新的、合格的临时接地线平口接地夹防侧滑机械装置物资以及必要的备品备件（如有）、专用工具（如有）和仪器（如有）。
3）合同或协议签订后，6个月内交付所有产品及备品备件。
4）投标方须免费提供现场的集中培训，确保业主方在理论、实操和产品维护方面得到培训，熟悉和掌握产品的使用和维护。
5）验收包括开箱验收和功能验收两部分。其中，开箱验收包括检查产品外包装是否完整；功能验收指装置产品各项指标参数是否与规范书保持一致。
6）投标人应对所投产品具备技术支持及售后能力，售后服务内容包括但不限于：技术咨询、技术支持、产品培训、产品故障排查处理、故障维修等。
2.4服务内容

投标方提供的临时接地线平口接地夹防侧滑机械装置物资的具体内容见表2.1供货范围及物资内容需求一览表。

表2.1供货范围及物资需求一览表
	序号
	项目名称
	物资名称
	规格型号
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	
	主要参数
	单位
	数量
	数量
	主要参数响应

	1
	一种组装式二次屏柜防雨水装置
	支撑架
	定制
	金属材料，组装设计，金属连接件防锈功能
	件
	15
	
	

	2
	一种组装式二次屏柜防雨水装置
	接地线夹螺栓
	定制
	金属材料，组装设计，金属连接件防锈功能
	个
	45
	
	

	3
	一种组装式二次屏柜防雨水装置
	螺母
	定制
	金属材料，组装设计，金属连接件防锈功能
	个
	45
	
	


2.5服务交付物

成品交付的形式和数量

	序号
	成果名称
	单位
	数量
	交付地点
	备注

	1
	临时接地线平口接地夹防侧滑机械装置
	套
	15
	招标方所在地
	/

	2
	第三方测试报告
	份
	1
	招标方所在地
	委托方为招标方，具有CNAS或CMA资质


3、应遵循的主要标准

无

4、供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。

