（2025年都匀供电局安全生产歌曲定调、旋律编曲创作、歌词适配、录音与后期混音、MV脚本策划服务项目）技术要求
1  项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1  项目名称:2025年都匀供电局安全生产歌曲定调、旋律编曲创作、歌词适配、录音与后期混音、MV脚本策划服务项目
1.2  项目简述:为增强员工安全意识，培育都匀供电局安全文化，营造人人懂安全、人人讲安全、人人保安全的良好氛围，发掘安全类歌曲创作人才，遴选员工优秀安全文化类歌词，由专业音乐创作公司提供定调、旋律编曲创作、歌词适配、录音与后期混音、MV脚本策划、后期剪辑交付成品2部。
1.3  项目地点：都匀供电局 
1.4  项目规模：40000.00元
2  工作范围
定调、旋律编曲创作、歌词适配、录音与后期混音、MV脚本策划、后期剪辑交付。
3  对承包商的资质等级要求与承包方式
3.1 须为中国境内依法注册的法人、其他组织或自然人，具有独立承担民事责任的能力和相应的经营范围，持有符合中华人民共和国法律法规的营业执照。
3.2 在经营活动中没有重大违法违规记录。
3.3不得被“信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）。查询截止时点为招标公告发布之日起至投票截止时间前任意时点。
3.4 服务商应有一定建筑面积工作场地、固定的办公场地和必要办公设施。
3.5 因服务特殊性，服务商应能在60分钟内响应委托方服务需求并提供线下实地上门服务。 
3.6  承包方式为： 包工包料
4  质量标准和计划工期
4.1、(过程视频）视觉质量标准（核心：清晰、连贯、无瑕疵）

分辨率达标：主流交付为4K（3840×2160） 或1080P全高清（1920×1080） ，避免720P及以下（画质模糊），画面无拉伸、变形（如人物比例失调）。
画面无瑕疵：无明显噪点、雪花、色差（如局部过亮/过暗、颜色突兀），无镜头划痕、灰尘残留，剪辑衔接流畅（无跳帧、卡顿、画面错位）。
细节达标：字幕清晰（字体大小适配，无错字、漏字、错位），特效/滤镜自然（不掩盖主体，与歌曲风格匹配），演员/场景画面稳定（无不必要的抖动，手持镜头需符合风格，避免杂乱）。
4.2听觉质量标准（核心：同步、清晰、平衡）
音画完全同步：人声、配乐与画面动作（如演唱口型、乐器演奏动作）精准匹配，无“音超前/滞后画面”问题。
音质清晰：无杂音、电流声、爆音，人声无模糊（如咬字不清），配乐与人声音量平衡（不出现“配乐盖过人声”或反之）。
音效适配：若有环境音、特效音，需与歌曲节奏、画面场景契合，音量不突兀，不干扰核心音频（人声+配乐）。
4.3内容质量标准（核心：完整、契合、无违规）
 内容完整：覆盖歌曲全时长（无“少拍副歌”“结尾仓促截断”），镜头逻辑符合歌曲情感（如抒情段多特写、激昂段多全景，无逻辑混乱）。
无违规内容：画面、字幕、音频中，无涉政、低俗、暴力等平台禁止内容，人物着装、场景元素符合公序良俗及播放平台规则。
4.4格式与交付标准（核心：适配平台、方便传输）
格式合规：主流交付格式为MP4（H.264/H.265编码） （适配抖音、B站、视频号等多数平台），避免使用小众格式（如AVI、MOV，易出现播放兼容问题）。
参数适配：码率不低于8Mbps（保证画质），帧率为24fps或30fps（符合视频播放常规标准），音频编码为AAC，采样率48kHz。
交付规范：文件命名清晰（如“歌曲名-MV-4K-2025版”），可搭配“交付清单”（标注分辨率、格式、时长），通过云盘（如百度云、阿里云）或硬盘传输，确保文件无损坏。
4.5 计划工期：5天
4.6 计划开工日期：2025年12月8日 
5  踏勘现场
5.1  踏勘现场：需要
5.2  时间：2025年12月2日 至 2025年12月5日 
5.3  组织部门：贵州电网有限责任公司都匀供电局 
5.4  联系人：周柱斌 
5.5  联系电话：13984443337
6  技术标准
6.1人员配置要求：服务商安排不少于5人专门从事该项目日常联络、工作开展、工作汇报、等相关工作。
6.2 因服务商原因造成委托方物资遗失或损坏的，由服务商采购同一物资赔偿。
6.3工作人员应具有保障服务正常开展的能力和资质，工作人员不能胜任工作的，委托方有权要求予以调换。
6.4服务商工作人员的劳动关系、福利薪酬、办公地点及办公设备等由供应商自行负责，其工作时间需能保证满足委托方工作需求。
6.5因服务商及服务商工作人员活动造成委托方或他人财产、人身损害的，产生的法律责任由供应商承担。
6.6服务商不得将本服务工作转包或违法分包给第三方。
6.7服务商须对执业过程中所获悉的属于委托方的所有文件、资料、信息等严加保密，否则产生的法律责任由服务方承担。
7  拍摄设备录音棚要求
拍摄设备：数字摄像机sonyF55（视频尺寸：4K 4096×2160，60fps，视频格式：16Bit、4K RAW、搭配AXS-R5，14档动态范围）ARRI ULTRA PRIMEU(UP)镜头组；MOMA传奇1200ft无线图传松下1850导演监视器；2575D云台（高中低）百柔镜片/渐变镜片；Sound Devices664院线级录音机、森海塞尔416院线收音话筒；大疆如影2稳定器 大型稳定器大疆悟2 X5s电影级航拍4K RAW；镝灯4K、2.5K  1.2K；Apple垃圾桶+8盘位阵列非编；DaVinci Resolve调色系统。
录影棚要求：
	设备类别
	具体设备
	核心参数要求

	核心收音
	电容麦克风
	频响20Hz-20kHz，灵敏度-34dB±2dB，支持48V幻象电源

	信号处理
	专业声卡
	4输入4输出，采样率≥96kHz/24bit，支持48V供电，兼容主流DAW软件

	监听判断
	封闭式监听耳机
	频响20Hz-20kHz，阻抗32Ω，封闭性强（隔绝外界噪音≥30dB）

	监听音箱+控制器
	音箱频响50Hz-20kHz，控制器支持音量调节/音源切换
	适配

	基础配件
	专业录音线（卡农线+音频线）、入门吸音棉（5㎡）
	卡农线无氧铜材质（长度3-5m），吸音棉降噪系数≥0.5

	软件系统（
	专业DAW软件（Cubase Pro/Studio One 5）
	支持128轨以上录制，兼容声卡驱动，自带基础效果器

	辅助处理
	麦克风支架+防喷罩
	支架可360°调节，防喷罩为双层金属网



8  图纸
无
9  项目管理
服务商安排不少于5人专门从事该项目日常联络、工作开展、工作汇报、等相关工作。
 10  其它
服务商需具备合法经营及承接本项目的完整资料，报价时需一并提交以下资质文件复印件（加盖公章，原件备查）：营业执照、法人身份证（正反面）、国家企业信用信息公示系统（http//www.gsxt.gov.cn/）信用查询截图、中国政府采购网无失信行为查询记录（http://www.ccgp.gov.cn/）查询截屏、服务方案、报价函必要文件，否则视为无效报价。
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