[bookmark: _GoBack]2025年南网数研院技术研发中心先进计算研发试验设备采购服务委托单
	委托方信息

	委托方
	技术研发中心（新型电力系统研究所）
	委托日期
	2025/12/3

	联系地址
	广州市黄埔区光谱中路11号云升科技园C栋

	采购限价
	小写：48000元    大写： 肆万捌仟元整

	受托方要求

	资质要求
	1、 中华人民共和国境内注册的法人，提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书等）；中华人民共和国境内注册的非法人组织，提供主体资格合法存续的证明文件；分支机构应提供合法有效的授权，授权应加盖委托人公章且委托人法定代表人或负责人签字；不接受自然人参与。
2、在经营活动中无重大违法失信记录，没有被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单，没有被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单，应提供上述两个网站的相应截图；在中国南方电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚期内。
3、不接受联合体参与。

	交付要求
	具体数量及参数要求详见《附件1：研发试验设备需求清单》。

	进度要求
	采购合同签订后15个工作日内，交付需求清单要求的所有物资。

	信息保密
	受托方需严格遵守委托方有关信息安全的相关要求，需积极采取相关措施防止保密信息的复制、泄漏或遗失。

	其他要求
	如在项目实施过程中需要调整内容、进度等，需经委托方与受委托方双方共同确认，按合同变更程序办理。

	签字栏

	委托方盖章：        

项目经理： 
日期：
	受托方盖章：        

项目经理：
日期：



附件1：研发试验设备需求清单：



	序号
	类别
	设备名称
	规格
	需求数量
	总价报价（元）

	1 
	试验设备
	核心板
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk215061339]黑金、安富利或者四川国矽微电子等品牌产品，采用XCZU28DR-2FFVG1517I为核心芯片，核心板（尺寸不大于130mm*102mm）支持四核 APU，双核 RPU；拥有8个RF_ADC 12bit @4.096 GSPS；8个DAC 14bit@6.554GSPS。
板载内存包含：PL端2组4GB 64bit DDR4，PS端4GB 64bit DDR4，32GB eMMC，1Gb QSPI；核心板通过 FMC+板对板连接器扩展出4对PS_GTR和16 对 PL_GTY 高速收发器接口,PS端扩展不少于一组SPI接口和一组UART串口，5个PS_GPIO，PL端扩展出不少于72个。RFSoC 核心板采用直流 12V 供电，通过 FMC+连接器给核心板供电，RF-ADC和RF-DAC分别引出至两个射频扩展口RF_FMC。并提供配套软硬件指南。1块
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	合计总计（元）
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	备注：以上报价含运费、含税。




