接地钢筋压接管技术参数
一、基本使用条件：
[bookmark: _Toc296073942][bookmark: _Toc296068764][bookmark: _Toc296108558][bookmark: _Toc296032170][bookmark: _Toc296071569][bookmark: _Toc296071203][bookmark: _Toc3134][bookmark: _Toc292813255][bookmark: _Toc247183330][bookmark: _Toc312759826][bookmark: _Toc442191093]1、正常工作大气条件
a) [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]环境温度：-10℃～+55℃；
b) 相对湿度：5%~95%(产品内部既不应凝露，也不应结冰)；
c) 大气压力：80kPa～106kPa。
[bookmark: _Ref236140581][bookmark: _Ref236027599][bookmark: _Toc247183333][bookmark: _Toc22552][bookmark: _Toc292813256][bookmark: _Toc312759827][bookmark: _Toc442191094]1、1贮存、运输环境条件
a) 装置在运输中允许的环境温度-40℃～＋70℃，相对湿度不大于85%；
b) 在贮存中允许的环境温度-25℃～＋55℃，相对湿度不大于85%，在不施加任何激励量的条件下，装置不出现不可逆变化。
二、技术要求
材质及尺寸：材质为铝管 
单位：mm

	 接地体

	连接头形式
	尺寸要求
	使用范围
	数量（套）
	备注

	



 圆 钢
	一字连接
	长度不低于200mm
	适用于φ12圆钢
	265
	图1

	
	T字连接
	φ12横向长度不低于200mm，φ14纵向长度不低于100mm
	适用于横向φ12圆钢*纵向φ14圆钢
	265
	图2

	
	T字连接

	 横向长度不低于200mm，纵向长度不低于100mm
	适用于φ12 圆钢 
	318

	图3














[image: 直线型接续管(1)]图1[image: T型接续管-Φ14与Φ12组合]图2

图3[image: T型接续管-Φ12与Φ12组合]


三、包装、运输、贮存和质量保证
1、 产品得到切实的保护, 确保其不受污损。
2、 所有产品经妥善包装，在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免损坏或被盗。
3、  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
[bookmark: _GoBack]4、 供货方还应提供产品合格证及出厂检验报告。
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