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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	2024年新电力集团天峨供电公司高压计量故障分析仪购置

	2
	工程建设单位
	广西新电力投资集团天峨供电有限公司

	3
	工程地址
	天峨县六排镇城东路72号

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	否

	5
	运输条件
	/

	6
	安装点短路电流
	/

	7
	系统标称电压
	/

	8
	系统最高电压
	/

	9
	系统额定频率
	/

	10
	系统中性点接地方式
	/


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	℃
	
	
	/
	
	

	1.2
	最低日温度
	℃
	
	
	/
	
	

	1.3
	最大日温差
	℃
	
	
	/
	
	

	1.4
	年平均温度
	℃
	
	
	/
	
	

	2
	海拔
	m
	
	
	/
	
	

	3
	太阳辐射强度
	W/cm2
	
	
	/
	
	

	4
	污秽等级
	 
	
	
	/
	
	

	5
	覆冰厚度
	mm
	
	
	/
	
	

	6
	风速
	m/s
	
	
	/
	
	

	7
	相对湿度
	
	
	
	/
	
	

	7.1
	最大日相对湿度
	%
	
	
	/
	
	

	7.2
	最大月平均相对湿度
	%
	
	
	/
	
	

	8
	耐受地震能力（地震烈度8度/9度）
	g
	
	
	/
	
	

	9
	系统标称电压
	kV
	
	
	/
	
	

	10
	系统最高电压
	kV
	
	
	/
	
	

	11
	系统额定频率
	Hz
	
	
	/
	
	

	12
	系统中性点接地方式
	
	
	
	/
	
	

	13
	安装点母线短路电流
	kA
	
	
	/
	
	

	14
	直流控制电压
	V
	
	
	/
	
	

	15
	设备运输条件
	
	
	
	/
	
	

	16
	极限位置阻抗值及偏差
	
	
	
	/
	
	

	17
	安装地点
	
	
	
	/
	 
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1: 供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

	序号
	名称
	单位
	项目要求型式、规格
	项目要求数量
	投标方保证型式、规格
	投标方保证数量

	
	高压计量故障分析仪
	台
	0.5级
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写：

针对标准值特性“单一”，项目单位无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，项目单位提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
表2.2   标准技术特性参数表（投标方填写）

	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	项目单位要求值
	投标人响应值

	1
	
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人提供

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.3 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）   10     天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训   0.5 天（项目单位填写）实操培训 0.5 天（项目单位填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的  /   天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word07版）。
2.4 主要元器件来源

产品零整比不大于3，供货商零部件成本不应超过变压器本体成本3倍。

表2.3 主要元器件来源一览表  （投标方填写）

	序
号
	名称
	单位
	项目单位要求型式、规格
	项目单位要求数量
	投标方响应型式、规格
	投标方响应生产厂家
	投标方响应数量

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （项目单位填写）

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	制造商
	备  注

	1
	钳形电流互感器
	10A
	把
	3
	
	
	

	2
	电压测试线
	
	套
	2
	
	
	

	3
	电流测试线
	
	根
	3
	
	
	

	4
	一次电流钳
	600A
	个
	1
	
	
	

	5
	信号源
	
	台
	1
	
	
	

	6
	柔性钳 
	3000A
	把
	1
	
	
	

	7
	高压绝缘杆 
	5米
	根
	1
	
	
	

	8
	APP软件
	
	套
	1
	
	
	

	9
	其他随箱附件
	
	套
	1
	
	
	


三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招标书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招标书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


投标方：                盖章：

3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（项目单位）
	（项目单位填写）
	（项目单位填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸
五、其他

5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。
表5.1 设备投资成本费用表 （投标方填写）
	序号
	设备型号
	数量
	单价
	专用工具费
	备品备件费
	在线监测装置费
	现场服务费
	供货方运输费
	合计
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