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总则

1.1 投标方应仔细阅读本技术规范，所提供的产品应满足本规范的技术要求。投标方应对本技术规范书作出技术应答书，并应在投标文件中提供有关的资格文件以及技术资料要求中规定的技术文件。如无技术应答书或提供的资格文件不全或描述不实的，视为重大偏差。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规范书和工业标准的产品。

1.3 本标书要求的技术指标与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高指标执行。

1.4 投标方对标书做出书面应答，提供主要技术文件、主要技术参数表。如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则表示投标方提供的设备完全符合本规范书要求。

1.5 投标方提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标方应对质量负责，并提供相应的出厂合格证明。

1.6 本标书经招、投标双方确认签字后作为订货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。
1.7 本技术规范书未尽事宜由招、投标双方协商解决。
光学数据传输器技术条件

总体要求
2.1.1贵港供电芙蓉仓库堆垛机光学数据传输器损坏，影响设备运行，严重影响生产进度。
2.1.2本项目招标范围包括材料的采购、安装、调试、验收、售后服务。
设计标准和技术规范
光学数据传输器应符合下述标准的最新版本，同时还应满足本技术规范的规定（若其中某一指标在各标准有不同规定时，应取技术指标的高值）。

GBJ79-85
《工业企业通信接地设计规范》

GB50254-50259-96  《电气装置安装工程施工及验收规范》

GB/T16506 
信息技术系统间的远程通信和信息交换 提供和支持OSI网络服务的协议组合 

GB/T17963-2000 
信息技术开放系统互连 网络层安全协议

GB/Z19219-2003 
工业自动化--时限通信体系结构--时限通信系统的用户需求和网络管理

环境条件

温度: 0℃-45℃；湿度: 30% - 85%（无冷凝水）。

设备接地：设备接地电阻小于3Ω。

动力电源： 380VAC±10%，50HZ±1HZ，三相五线制。

技术参数及要求
1.工作电压：+18 … +30 V DC（PELV 保护特低电压，带安全断开装置）；支持工业级稳定供电，确保在波动环境下可靠运行，符合 UL 60950-1 安全标准。

2.电流消耗：约 200 mA（24 V DC 时，控制输出端无负载）；典型值适用于标准操作，峰值不超过 250 mA，支持低功耗集成到自动化系统中。

3.数据传输延迟时间： 

协议运行时间：每条路线恒定延迟时间（2 个设备）：2.3 µs（适用于 PROFINET IRT 等实时协议，确保同步控制）。

取决于距离的延迟：距离 0 m：0.00 µs；距离 200 m：0.66 µs（光速传播延迟，优化长距离工业应用）。

4.防护等级：IP 65（按 EN 60529 标准）；防尘防水设计，适用于潮湿、粉尘工业环境，如移动轴或升降轴系统。

5.重量：1185 g；铸铝外壳提供耐用性，便于安装在旋转或固定设备上，支持快速现场部署。

6.尺寸：156 mm x 100 mm x 99.5 mm（宽 x 高 x 深）；紧凑设计，兼容 M12 安装孔，适用于空间受限的自动化生产线。

7.环境温度（工作）：-5 °C … +50 °C；标准范围支持大多数室内/室外工业场景，带加热选项扩展至 -35 °C。

8.储存温度：-35 °C … +70 °C；确保设备在运输或闲置时耐极端条件，符合 IEC 60068-2 环境测试标准。

9.空气湿度：最高 90 % 相对湿度，不凝结；防潮设计，适用于高湿度环境如化工厂，避免光学组件雾化。

10.检测范围：0.1 m 至 40 m / 120 m / 200 m（根据型号不同，如 DDLS 508 40.xx / 120.xx / 200.xx）；最小距离需无障碍，支持 360° 旋转传输（最小 500 mm 间距）。

11.数据传输：支持以太网所有基于 TCP/IP- 和 UDP 的协议，传输速度为 100 Mbit/s，传输方式为全双工，可自动交换（MDI/MDI-X）；兼容 PROFINET IRT 实时传输，适用于工业以太网骨干网络。

12.光源：激光二极管（远红外线，不可视），波长 F3：785 nm 或 F4：852 nm；Class 1M 激光等级（IEC/EN 60825-1:2014），脉冲功率 < 36 mW，集成校准激光（650 nm 可见红光）用于精确对准，确保高信噪比和低干扰传输

2.5货物需求及供货范围一览表
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一
	其他配件
	
	2
	个
	

	配置清单如下：

	1
	光学数据传输器
	
	2
	个
	

	2
	安装、调试
	
	2
	个
	


说明：

（1）投标方应标时应提供完整材料及技术服务供货清单，清单应包括但不限于表1中已列项目。

（2）投标方在中标通知书发出后，应在招标要求的交货时间内全部交货，不能按时交货的必须承担违约责任。

（3）投标方负责设备的安装调试工作，并承担一切安全责任事故。投标方在投标文件中必须提供承担一切安全责任事故的承诺书。

技术资料要求
在设备到货时，应配备齐全的产品相关资料：
产品合格证；

系统验收时应提供：
到货证明；

使用说明书；
设计、监造、运输、安装调试及验收

进度要求

投标方必须保证合同生效1个月内完成供货及安装调试。
安装调试
现场具备安装条件后，招标方书面通知投标方；投标方应派员至现场确认。

设备到场经安装调试完成后，投标方应提出验收申请，由招标方组织验收。

安装调试过程中，招标方按照技术协议及验收协议对设备进行跟踪检查。对检查中发现的问题，投标方应尽快采取纠正措施，直至满足要求

安装调试过程中，投标方人员应遵守招标方施工现场各项管理制度，服从招标方的统一调度和协调。

投标方的安装调试人员应经过相关安全培训及考核。投标方应与招标方签订安全施工责任书，承担相关安全生产责任。

验收

验收流程应遵循竣工验收的顺序进行。验收纲要由投标方必须根据项目招标技术规范、项目投标技术应答书、项目合同技术协议书及技术联络会形成的技术文件以及相关技术规范编制，并由招标方审核确认。

竣工验收

竣工验收应具备的条件：
安装完成后，设备稳定性符合规定要求，并提交试运行报告。

招标方在收到投标方竣工验收申请报告后，组建竣工验收工作组。

竣工验收规则：
设备在一个周的试运行期间运行稳定可靠，无停产等稳定性问题，设备稳定性符合规定要求。

竣工验收内容包括验收大纲所列的性能测试内容、现场验收遗留问题、运行中发现的问题等内容。

在竣工验收测试中，测试结果无缺陷。

如有某些测试项目存在缺陷或偏差，验收组应做好缺陷或偏差记录报告，并明确解决措施；解决后应重新测试。

竣工验收完成后，由验收组编写系统竣工验收报告，应至少包括以下内容：

竣工验收结论（需由验收参与各方签字确认）；

竣工验收遗留问题备忘录（附遗留问题的现象描述、对系统运行影响评估及处理解决的方案和预定时间，仅在存在偏差的情况下有效）；

竣工验收测试报告（需由测试单位签字确认）；

项目文件审查报告（包括各阶段文件和技术资料）；

售后服务
免费保修期内投标方应至少提供担以下服务：故障处理、技术支持。
出现故障，投标方应在2小时以内响应，48小时到达现场；一般性故障应在6小时内排除。系统三次发生同一故障，投标方向招标方提供故障说明及解决方案。
技术响应

技术偏差表

投标人应逐项响应本技术规范书中的要求，如有与本技术规范书要求不一致的地方，应逐项在表2技术偏差表中列出。
表2 技术偏差表
	序号
	项 目
	对应条款编号
	技术规范书要求
	差异
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


技术文件清单

投标方在应标时应提供设备技术文件清单（格式如表3所示）。

表 3 技术文件清单

	序号
	技术文件名称
	提交时间

	
	
	应标
	技术协议签订前
	设计审查前
	阶段验收前
	竣工验收前

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


投标方应标时应至少提交以下技术文件：外购件和标准件清单、外购零件、部件（指非投标方直接制造的）需提供质量认证证明。



