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一、总则
（一）本技术规范书适用于玉溪华宁供电局2025年10kV三小线供电出口部分设备、设备安装场地租赁技术要求。
[bookmark: _GoBack]（二）本技术规范书经甲、乙双方确认后作为玉溪华宁供电局2025年10kV三小线供电出口部分设备、设备安装场地租赁合同的技术附件，与商务合同正文具有同等的法律效力。
(三) 本技术规范书所使用的标准如与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
（四）本技术规范书未尽事宜，由甲、乙双方协商确定，若协商不成，按商务合同约定的争议处理方式进行处理。
二、供电现状
10kV三小线负责华溪镇小寨村委会、黑牛白村委会、大新寨村委会和建水县老丁庄自然村共11833kVA/103台（公变3493kVA/26台  专变8340kVA/77台）配变用户的供电，该线路出口变电站为35kV三岔河水电站升压站近区变，供电半径（三岔河水电站升压站——线路末端配电变压器）15.345公里。
三、必要性
原计划35kV华溪变电站10kV小寨Ⅰ、Ⅱ回线新建工程竣工投运后，在2021年3月25日前对华宁供电有限公司三岔河水电站10kV三小线供电出口实施退运，现工程无法按期竣工投运；为确保10kV三小线11833kVA/103台（公变3493kVA/26台专变8340kVA/77台）配变用户的供电质量和负荷需求，需租用三岔河水电站10kV三小线供电出口部分设备、设备安装场地使华溪镇小寨村委会、黑牛白村委会、大新寨村委会和建水县老丁庄自然村正常供电。
4、 租赁范围
华宁供电有限公司三岔河水电站35kV母线（包括进线间隔和出线间隔设备）、35kV TV和35kV进区变间隔、10kV TV间隔、10kV三小线间隔一次和二次设备共计25台/组、套、段、跨安装场地。
5、 要求
  1、租用设备必须运行正常，运行数据符合行业规程规范要求。
  2、租用场地必须符合设备安装环境要求。
  3、设备的运行维护要求：负责租赁期间租用设备及设备安装场地的日常维护及正常使用过程中出现故障或损坏的维修。
六、报价方式
本项目采取的报价方式是报总价。
七、租赁期限
    租赁期限为12个月，自合同签订之日起至满12个月止。
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