双门蒸饭柜技术参数

	序号
	设备名称
	技术参数
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	1
	双门蒸饭柜
	1、产品尺寸：1390*540*1610mm                                 
2、电压：380V  功率：12kW+12kW。门双控左右两边单独控制，互不干扰；
3、采用优质304不锈钢制作，箱体材料质201不锈钢，自动进水，定时定温、缺水断电自动保护，配24个304不锈钢蒸饭盘。每个蒸盘尺寸600*400*80mm，发热管数量不能低于6个。
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