科研综合管理系统技术规范书
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.项目总则
1.1本技术规范书适用于变电站视频及环境监控系统（220kV五一站等12座变电站视频监控系统维保项目）的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最基本的技术要求，报价人应满足本技术规范书的要求，未涉及部分应不低于现行国家、行业、南方电网公司、广西电网有限责任公司的有关标准及要求。

1.3如果报价人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着报价人完全符合本规范书的要求。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与采购方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本技术规范书未尽事宜，由采购方、报价方双方协商确定。

1.6标注“★”的条款为关键条款。

.项目内容

 项目背景

为满足广西博联信息通信技术有限责任公司南宁地区12座变电站视频及环境监控系统专业的项目需求，提升对变电站视频及环境监控系统的维护管理水平，及时发现并排除潜在故障，保障电力系统的稳定运行，现通过专项采购的方式选择具有提供相关维护服务劳务分包能力的单位或公司，为我司相关类型项目提供劳务辅助服务。

 项目目标

通过现场勘察、制定科学可行的实施方案，配合完成南宁地区内视频及环境监控专业项目的设备更换、线缆更换、系统维护等劳务辅助工作。按时按质配合提交维保记录等运维资料，配合完成验收及资料归档等相关劳务辅助工作。

 项目工作内容

（1）对变电站内的视频监控摄像头、环境传感器、数据传输线路、控制主机等设备进行清洁、紧固，实施必要的维修或更换损坏部件，确保系统恢复正常运行。

（2）配合开展变电站视频及环境监控系统省级主站、地市级主站的巡视和维护。

（3）对有需要与站端系统、省级主站联调或有重要保供电等任务时，需提供劳务人员配合驻站提供保障，保障系统稳定运行。并配合完成竣工资料的提交及验收等劳务辅助服务工作。具体维保内容以项目负责人下达的工作计划为准。

项目实施地点：广西南宁地区
.项目要求

 项目人员要求

★维护人数：4人及以上，应具备特种作业（高低压电工作业）证书。
★报价人承诺成交后10天内组织维护人员完成安规考试、保命教育培训及考试，取得BC类人员资质，以满足项目维护需要。

★报价人必须向采购人保证劳务辅助作业人员组织的稳定性，在本项目结束前，参加本项目的人员变动必须取得采购人同意。

如果发现成交人的劳务辅助作业人员不合格，采购人有权要求成交人撤换，因撤换而产生的费用应由成交人承担。如多次更换仍然未达到要求的，保留迟延索赔的权利。
 ★项目进度要求
为了保障本项目有序开展，确保达成预期目标，需要配合出具具体实施方案。配合提交视频专业运维计划表等劳务辅助工作，包括对变电站内的视频监控摄像头、环境传感器、数据传输线路、控制主机等设备进行清洁、紧固，实施必要的维修或更换损坏部件，相关线缆敷设等劳务辅助工作交付计划表给项目经理审核，实际开竣工时间以采购人发布的日期为准。

 ★服务安全管控要求
维保服务前提交人员名单及资质；
涉及特种作业的还需提供相关特种人员的证件；

提前一周汇报现场劳务辅助运维计划；

参加采购人安全培训。

 ★实施技术要求

3.4.1前端系统

	序号
	服务

对象
	服务内容

	1
	视频监控系统
	1、配合检查球型摄像机、一体摄像机等设备在线状态、预览回放是否正常。

2、配合检查球型摄像机、一体摄像机的操作是否正常，如摄像机转动及摄象机变倍。

3、配合检查球型摄像机、一体摄像机图像质量，是否存在雪花、滚屏、模糊、抖动、偏色、画面冻结、增益失衡、图像丢失、图像失真、跳帧等问题。

	2
	入侵报警系统
	配合检查电子围栏主机、红外微波入侵探测器、按钮的报警上传是否正常。

	3
	环境监控系统
	配合检查水浸传感器、烟雾感应器、温湿度感应器、风速传感器的运行状态是否正常


3.4.2后端系统

	序号
	服务

对象
	服务内容

	1
	服务器
	1、检查服务器\动环监控报警主机设备外观、指示灯状态、周围环境。

2、配合地市局站端、地市局主站和省级主站间开展故障排查和新站接入联调等工作。

	2
	存储

设备
	1、检查硬盘录像机设备外观、指示灯、周围环境。

2、配合检查设备录像完整情况。

	3
	网络

设备
	1、配合检查网络设备状态是否正常。

	4
	显示

系统
	1、检查显示系统的大屏、显示器、监视器等设备运行状态，是否存在黑屏，图像花屏、闪屏、花点、条纹，亮度不够，颜色失真，屏幕错位、抖动等异常情况；

2、检查大屏图像的单屏、跨屏以及整屏显示，以及图像窗口的缩放、叠加、漫游等功能操作能否正常进行；

3、解码器运行状况检查。

	5
	机房

系统
	检查线路布放、标签粘贴、设备接地是否规范。

	6
	综合

布线
	根据采购方需求开展具体工作。


 安全保密要求
成交人方在服务期间，负有保护网络安全、信息安全和系统数据安全的义务和责任；负有保护所持有、接触的属于或涉及商业秘密的信息安全的义务和责任；

未经许可不得以任何方式对保密信息及工作成果进行复制、传播、泄漏、告知，不得将保密信息带离办公场所；

无论何种原因导致合同解除或终止，本项目约定下的保密条款、保密内容及相关的违约责任的约定仍然生效。保密期限为签订合同之后至永久，保密范围为项目所涉及的任何资料。
 项目验收要求
项目满足以下条件并提交巡检记录表及运维服务报告通过审查，报价人可申请竣工验收：

在要求服务周期内，完成以上技术规范书内容，提交巡检记录表及运维服务报告。
交付物已通过审核。
采购人审批报价人提交的竣工验收申请，当确定项目满足验收条件后组织验收会议。采购人组织相关单位部门进行验收。
 12座变电站视频维保站点清单

220kV五一站、220kV亭洪站、220kV沙田站、220kV安城站、110kV宾阳站、110kV同乐站、110kV石柱岭站、110kV万象站、110kV越秀站、110kV南湖站、110kV凤岭站、110kV竹岭站等12座变电站。
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