[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（ 医药港110千伏出线至冲口线路工程监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2024 〕91号

	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2024〕29号

	3
	资金落实情况
	广供电资〔2024〕36 号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市荔湾区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起至2026年12月30日，实际工期以开工报告、竣工报告为准。



一、项目概况
※变电部分：
1、220kV医药港站扩建：本期利用杏花间隔，原至杏花（#1变）间隔改为至110kV桃园站，原杏花（#2变）间隔改为至110kV冲口站。本期2回出线间隔已经在首期建设，因此本期无扩建工程量，仅需考虑电缆接入原有间隔的费用。
2、110kV冲口站扩建：本期在芳花增乙线冲口乙支线间隔增加一组T接电缆头。
3、110kV桃园站扩建：本期在花桃甲线间隔增加一组T接电缆头。
※架空线路部分：
1、110kV芳花增甲乙线改接工程：拆除110kV芳花增甲乙线#18塔T接至增窖方向跳线及跳线串，同时拆除该塔芳花增乙线芳村至花地方向跳线；跳接芳花增甲乙线#18塔芳花增乙线芳村侧至增窖，实现芳花增乙线解口，形成1回芳村-增窖-冲口线路，1回花地-洪石-冲口线路。同步更换芳花增甲乙线、芳花增甲线冲口甲支线全线45基塔杆号牌共计90块。
※电缆线路部分：
1、110kV医药港站至冲口站单回电缆线路：110k医药港至冲口单回电缆线路路径长度约6.27km，电缆单线长度约1×6.54km。新建电缆采用FY-YJLW03-64/110kV-1×1200mm2。
2、110kV医药港站至桃园站单回电缆线路：110kV医药港站至桃园站单回电缆线路路径长度约7.18km，电缆单线长度约1×7.54km。新建电缆采用FY-YJLW03-64/110kV-1×1200mm2。
※通信部分：
1、医药港110kV出线至冲口线路工程(配通信设备)：对侧站配套通信设备扩容。
2、110kV医药港站至冲口站管道光缆：随110kV医药港站至冲口站单回电缆线路，新建医药港站至冲口站1条48芯管道光缆，长约7.25km。
3、110kV医药港站至冲口站管道光缆：随110kV医药港站至桃园站单回电缆线路，新建医药港站至桃园站1条48芯管道光缆，长约7.85km。
具体建设规模以施工图纸为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含工程本体建设以及除本体建设外发生的相关施工活动，除本体建设外相关施工包括但不限于路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交、达标投产创优的全过程监理工作，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。


3、 报价表

	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	一
	变电工程
	56245.38 
	    %
	
	

	1
	220kV医药港站扩建
	18468.96 
	
	
	

	2
	110kV冲口站扩建
	28893.11 
	
	
	

	3
	110kV桃园站扩建
	8883.31 
	
	
	

	二
	110kV线路工程
	684969.86 
	
	
	

	1
	110kV医药港站至冲口站单回电缆线路
	358394.86 
	
	
	

	2
	110kV医药港站至桃园站单回电缆线路
	326575.00 
	
	
	

	3
	110kV芳花增甲乙线改接工程
	0.00 
	
	
	

	三
	配套通信工程
	39414.25 
	
	
	

	1
	医药港110kV出线至冲口线路工程(配通信设备)
	1543.86 
	
	
	

	2
	110kV医药港站至冲口站管道光缆
	29323.21 
	
	
	

	3
	110kV医药港站至桃园站管道光缆
	8547.18 
	
	
	

	合计（小写）
	780629.49 
	
	
	




报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如 8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式
本合同为暂定价合同，结算方式详见合同条款。                                                                          
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 [bookmark: _GoBack]积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
