[bookmark: _Toc8445]附件A.项目信息清单（220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）监理）
第1部分. 项目信息
招标前期资料
	序号
	文件名称
	文件文号

	1
	可研批复文号
	广供电基〔2025〕17号

	2
	项目核准/备案文号
	穗发改核准〔2025〕11号

	3
	资金落实情况
	广供电资〔2025〕26号

	4
	项目建设单位
	广东电网有限责任公司广州供电局

	5
	项目建设地点
	广州市番禺区、荔湾区

	6
	前期的设计或咨询服务单位名称
	广州电力设计院有限公司

	7
	工期/服务期
	合同签订之日起720日历天，实际工期以开工报告、竣工报告为准



一、项目概况
※隧道工程
电力隧道隧道全长约5.08km（包含工作井长度），全线设置7个井。其中楚庭站连接段长度约437.152m，采用明挖法施工；楚庭站外段新建电力隧道长度约为4.646km（包含工作井长度），其中盾构法长度约3580.0m，顶管法长度约145.3m，明挖法长度约817.5m（不包含工作井长度）。本工程5.08km电力隧道配置风水电、支架、监控及巡检机器人系统。具体建设规模以施工图纸为准。
二、招标采购范围
勘察设计、施工准备（含三通一平）、施工（含工程本体建设以及除本体建设外发生的相关施工活动，除本体建设外相关施工包括但不限于路面修复（含市政路面、公路等）、交通疏解、跨（穿）越铁路/公路、管线迁移、绿化迁移、林木砍伐等）、竣工结算、缺陷责任期、电子化移交、达标投产创优的全过程监理工作，以及初步设计概算（或施工图预算）中监理计费范围以外但与工程相关的监理工作。按照建设单位要求使用工程信息管理系统。




三、报价表

	序号
	费用名称
	最高投标限价(元)
	投标下浮率
	投标报价(元)
	备注

	1
	220千伏白鹅潭输变电工程（第一分册）监理
	7020745.14
	   %
	
	

	合计（小写）
	7020745.14
	
	
	





报价要求：
（1）按下浮率报价（保留两位小数，如 8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价，如单项报价与投标下浮率不对应的也需按投标下浮率修正单项报价。
（2）投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞10%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。
（3）价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。
四、结算方式
本合同为暂定价合同，结算方式详见合同条款。
五、分包要求
不允许分包
允许分包，但必须符合以下要求：
                                      /                                     



第2部分. 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）
[bookmark: _Toc508286565]一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

[bookmark: _Toc508286566]二、技术及管理要求
（一）满足中国南方电网有限责任公司《监理项目部工作手册》、中国南方电网有限责任公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。
（二）符合图纸及技术文件的要求。
（三）严格执行以下管理要求：
1、严格执行《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令 第728号）相关要求，确保款项支付依法合规。
2、 按照公司要求使用资产管理信息系统及南网基建移动应用，若违反使用要求，按照南网基建承包商处罚条款进行扣分。
3、 持续推进基建安风体系认证工作，严格执行“四步法”、“八步骤”、“7S”管理，规范PPE（人工防护用品）管理，形成施工现场安全管理文化。
4、 服从《南方电网公司基建承包商违章处罚条款》的日常检查及处罚、服从各建设单位安全违章处罚、服从各建设单位安全整顿及安全学习等各项安全管理指令。
5、 遵守国家、电力行业、公司持证上岗相关要求。
6、 自愿参加南方电网公司基建承包商登记建档并服从承包商管理相关规定。
7、 严格执行南网“八不准”。
8、 深化WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用。
9、 完善基建项目缺陷管理制度、表单，所有项目均严格实行缺陷填报。
10、 积极配合执行各建设单位开展的信息化管理项目、新技术、新工艺开发应用。
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