南网科研院2026年消防器材框架采购项目报价书

	产品类型
	规格型号
	限价（元）
	权重
	产品单价（元）

	二氧化碳灭火器
	3kg/个
	190
	40%
	

	干粉灭火器
	3kg/个
	80
	25%
	

	灭火器箱
	装3kg灭火器至少2只
	100
	2%
	

	推车式干粉灭火器
	35kg/个
	700
	5%
	

	推车式干粉灭火器
	50kg/个
	900
	2%
	

	悬挂式超细干粉灭火装置
	2kg/个
	250
	2%
	

	悬挂式七氟丙烷灭火装置
	10kg/个
	850
	2%
	

	室外消防栓
	消防栓技术参数如下：
公称通径：100mm；
公称压力：1.6Mpa；
出水接口：2-KWS65；
开启高度：≥50mm；
法兰连接尺寸：D：220mm，D1：180mm，n-d：8-Ø17.5。
阀杆材料及表面处理：阀杆应用低碳钢制成，表面应镀铬或采用性能不低于镀铬的其他表面处理方法。
配套：底部304滤网定睛橡胶垫片，螺栓螺母紧固件和消火栓扳手
	1500
	2%
	

	消防水带
	口径65mm，工作压力0.8MPa，涤纶长丝/内衬聚氨酯，20m/盘带内扣式接口
	200
	2%
	

	水枪
	口径65mm，QZ3.5/7.5直流水枪，铝合金
	25
	2%
	

	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30面罩，滤烟效率≥99%，防护时间30min
	35
	10%
	

	消防空气呼吸器
	容量6.8L
	1500
	2%
	

	应急照明灯具
	应急照明时间≥90分钟；防护等级IP30
	45
	2%
	

	消防战斗服
	消防战斗服2件套，带3C认证。
	1000
	2%
	

	总价=设备单价*权重+设备单价*权重+···
	               （元）
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