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总则
本招标技术文件适用于变电站台式工作站设备的技术要求。
投标方提供的相关硬件设备必须具有权威检测机构出具的合格证明。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的产品。

如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

投标方在投标时，出具设备中央处理器CPU、SSD（按存储颗粒统计）、DRAM（按内存条颗粒统计）、BMC、网卡、电源（按电源控制模板芯片统计）这类5元器件的生产厂家自主可控承诺函。
投标方在投标时，出具设备中央处理器CPU、SSD（按存储颗粒统计）、DRAM（按内存条颗粒统计）、BMC、网卡、电源（按电源控制模板芯片统计）这类5元器件的整机自主可控承诺函。（包括CPU、SSD、DRAM、BMC、网卡、电源的采购数量，都要写明）

本招标技术文件未尽事宜，由买卖双方协商确定。
应遵循的主要标准
下列标准所包含的条文, 通过在本招标技术文件中引用而构成本招标技术文件的基本条文。在本招标技术文件出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本招标技术文件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准，如果各标准要求有所不同，满足更高的标准要求。

	GB/T 2887-2000
	电子计算机场地通用规范

	GB/T 9361-1988
	计算站场地安全要求


26 QCSG 110017.51.3

南方电网一体化电网运行智能系统技术规范
DL/T 890.301─2004


能量管理系统应用程序接口（EMS-API）第301部分：公共信息模型基础（CIM）基础 (IEC 61970─301:2003)

中国南方电网调度自动化管理规定
国能安全【2015】36号文
国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知
中国南方电网调度指挥控制系统(DCCS)技术规范(主网分册)

使用条件

工作环境条件

环境温度：-5℃～+45℃；

相对湿度：5%～95％（装置内部应无凝露，也不结冰）；

大气压力：66kPa～108kPa；

其它应符合GB/T 13729-2002中3.1.2的要求。

贮存、运输极限环境温度

贮存、运输环境温度极限值为-25℃～+70℃，在不施加任何激励量的条件下，装置应不出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置的性能应仍符合本部分中的有关要求。

系统终端设备要求
应参考系统硬件架构要求在安全Ⅱ区/III区为各级调度及厂站提供指定数量的客户机终端、摄像、扬声器，配置要求如下：

	用户单位
	通信大区
	客户机终端（台）
	摄像设备（台）
	音响设备（套）

	（单个）厂站
（运维中心）
	安全Ⅱ区/III区
	≥1
	1台/1台客户机
	1套/1台客户机


本项目所采购的服务器（包括工作站）CPU、操作系统、集中式数据库、分布式数据库等关键产品及型号需通过中国信息安全测评中心（www.itsec.gov.cn）/国家保密科技测评中心（www.nsstec.org.cn）的安全可靠测评（相关产品及型号在中国信息安全测评中心/国家保密科技测评中心官方网站公布的《安全可靠测评结果公告》清单中可查）。

本设备所配置的中央处理器CPU、SSD（按存储颗粒统计）、DRAM（按内存条颗粒统计）、BMC、网卡、电源（按电源控制模块芯片统计）这类5元器件需满足自主可控要求。
客户机终端
客户机终端的基本配置要求如下：
型式：选用商务PC、塔式机箱。

CPU：自主可控8核，2.0GHz以上。

内存：自主可控8G以上。

硬盘：自主可控固态硬盘480 GB以上。

网卡：自主可控，仅允许内置10/100 M 以太网卡，不得采用USB网卡、无线网卡等。

插槽：6PCIC（或PCI-X） 4DIMM等。

显卡：集成显卡64MB显存以上。

显示器：23.5英寸以上液晶显示器。

操作系统：自主可控Linux操作系统。

摄像
单台客户机终端宜配置一台摄像设备，基本配置要求要求：
像素：500万像素以上。

分辨率： 1920×1080分辨率以上。

图像传感器：采用单板式或微型的CMOS或CCD传感器。

最低照度：1Lux。

刷新率：实况视频刷新率每秒≥30帧。

镜头：小口径、固定焦距的简单型光学镜头。

接口：具备USB或其他接口。

扬声器
单台客户机终端对应配置一套扬声器，应具备以下基本配置要求：
声道：2.0。

信噪比：≧85 dBA。

类型：多媒体音箱。

灵敏度：R/L：700±50 mV。

频响范围：R/L：80 Hz-20 KHz。

接口：3.5毫米音频接口。

防磁：支持防磁功能。

电源：12W 12V 开关电源。

包装、运输、贮存和质量保证

5.1  设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护, 确保其不受污损。
5.2  所有部件经妥善包装或装箱后, 在运输过程中尚应采取其它防护措施, 以免散失损坏或被盗。
5.3  在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。
5.4  各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
5.5  包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。
5.6  整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。
5.7  随产品提供的技术资料应完整无缺。
5.8  订购的新型产品除应满足本招标技术文件外， 投标方还应提供产品的鉴定证书。
5.9  投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括投标方的外购件在内)均应符合本招标技术文件的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。
5.10  屏柜内的各种元件, 应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。
5.11  质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更换零部件。

订货范围

投标方应确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项(属投标方供货范围)由投标方补充。
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