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天二公司2025-2026年厂调公路K5+950路基塌陷专项治理施工图设计技术规范书
二〇二五年十二月

一、工程概况

本项目为厂调公路K5+950路基塌陷专项治理工程，位于广西壮族自治区百色市隆林各族自治县桠杈镇二级水电站厂调公路K5+950段。受今年汛期持续强降雨冲刷、公路边坡地下水渗透侵蚀等多重因素影响，厂调公路K5+950路段路基挡墙垮塌，路基塌陷。目前已经不具备行车条件，仅半幅道路允许行人通过，且该路段下方为二级电站进厂公路，存在边坡垮塌、落石滚落至进厂公路，进而引发人员伤亡的安全隐患。因此本项目核心目标为彻底消除路基塌陷隐患，恢复道路原有承载能力与通行能力，保障调压井区域常态化作业及应急抢修通道。
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二、服务内容
1、总体要求：

1）提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并通过审查。

2）提交的施工图预算书应符合有关造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。

3）投标人应根据现场情况及甲方实际需求进行施工图设计，并编写详细施工图、项目实施工程量清单（含计价）等文件，并在施工期进行现场技术服务。

2、设计深度及说明

本工程设计最终成果经发包人审查通过后，可以直接用于施工招标，主要设计内容如下：

1、前期资料收集

主要包括：现场实地踏勘了解工程设计要求、并收集数据（包含但不限于改造区域地理高程、现有路线，并按照公路设计相关管理要求绘制治理段道路区域内的地形的主要控制点，根据工程实际及工程周边环境资料，在勘察文件中说明地质条件可能造成的工程风险。
2、施工图设计

图纸设计应包括但不限于：平面总体设计图、平面设计图、纵断面设计图、横断面设计图、路面结构设计图、排水设计图、及挡土墙等附属构筑物结构详图。应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。

3、主要材料、设备表
工程全部所需的三材和其他主要设备材料的名称、规格（型号）、数量（以表格形式列出）。
4、施工图预算编制

应按照相关造价管理部门规定的程序、方法、依据，编制编全符合本工程的施工图预算书（引用最新贵州定额、2024最新计价规则、公路工程18清单规范等），由于编制的施工图预算书将作为确定工程招标限价（或底标）的依据，所以需要施工图预算书能够达到直接用于招标的标准。施工图预算文件应由封面、签署页、目录、编制说明、建设项目总预算表、其他费用计算表、单项工程综合预算表、单位工程综合预算表等组成。编制说明应包括以下两方面：

编制依据，包括本工程的设计文件全称、设计单位，所依据的定额名称，在计算中所依据的其他文件名称和文号，施工方案主要内容等。

执行定额的有关情况，包括按定额要求本预算已考虑和未考虑的有关问题；因定额缺项，本预算所作补充或借用其他定额情况说明；需建设单位、施工单位双方协商的有关问题。
5、施工期间提供技术服务

主要内容包括：① 参加甲方或政府部门的组织的审查会、专题会；② 施工期间的工程设计交底、技术指导、工程设计变更审查及参加施工期间的阶段和竣工验收，并在施工期间需要求本工程设计人员到现场指导施工时，24小时内到场开展设计服务。在现场服务过程中所发生的工作、交通、住宿、通信、餐饮等费用，乙方应在投标报价中自行综合考虑，甲方不再另行支付；
3.2.3 设计成果内容
承包人需提交以下成果资料：

注意事项：

1）设计单位除按照发包人的要求提供上述资料外，还应提交其认为有必要提交的其它设计资料。

2）所提供的电子文档，图纸类需提供CAD和PDF两种版本；文档类需提供Word和PDF两种版本。

3）所提供的设计图集：采用A3幅面彩色精装本。

3.3设计成果审查

设计成果完成后，发包人组织进行验收审查。审查会议由发包人组织，会议地点待定。审查会议交通、食宿等费用由承包人各自承担。并根据审查会结论对设计成果进行补充完善，最后按照要求数量提交成果；
3.3.1 施工图预算的审查要求

1、工程量审查是施工图预算审查的基础，本项目将按照施工图预算编制所依据的工程量计算规则（最新贵州定额、2024最新计价规则、公路工程18清单规范等），逐项审查各分部分项工程、单价措施项目工程量计算的正确性、准确性。若施工过程中因设计单位设计缺陷、不足、漏项等原因导致工程量偏差超过15%，我方（天生桥二级水力发电有限公司天生桥水力发电总厂）有权向设计单位提出索赔。

2、审查设备、材料的预算价格是否符合工程所在地的真实价格及价格水平，并审查其真实性、可靠性。



