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一、总则
1.1本技术规范书，一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作 
的功能、结构、性能等方面的技术要求。
1.2甲方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，乙方应提供一套满足或高于本规范书和现行有关标准要求的产品。
1.3如果乙方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着乙方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。
1.4本技术规范书经双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5 本技术规范书未尽事宜，由需供双方协商确定。
二、项目范围
2.1、项目概况
在电力系统很多作业环境下，需要佩戴护目镜，尤其涉及二次回路操作时。但在微弱或者低可见环境环境下佩戴护目镜，往往需要辅以头灯或手持照明电源作为照明设备，由此造成交叉阴影，对于需要精细操作对象与视角造成很大影响，且绝缘无法保证误碰设备风险较高，大大提高作业难度。而且在主控室或监控室内操作二次回路时，护目镜是除了绝缘手套、绝缘靴最后一种防护设备，而二次回路CT开路、PT短路或接地是常见风险，其表征出高温特点，作业人员不能及时感知极端环境，易造成身体伤害。为解决此问题，本职创欲设计一款便于夜间作业、佩戴，同时又不会产生旁光光源引起的阴影、重影问题的护目镜，护目镜还能及时感知二次回路高温并及时报警。
2.2、研究内容及技术要求
2.2.1、护目镜必须实现无影照明，并具备足够续航电量，且绝缘良好减少触电风险。
2.2.2、护目镜带高温感知报警单元，可根据需要设定高温报警阀值，提前预知二次回路CT开路、PT短路或接地风险，使作业人员及时脱离危险且绝缘良好减少触电风险。
2.2.3、护目镜结构改造鱼鳞型通风导路以便能及时散热导汗，同时避免现场极弧放电伤害眼睛
2.2.4.护目镜适合佩戴，不影响眼镜佩戴，重量轻，便于携带
2.3、服务范围
a通过实验、验证找到护目镜光源合适位置，做好绝缘包裹，不影响护目镜佩戴同时不产生光照范围内的阴影、重影。找到合适的光源发生装置，确保光源稳定、持续，视力友好。
b通过实验验证在护目镜最适当位置放置高温感知、报警模块，做好绝缘包裹，能随时感知、报警超过设定阀值的环境温度。
   c找到并验证护目镜科学结构，对当前护目镜结构进行改良创造，加工出护目镜鱼鳞纹通风孔道，不但使护目镜能通风散热避免汗水遮挡视线，鱼鳞纹还能避免现场发生极弧放电后不会入侵到眼睛。
2.4、预期成果：
研发、制作 “一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作”1套；
申请相关发明专利1项。

3、 .服务内容
	项目名称
	采购内容
	数量
	单位
	备注

	一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作（含材料）加工服务
	护目镜
	1
	套
	材料

	
	光源
	1
	套
	材料

	
	温度传感与报警单元
	1
	套
	材料

	
	通风导流散热导汗元器件等
	1
	套
	材料

	
	无影光源试制
	1
	套
	试制

	
	温度报警单元试制
	1
	套
	试制

	
	通风导流散热导汗模块试制
	1
	套
	试制

	交付：
“一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作”1套，配合申请发明专利1项。


三、应遵循的主要标准
“一种极端作业环境下的多功能无影护目镜研发与制作”在设计、制造、安装和验收过程中必须严格遵循国家有关法规、规范、标准（应为现行有效标准）的要求进行加工服务。
四、供应商需说明的其他问题
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
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