一、项目具体服务要求： 
1、设备计量检定/校准需提供上门服务，具体检定日期、校准与 
采购人协商，服从采购人时间安排，不能影响采购人正常工作，要求 
7 日历天内完成全部在用设备的检定校准，对于漏检器具提供再次 
上门检测服务。 
2、对采购人在用计量器具按检测周期进行计量检定/校准，检测 
完成后由相应科室负责人签字确认检测内容。 
3、检定/校准完成后 30 个工作日内出具具有法律效力签章电子 
版及纸质版检定/校准报告； 
4、现场检定/校准不合格的计量器具，成交供应商应在采购人整 
改完成后，负责二次检定/校准； 
5、张贴合格标签，并清除上一期过期标签； 
6、指定专人负责计量检测工作统筹安排与沟通； 
7、能够提供相关技术指导和培训工作； 
8、必须保证在服务期限内CNAS 等证书合法合规，若在 
服务期内CNAS 等证书到期必须和采购人报备新证书认定期限；    *99、在采购人付款前提供完成检测的检定/校准台账（详细至科室 
台账）； 
10、若在服务期限内，收费项目根据政策变更为强检项目，成交供应商可按最新国家强检政策收取费用； 
11、成交供应商应出具市场监督管理计量行政部门认可的证书/报告。承诺计量检测服务符合国家计量行政管理部门要求，出具的证书/报告应得到市场监督管理计量行政部门认可，若因此受到计量行政管理部门的处罚，由成交供应商承担一切责任。 
12、具体项目：见附件
二、投标人须具备且提供以下证明文件： 
（1）具有独立承担民事责任的能力 
投标人须为中华人民共和国境内注册的企业（事业）法人或者非法人 
组织，提供营业执照或其它法定证明文件； 
（2）具有履行合同所具备的专业技术能力 
投标人须提供具有履行合同所专业技术能力承诺书。 
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 
（4）投标人须具备法定计量检定机构计量授权证书及附件，具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件(CNAS)。 
（5） 本项目不接受联合体投标

附件
	序号
	仪器名称
	型号规格
	要求符合技术规范
	技术要求
	数量
	服务方式
	备注

	1
	微机控制电液伺服万能试验机
	SHT4206
	JJG1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》
	外观、相对分辨率、鉴别力阀、零点相对误差、零点漂移、同轴度、噪声、应力（力）速率控制、应变（变形）速率控制、力值检定（压向）、力值检定（拉向）
	1
	现场
	检定证书。点位：
力值检定（压向）：200KN、400KN、600KN、800KN、1000KN、1200KN、1600KN、2000KN；
力值检定（拉向）：50KN 、100KN、150KN、200KN、250KN、300KN、400KN、500KN；

	2
	600千牛顿液压万能试验机
	WE-600B
	JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》
	外观、相对分辨率、鉴别力阀、零点相对误差、零点漂移、同轴度、噪声、应力（力）速率控制、应变（变形）速率控制、力值检定（压向）、力值检定（拉向）
	1
	现场
	检定证书。点位：
力值检定（压向）：60KN、120KN、180KN、240KN、300KN、360KN、480KN、600KN；
力值检定（拉向）：15KN 、30KN、45KN、60KN、75KN、90KN、120KN、150KN；

	3
	金属摆锤冲击试验机
	ZBC3302-2
	JJG 145-2007《摆锤式冲击试验机检定规程》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	4
	直读光谱仪
	FOUNDRY-MASTER Xline
	JJG 768 -2005《发射光谱仪检定规程》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	5
	电子秤
	YH-3
	JJG 1036 -2022《电子天平检定规程》
	按技术规范执行
	1
	现场
	检定证书

	6
	数显卡尺
	（0～150）mm
	JJG 30 -2012《通用卡尺检定规程》
	按技术规范执行
	1
	带回
	检定证书

	7
	引伸计
	/
	JJG 762 -2007《引伸计检定规程》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	8
	洛氏硬度计
	HR-150A
	JJG 112-2013

《金属洛氏硬度计检定规程》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	9
	钢直尺
	（0～300）㎜
	JJG 1-1999

《钢直尺检定规程》
	按技术规范执行
	1
	带回
	检定证书

	10
	低温预处理试验箱
	/
	JJF 1101-2019

《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	11
	标准规
	/
	JJF 1255-2010

《厚度表校准规范》
	按技术规范执行
	1
	带回
	

	12
	微量进样器
	/
	JJG(冀)166-2019《微量进样器检定规程》
	按技术规范执行
	1
	带回
	

	13
	HRC洛氏硬度块，HRB洛氏硬度块
	/
	JJG 113 -2013《标准金属洛氏硬度块检定规程》
	按技术规范执行
	6
	带回
	高中低各一块，含采购及检定

	14
	安全帽高温预处理箱
	/
	JJF 1101-2019

《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	15
	安全帽低温、恒温水侵泡预处理箱
	/
	JJF 1101-2019

《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
	按技术规范执行
	1
	现场
	

	16
	安全帽紫外线老化箱
	/
	JJF 1101-2019

《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》
	按技术规范执行
	1
	现场
	


