零星采购报价要求
项目名称：广蓄电厂固定式压力容器年度检查、安全阀校验及维修服务项目采购                           
	采购单位
	南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司
	完成时间
	2026年12月31日
	询价联系人
	
	联系方式
	

	序号
	名称
	规格型号/项目特征
	供货期/工期要求
	送货地点/施工地点
	不含税单价（元）
	单价税额（元）
	税率
	含税单价（元）
	数量
	单位
	不含税合计金额（元）
	合计税额（元）
	价税合计（元）

	1 
	广蓄A厂调速器油罐安全阀校验
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2"
整定压力：6.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	2 
	广蓄A厂调速器油罐安全阀校验
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2"
整定压力：7.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	3 
	广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀校验
	品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙
整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	12
	
	
	

	4 
	广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀校验
	品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙
整定压力：8.1MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	18
	
	
	

	5 
	广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀校验
	型号：HEROSR 06205 序列号 3656153 G1/2″外牙
整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	6 
	广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀校验
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：15mm
整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	7 
	广蓄A厂机械刹车气罐安全阀校验
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：NPT1/2"
整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	8 
	广蓄A厂机械刹车气罐安全阀校验
	品牌：TAG；型号：9BX4HFFNX2,尺寸信息：B-1/2"
整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	6
	
	
	

	9 
	广蓄A厂空压机一级气缸安全阀校验
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：0.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	10 
	广蓄A厂空压机二级气缸安全阀校验
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：1.6MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	11 
	广蓄A厂空压机三级气缸安全阀校验
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2"
整定压力：4.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	12 
	广蓄A厂空压机四级气缸安全阀校验
	品牌：LESER；型号：4383.2874,尺寸信息：G1/2"
整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	13 
	广蓄B厂空压机一级气缸安全阀校验
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：0.45MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	14 
	广蓄B厂空压机二级气缸安全阀校验
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：2.5MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	15 
	广蓄B厂空压机三级气缸安全阀校验
	品牌：AFS；型号：A28X-100T,公称尺寸：20mm
整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	5
	
	
	

	16 
	广蓄AB厂冷水机安全阀校验
	品牌：Shanghai  BeiTing
型号:SFA-22C300TB
尺寸信息：DN20
整定压力：1.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	
	16
	
	
	

	17 
	广蓄A厂调速器油罐安全阀维修
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2"
整定压力：6.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	18 
	广蓄A厂调速器油罐安全阀维修
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2"
整定压力：7.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	19 
	广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀维修
	品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙
整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	20 
	广蓄AB厂平衡气罐、补偿气罐、压水气罐安全阀维修
	品牌：LESER ；型号：4623 2914 公称通径25mm, 接口G3/4″外牙
整定压力：8.1MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	3
	
	
	

	21 
	广蓄B厂检修气罐、制动气罐安全阀维修
	型号：HEROSR 06205 序列号 3656153 G1/2″外牙
整定压力：1.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	22 
	广蓄A厂机械刹车气罐安全阀维修
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：NPT1/2"
整定压力：7.8MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	23 
	广蓄A厂空压机一级气缸安全阀维修
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：0.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	24 
	广蓄A厂空压机二级气缸安全阀维修
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：1.6MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	25 
	广蓄A厂空压机三级气缸安全阀维修
	品牌：LESER；型号：4383.2864,尺寸信息：G1/2"
整定压力：4.0MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	26 
	广蓄A厂空压机四级气缸安全阀维修
	品牌：LESER；型号：4383.2874,尺寸信息：G1/2"
整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	27 
	广蓄B厂空压机一级气缸安全阀维修
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：0.45MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	28 
	广蓄B厂空压机二级气缸安全阀维修
	品牌：AFS；型号：A28X-16T,公称尺寸：20mm
整定压力：2.5MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	29 
	广蓄B厂空压机三级气缸安全阀维修
	品牌：AFS；型号：A28X-100T,公称尺寸：20mm
整定压力：8.15MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	30 
	广蓄AB厂冷水机安全阀维修
	品牌：Shanghai  Beiting
型号:SFA-22C300TB
尺寸信息：DN20
整定压力：1.4MPa（一切以实际需求为准，实际整定值与目前给出整定值偏差不会超10%）
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	2
	
	
	

	31 
	SPR机组压水平衡储气罐年度检查
	出厂编号：18152-1使用证号码：
容2MC粤AZF181
容积m3：4
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	32 
	SPR机组调速器油压装置用气补偿储气罐年度检查
	出厂编号：18152-2使用证号码：
容2MC粤AZF180容积m3：4
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：3级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	33 
	#1机组刹车用气罐年度检查
	出厂编号：110813-1使用证号码：
容2MC粤AZD996容积m3：0.07
设计压力：8.15MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	34 
	#2机组刹车用气罐年度检查
	出厂编号：110813-2使用证号码：
容2MC粤AZE092容积m3：0.07
设计压力：8.15MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	35 
	#3机组刹车用罐年度检查
	出厂编号：110813-3使用证号码：
容2MC粤AZD995容积m3：0.07
设计压力：8.15MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	36 
	#4机组刹车用罐年度检查
	出厂编号：110813-4使用证号码：
容2MC粤AZE070容积m3：0.07
设计压力：8.15MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	37 
	#1机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：22128-12使用证号码：
容2MC粤AZG391容积m3：4
设计压力：7.1MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	38 
	#2机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：1380
使用证号码：
容2MC粤AZD367容积m3：3.7
设计压力：7.04MPa
安全状况等级：3级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	39 
	#3机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：1381
使用证号码：
容2MC粤AZ0039容积m3：3.7
设计压力：7.04MPa
安全状况等级：3级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	40 
	#4机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：22128-11
使用证号码：
容2MC粤AZG085容积m3：4.0
设计压力：7.1MPa
安全状况等级：1级

	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	41 
	#1机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：22128-6
使用证号码：
容2MC粤AZG392容积m3：4.0
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	42 
	#1机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：22128-5
使用证号码：
容2MC粤AZG390容积m3：4.0
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	43 
	#2机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：1386
使用证号码：
容2MC粤AZD364容积m3：4.0
设计压力：8.14MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	44 
	#2机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：1383
使用证号码：
容2MC粤AZD365容积m3：4.0
设计压力：8.14MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	45 
	#3机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：1387
使用证号码：
容2MC粤AZ0041容积m3：4.0
设计压力：8.14MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	46 
	#3机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：1388
使用证号码：
容2MC粤AZ0038容积m3：4.0
设计压力：8.14MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	47 
	#4机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：22128-3
使用证号码：
容2MC粤AZG084容积m3：4.0
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	48 
	#4机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：22128-4
使用证号码：
容2MC粤AZG083容积m3：4.0
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	49 
	厂房检修用气储气罐年度检查
	出厂编号：22128-16
使用证号码：
容1LC粤AZG325容积m3：4.0
设计压力：1.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	50 
	机组刹车供气储气罐年度检查
	出厂编号：22128-16
使用证号码：
容1LC粤AZG322容积m3：4.0
设计压力：1.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	51 
	机组压水平衡储气罐年度检查
	出厂编号：22128-1
使用证号码：
容2MC粤AZG324容积m3：4.0
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	52 
	机组调速器油压装置用气补偿储气年度检查
	出厂编号：22128-2
使用证号码：
容2MC粤AZG323容积m3：4.0
设计压力：8.2MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	53 
	#5机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：12546
使用证号码：
容2MC粤AZ0043容积m3：4.0
设计压力：6.61MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	54 
	#6机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：12547
使用证号码：
容2MC粤AZ0046容积m3：4.0
设计压力：6.61MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	55 
	#7机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：12548
使用证号码：
容2MC粤AZA025容积m3：4.0
设计压力：6.61MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	56 
	#8机组调速器压力罐年度检查
	出厂编号：12549
使用证号码：
容2MC粤AZ0049容积m3：4.0
设计压力：6.61MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	57 
	#5机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：12546-1
使用证号码：
容2MC粤AZ0044容积m3：4.0
设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	58 
	#5机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：12546-2
使用证号码：
容2MC粤AZ0042容积m3：4.0
设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	59 
	#6机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：12547-1
使用证号码：
容2MC粤AZ0047容积m3：4.0
设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	60 
	#6机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：12547-2
使用证号码：
容2MC粤AZ0048容积m3：4.0
设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	61 
	#7机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：12548-1
使用证号码：
容2MC粤AZ0053容积m3：4.0
设设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	62 
	#7机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：12548-2
使用证号码：
容2MC粤AZ0054容积m3：4.0
设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	63 
	#8机组#1压水气罐年度检查
	出厂编号：12549-1
使用证号码：
容2MC粤AZ0051容积m3：4.0
设设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	64 
	#8机组#2压水气罐年度检查
	出厂编号：12549-2
使用证号码：
容2MC粤AZ0050容积m3：4.0
设计压力：7.65MPa
安全状况等级：3级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	65 
	广蓄A厂#1冷水机蒸发器年度检查
	出厂编号：R232208
使用证号码：
容2MC粤AZG583容积m3：0.391
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	66 
	广蓄A厂#1冷水机冷凝器年度检查
	出厂编号：R232205
使用证号码：
容2MC粤AZG586容积m3：0.495
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	67 
	广蓄A厂#2冷水机蒸发器年度检查
	出厂编号：R232209
使用证号码：
容2MC粤AZG589容积m3：0.391
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	68 
	广蓄A厂#2冷水机冷凝器年度检查
	出厂编号：R232203使用证号码：
容2MC粤AZG584容积m3：0.495
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	69 
	广蓄B厂#1冷水机蒸发器年度检查
	出厂编号：R232207
使用证号码：
容2MC粤AZG588容积m3：0.391
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	70 
	广蓄B厂#1冷水机冷凝器年度检查
	出厂编号：R232204使用证号码：
容2MC粤AZG585容积m3：0.495
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	71 
	广蓄B厂#2冷水机蒸发器年度检查
	出厂编号：R232210
使用证号码：
容2MC粤AZG590容积m3：0.391
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	72 
	广蓄B厂#2冷水机冷凝器年度检查
	出厂编号：R232206使用证号码：
容2MC粤AZG587容积m3：0.495
设设计压力：2.1MPa
安全状况等级：1级
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	个
	1
	
	
	

	73 
	管GC粤A0655(21)-1年度检查
	长度：902M
管径：Φ50X3.6
	2026-12-31前
	广州市从化区吕田镇思泉路32号广东蓄能发电有限公司
	
	
	
	
	条
	1
	
	
	

	※验收标准（必填）：
1、按需求完成安全阀校验、安全阀维修及压力容器年度检查

	※支付条件（必填）：1、压力容器年度检验报告或检验意见。2、安全阀检验或安全阀维修报告。3、其他所需结算资料后付款。

	资质条件要求（如有）：
具备压力容器定期检验、工业管道定期检验的特种设备检验相关证件

	成交推荐原则：最低价法

	违约条款（如有）：无

	[bookmark: _GoBack]其它要求（如有）：无

	不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元



